녹색인증제 운영요령

지 식 경 제 부 고시 제2010-80호

기 획 재 정 부 고시 제2010-7호

교육과학기술부 고시 제2010-22호

문화체육관광부 고시 제2010-15호

농림수산식품부 고시 제2010-41호

환    경    부 고시 제2010-41호

국 토 해 양 부 고시 제2010-199호

방송통신위원회 고시 제2010-33호

「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 "녹색인증제 운영요령“을 다음과 같이 제정․고시합니다.

2010년 4월 14일

지 식 경 제 부 장 관

기 획 재 정 부 장 관

교육과학기술부 장 관

문화체육관광부 장 관

농림수산식품부 장 관

환    경    부 장 관

국 토 해 양 부 장 관

방송통신위원회위원장

제1장  총칙

제1조(목적) 이 요령은 『저탄소 녹색성장 기본법』 제32조, 같은 법 시행령 제19조(이하 “법령”이라 한다)에 따른 녹색기술 및 녹색사업 인증, 녹색전문기업 확인 등 녹색인증제 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① “녹색기술”이라 함은 온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회ㆍ경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다.

② “녹색사업”이라 함은 녹색산업설비․기반시설의 설치․공사, 녹색기술․산업의 응용․보급․확산 등 녹색성장과 관련된 경제활동으로서 경제적․기술적 파급효과가 큰 사업을 말한다.

③ “녹색전문기업”이라 함은 창업 후 1년이 경과된 기업으로서 인증받은 녹색기술에 의한 직전년도 매출액 비중이 총매출액의 30% 이상인 기업을 말한다.

④ “녹색인증”이라 함은 녹색기술 및 녹색사업의 인증기준, 녹색전문기업의 확인기준과의 적합성을 증명하는 행위를 말한다.

⑤ “녹색인증제”라 함은 녹색인증을 수행하는 체계 및 관련 제도를 말한다.

⑥ “기술수준”이라 함은 녹색기술 인증을 받으려는 기술이 충족시켜야 할 최소한의 기술수준을 말한다.

제2장 녹색인증 대상 및 기준

제3조(녹색인증의 구분) 녹색인증은 다음 세 가지로 구분하여 운영한다.

1. 녹색기술 인증

2. 녹색사업 인증

3. 녹색전문기업 확인

제4조(녹색기술 및 녹색사업의 인증대상) 녹색기술 및 녹색사업의 인증대상은 별표 1 및 별표 2와 같다.

제5조(녹색기술 및 녹색사업의 분류번호) ①녹색기술 및 녹색사업에 대한 인증업무의 수행 및 관리의 효율성을 위하여 분류번호를 사용한다.

②녹색기술 및 녹색사업의 인증대상 분류번호는 별표 1 및 별표 2에 명시된 바와 같다.

제6조(인증기준 및 확인기준) ①녹색기술 및 녹색사업의 인증기준과 녹색전문기업의 확인기준은 별표 3과 같다.

②녹색기술 인증을 위한 기술수준은 별표 4와 같다.

제3장 녹색인증심의위원회

제7조(녹색인증심의위원회의 기능 및 운영) ①지식경제부 장관은 녹색인증제와 관련하여 다음 각 호의 기능을 수행하기 위한 녹색인증심의위원회(이하 “인증위원회”라 한다)를 구성ㆍ운영하여야 한다.

1. 제14조에 따라 지정된 녹색인증 평가기관의 평가결과에 대한 조정 및 녹색인증 확정

2. 녹색인증 관련 정책의 제안

3. 녹색인증제 운영에 대한 자문

4. 기타 녹색인증제 운영에 필요한 사항

②지식경제부 장관은 인증위원회의 운영에 관한 업무를 제10조의 녹색인증 전담기관에 위탁할 수 있다.

제8조(인증위원회의 구성) ①지식경제부 장관은 관계 중앙행정기관의 장으로부터 추천을 받아 전담기관 및 평가기관의 해당업무와 관련된 본부장급 또는 단장급 보직자, 산·학·연 전문가 등 15인 내외로 인증위원회를 구성한다.

②인증위원회의 위원장은 지식경제부 장관이 위원 중에서 선임한다.

③위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

④지식경제부 장관은 위원이 장기 해외체류 또는 기타 사유로 인하여 부득이 위원의 업무를 수행할 수 없다고 판단하는 경우에는 위원을 변경할 수 있다.

⑤제4항에 따라 위원을 변경하는 경우 변경된 위원의 후임으로 임명된 위원의 임기는 새로이 개시된다.

제9조(인증위원회의 개최) ①인증위원회는 제7조제1항 각 호의 기능을 수행하기 위하여 월 1회 이상 개최한다.

②인증위원회는 재적위원 과반수의 참석으로 개의하고, 참석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③인증위원회 위원장은 필요하다고 판단하는 경우에 위원이 아닌 자를 인증위원회 회의에 참석하게 하여 의견을 청취할 수 있다.

제4장 녹색인증 전담기관

제10조(녹색인증 전담기관) ①지식경제부 장관은 녹색인증제 운영과 관련한 업무를 총괄하는 기관(이하 “전담기관”이라 한다)을 지정하여야 한다.

②전담기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 녹색인증제 사업계획 수립 및 운영실적 보고

2. 녹색인증제 관련 정책 및 제도 개선 제안

3. 녹색인증 신청서 접수 및 검토

4. 인증위원회 운영 지원

5. 인증서 및 확인서 발급

6. 녹색인증 정보시스템 운영․관리

7. 이의신청 접수 및 처리

8. 기타 녹색인증제 운영에 필요한 사항

제11조(사업계획의 수립 및 실적 보고) ①전담기관의 장은 매년 녹색인증제의 운영에 필요한 사업계획서를 작성하여, 이를 지식경제부 장관에게 제출하여야 한다.

②전담기관의 장은 매년 제34조에 의한 녹색인증제 성과분석을 포함하여 사업계획에 따른 실적을 지식경제부 장관에게 보고하여야 한다.

제12조(조직 및 인원) ①전담기관의 장은 제10조제2항 각 호의 업무를 담당하는 조직을 두어야 한다.

②전담기관의 장은 제1항에 따른 조직에 녹색인증 업무 수행에 필요한 능력을 갖춘 인원을 배치하여야 한다.

제13조(전담기관 업무규정) 전담기관은 다음 각 호의 사항이 포함된 녹색인증 전담기관 업무규정을 제정하고 유지하여야 한다.

1. 제12조에 따른 조직 및 인원에 관한 사항

2. 인증위원회 운영 지원에 관한 사항

3. 녹색인증 관련 업무 절차

4. 이의신청 처리 업무 절차

5. 기타 녹색인증제 운영에 필요한 사항

제5장 녹색인증 평가기관

제14조(녹색인증 평가기관) ①지식경제부 장관 또는 관계 중앙행정기관의 장은 녹색인증 평가업무를 수행하는 기관(이하 “평가기관”이라 한다)을 지정할 수 있다.

②평가기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 녹색인증 평가기준 수립

2. 녹색기술 및 녹색사업 인증기준 적합성 평가(이하 “인증평가”라 한다)

3. 녹색전문기업 확인기준 적합성 검토(이하 “확인검토”라 한다)

4. 평가위원 데이터베이스 관리

5. 평가계획 수립 및 평가실적 보고

6. 이의신청 검토

7. 기타 녹색인증 평가업무 수행에 필요한 사항

제15조(평가기관 지정요건) 평가기관은 녹색기술 및 녹색사업과 관련된 분야의 연구개발 사업의 기획, 평가 및 관리 전문기관으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이어야 한다.

1. 『공공기관의 운영에 관한 법률』에 따른 준정부기관 또는 기타공공기관

2. 『국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률』에 따른 연구관리전문기관

제16조(평가기관 지정기준 등) ①평가기관으로 지정을 받으려는 기관은 다음 각 호의 기준을 모두 갖추어야 한다.

1. 녹색인증 평가업무를 담당하는 조직을 두고 인원을 배치할 것

2. 별표 1 및 별표 2의 중분류 단위로 평가위원을 35인 이상 확보할 것

3. 녹색인증 평가업무규정을 보유할 것

②제1항제3호에 의한 평가업무규정은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 제1항제1호에 따른 조직 및 인원에 관한 사항

2. 평가위원회 구성․운영에 관한 사항

3. 인증평가 및 확인검토 절차

4. 이의신청 검토 절차

5. 기타 녹색인증 평가업무 수행에 필요한 사항

③평가기관은 제14조제2항 각 호의 업무를 수행함에 있어 공정성을 보장하여야 한다.

제17조(평가기관 지정 신청) ①평가기관으로 지정 받으려는 기관(이하 “지정신청기관”이라 한다)은 별지 제7호 서식의 평가기관 지정신청서와 다음 각 호의 서류를 소관 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

1. 법인등기부등본

2. 정관

3. 평가업무 계획서

4. 제16조제1항제1호에 따른 조직 및 인력 명세서

5. 제16조제1항제2호에 따른 평가위원 명단

6. 제16조제1항제3호에 따른 평가업무규정

②소관 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 제출된 지정신청서 및 구비서류가 제16조에 따른 평가기관의 지정기준(이하 제17조 내지 제19조에서 “지정기준”이라 한다)에 적합한지를 확인하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 소관 중앙행정기관의 장은 전담기관으로 하여금 지정신청기관이 지정기준에 적합한지를 확인하도록 할 수 있다.

제18조(평가기관의 지정 등) ①소관 중앙행정기관의 장은 지정신청기관이 지정기준에 적합하여 평가기관으로 지정하려는 경우에는 별지 제8호 서식의 평가기관 지정서를 교부하여야 한다.

②소관 중앙행정기관의 장이 제1항에 따라 평가기관 지정서를 교부하는 경우에는 지식경제부 장관에게 통보하여야 하며, 지식경제부 장관은 이를 통합하여 공고하여야 한다.

제19조(평가기관에 대한 사후관리) ①소관 중앙행정기관의 장은 평가기관에 대하여 매년 다음 사항을 점검할 수 있다.

1. 법령 및 관련 규정 준수 여부

2. 지정기준의 충족 여부

3. 평가업무규정 준수 여부

②소관 중앙행정기관의 장은 평가기관이 제1항 각 호를 준수 또는 충족하지 못하는 것을 확인하는 경우에는 평가기관의 지정을 취소하거나 업무정지를 명할 수 있다.

③소관 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 점검을 전담기관으로 하여금 수행하도록 할 수 있다.

제20조(평가위원회의 구성) ①평가기관의 장은 인증평가를 수행하기 위한 평가위원회를 구성·운영하여야 한다.

②제1항에 따른 평가위원회(이하 “평가위원회”라 한다)는 녹색기술 또는 녹색사업과 관련하여 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 7인 이상으로 구성한다.

③평가위원회는 별표 1 및 별표 2의 중분류 단위로 운영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 별표 1의 경우에는 필요한 경우 소분류 단위로 운영할 수 있다.

제21조(평가위원의 요건) 평가위원회의 위원(이하 “평가위원”이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 요건을 갖추어야 한다.

1. 산업계 : 박사학위 소지자 또는 석사(학사)학위 소지자로서 해당분야 5년(7년) 이상 경력자, 또는 이사급 이상의 임원

2. 학  계 : 2년제 대학 이상에서 전임강사 이상의 교수

3. 연구계 : 박사학위 소지자 또는 석사(학사)학위 소지자로서 해당분야 5년(7년) 이상 경력자

4. 공무원 : 5급 이상의 공무원

5. 평가기관의 장이 제1호 내지 제4호와 동등한 자격이 있다고 인정하는 자

제22조(평가위원의 준수사항) 평가위원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 전문성과 객관성을 바탕으로 공정하게 평가할 것

2. 인증평가와 관련하여 비밀을 준수할 것

3. 본인과 이해관계가 있는 경우에 해당 인증평가에는 참여하지 않을 것

제6장 녹색기술 및 녹색사업 인증, 녹색전문기업 확인

제23조(녹색인증 신청요건) ① 녹색기술 인증을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신청하는 기술이 별표 1에 해당될 것

2. 신청하는 기술에 대한 소유권 또는 실시권을 보유할 것

② 녹색사업 인증을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신청하는 사업이 별표 2에 해당될 것

2. 신청하는 사업에 대한 소유권 또는 사업권을 보유할 것

③ 녹색전문기업 확인을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신청하는 자가 녹색기술 인증을 받은 자(제24조제1항에 따라 녹색기술 인증을 신청한 자를 포함한다)이거나 녹색기술 인증을 받은 자로부터 해당 녹색기술의 실시권을 부여받은 자(녹색기술 인증을 받은 자로부터 해당 녹색기술과 신청하는 자의 기술이 동일한 기술이라는 확인서를 받은 경우만을 말한다)일 것

2. 신청하는 자가 창업 후 1년이 경과된 기업일 것

3. 인증받은 녹색기술에 의한 직전년도 매출액 비중이 신청 기업의 직전년도 총매출액의 30% 이상일 것

제24조(녹색인증 신청 및 처리기간) ①녹색기술 인증, 녹색사업 인증 또는 녹색전문기업 확인을 받으려는 자(이하 “신청자”라 한다)는 각각 별지 제1호, 제2호 또는 제3호 서식의 신청서와 다음 각 호에 따른 서류를 구비하여 전담기관에 제출하여야 한다.

1. 사업자등록증 사본

2. 법인등기부 등본(신청자가 법인인 경우에 한한다)

3. 신청 기술 설명서(녹색기술 인증의 경우에 한한다)

4. 신청 사업 설명서(녹색사업 인증의 경우에 한한다)

5. 매출액 비중 내역서 및 공인회계사 확인서(녹색전문기업 확인의 경우에 한한다)

②전담기관은 제1항에 따라 신청서를 제출받은 날부터 45일 이내(이하 “처리기간”이라 한다)에 인증 또는 확인 여부를 결정하여야 한다. 다만 제25조제3항 및 제26조제2항에 따라 전담기관이 인증평가 및 확인검토 의뢰를 보류하는 기간과 제25조제5항 및 제26조제2항에 따라 서류의 보완에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.

③전담기관은 제25조제3항에 따라 지정된 기간 내에 신청자가 서류를 보완하여 평가기관에 제출하지 않는 경우 해당 신청을 반려할 수 있다.

④전담기관은 제출된 서류를 신청자에게 반환하지 아니하며, 법령 및 이 요령에서 정한 목적 이외에는 신청자의 동의 없이 해당 서류의 내용을 공개하여서는 아니 된다.

제25조(녹색기술 및 녹색사업 평가) ①전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색기술 인증 및 녹색사업 인증에 관한 신청서가 제출된 경우 평가기관에 인증평가를 의뢰하여야 한다.

②제1항에 따라 평가기관에 인증평가를 의뢰하는 경우 전담기관은 소관 중앙행정기관의 장이 지정한 평가기관에 의뢰하여야 한다. 다만 신청한 기술 또는 사업의 소관 중앙행정기관이 복수인 경우에는 신청자가 희망한 평가기관에 이를 의뢰할 수 있다.

③제1항 및 제2항에 따라 평가기관에 인증평가를 의뢰하는 경우 해당 평가기관이 인증평가 건수의 과도한 계류 등으로 인해 처리기간 내 평가업무를 수행하기가 불가능하다고 판단되는 경우에는 전담기관은 30일 이내의 기간을 정하여 해당 인증평가 의뢰를 보류할 수 있다.

④제3항에 따라 인증평가 의뢰를 보류하는 경우 전담기관의 장은 보류 사실과 보류 기간을 즉시 해당 신청자에게 안내하여야 한다.

⑤평가기관은 제1항에 따라 의뢰받은 신청서 및 구비서류를 검토하고, 구비서류의 내용이 미비하거나 추가로 필요한 자료가 있는 경우에는 신청자에게 기간을 정하여 그 보완을 요청할 수 있다.

⑥평가기관은 평가위원회를 구성하여 인증평가를 한다.

⑦제6항에 따른 인증평가는 서류평가와 현장평가로 실시한다. 다만 서류평가를 실시할 때 평가위원회가 필요하다고 판단하는 경우에는 보충적으로 발표평가를 병행하여 실시할 수 있다.

⑧평가기관은 제7항에 따른 인증평가 결과를 전담기관에 송부하여야 하며, 제7항에 따른 인증평가 결과가 별표 3의 인증기준에 적합한 경우에는 전담기관에 인증을 추천하여야 한다.

제26조(녹색전문기업 확인) ①전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색전문기업 확인에 관한 신청서가 제출된 경우 평가기관에 확인검토를 의뢰하여야 한다.

②제1항에 따라 평가기관에 확인검토를 의뢰하는 경우 제25조제2항 내지 제25조제5항의 규정을 준용한다.

③평가기관은 제1항에 따라 의뢰받은 경우 별표 3의 확인기준에 따라 이를 검토하여야 한다.

④평가기관은 제3항에 따른 확인검토 결과를 전담기관에 송부하여야 하며, 제3항에 따른 확인검토 결과가 별표 3의 확인기준에 적합한 경우에는 전담기관에 확인을 추천하여야 한다.

제27조(인증위원회 심의 및 신청결과 안내) ①전담기관은 제25조제8항 및 제26조제4항에 따라 평가기관으로부터 인증평가 및 확인검토 결과를 송부받은 경우 인증위원회를 개최하여야 한다.

②인증위원회는 제1항에 따른 확인검토 결과를 확정함에 있어 필요한 경우에는 전담기관으로 하여금 재검토를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 전담기관은 재검토를 실시한 후 제1항에 따른 인증위원회를 다시 개최하여야 한다.

③전담기관은 제1항에 따라 최종 확정된 결과를 신청자에게 안내하여야 한다. 이 경우 전담기관은 그 결과를 해당 평가기관에도 함께 통보하여야 한다.

제28조(이의신청 절차 등) ①인증 확정 결과에 이의가 있는 자는 제27조제3항에 따라 안내를 받은 날부터 30일 이내에 전담기관에 이의를 제기할 수 있다.

②제1항에 따라 이의를 제기하려는 자(이하 “이의신청자”라 한다)는 별지 제9호 서식의 이의신청서를 전담기관에 제출하여야 한다.

③전담기관은 제2항에 따라 이의신청서가 제출된 경우 해당 이의신청의 내용을 검토하여야 한다. 다만, 해당 이의신청의 주된 내용이 인증평가 및 확인검토에 해당하는 경우에는 전담기관은 해당 평가기관으로 하여금 해당 이의신청의 내용을 검토하게 할 수 있다.

④전담기관은 제3항에 따라 이의신청의 내용을 검토한 결과를 인증위원회에 상정하여 확정하도록 하여야 한다.

⑤전담기관은 제4항에 따른 확정 결과를 제2항에 따라 이의신청서가 제출된 날부터 45일 이내에 이의신청자에게 안내하여야 한다.

⑥전담기관과 해당 평가기관은 제4항에 따른 심의 결과에 상응하는 적절한 조치를 제2항에 따라 이의신청서가 제출된 날부터 90일 이내에 취하여야 한다.

제29조(인증서 및 확인서 발급) ①전담기관은 제27조에 따라 녹색인증이 확정된 경우에는 신청자에게 각각 별지 제4호, 제5호 또는 제6호 서식의 인증서 또는 확인서를 발급하여야 한다.

②제1항에 따른 인증서 및 확인서는 소관 중앙행정기관의 장의 명의로 발급한다.

제30조(인증서 및 확인서의 유효기간) ①제29조제1항에 따라 발급된 인증서 및 확인서의 유효기간은 발급된 날부터 2년으로 한다.

②제29조제1항에 따라 인증서 또는 확인서를 발급받은 자는 제1항에 따른 유효기간이 만료되기 전 3개월부터 전담기관에 해당 인증서 또는 확인서의 유효기간 연장을 신청할 수 있다.

③제2항에 따라 연장된 인증서 및 확인서의 유효기간은 직전 인증서 및 확인서의 유효기관의 만료일 다음 날부터 2년으로 한다.

④제2항에 따라 유효기간 연장을 신청한 경우에는 제23조 내지 제29조의 규정을 준용한다.

제31조(녹색인증 표시) 이 요령에 의하여 녹색인증을 받은 자는 제30조제1항 및 같은 조 제3항에 따른 유효기간 범위 내에서 해당 녹색기술, 녹색사업 또는 녹색전문기업의 홍보를 위한 인쇄물 등에 별표 5에 따른 녹색인증 표시를 사용할 수 있다.

제32조(녹색인증 수수료) ①신청자는 제24조제1항 및 제30조제2항에 따라 신청서를 제출할 때 별표 6에서 정한 수수료를 전담기관에 납부하여야 한다. 이 경우 전담기관은 제25조에 따라 해당 인증평가를 수행하는 평가기관에 해당 수수료를 지급하여야 한다.

②평가기관의 장은 제1항에 따라 지급받은 수수료로 인증평가에 소요되는 비용 등을 보전할 수 있다.

③평가기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 별도의 계정으로 관리하여야 한다.

제33조(수당 지급) 전담기관 및 평가기관의 장은 제7조 및 제20조에 따른 인증위원회 및 평가위원회에 참석하는 위원에게 예산이 허용하는 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

제7장 보칙

제34조(녹색인증제 성과 분석) 전담기관의 장은 녹색인증제의 성과 분석 및 제도 운영의 효과성을 개선하기 위하여 다음 각 호의 사항을 조사하고 이를 분석하여야 한다.

1. 녹색인증 실적

2. 평가기관별 실적

3. 녹색인증제의 성과(투자유치, 성공사례 등)

4. 기타 녹색인증제 개선을 위해 필요한 사항

제35조(전담기관의 지정 등) ①제10조에 따른 전담기관은 『산업기술혁신촉진법』 제38조에 의해 설립된 「한국산업기술진흥원」으로 한다.

②지식경제부 장관은 제11조에 따른 사업계획서에 따라 전담기관의 장과 협약을 체결하고 전담기관에게 사업비를 지급한다.

제36조(요령의 개정) 이 요령을 개정하는 경우에는, 지식경제부 장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 고시한다.

제37조(세부사항의 고시) 지식경제부 장관 또는 관계 중앙행정기관의 장은 녹색인증제 운영에 필요한 세부사항을 정한 지침, 기준 등을 고시할 수 있다.

부  칙

이 요령은 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

인증대상 녹색기술

대분류		중분류		소분류	분류번호
01 신재생 에너지		01 태양광		01 태양전지 제조용 소재 및 원료	T010101
				02 초고효율 태양전지 및 모듈	T010102
				03 지상전력 태양전지 및 모듈	T010103
				04 박막형 태양전지	T010104
				05 태양전지 생산자동화 설비 및 장비	T010105
				06 태양전지용 BOS 주변기기	T010106
		02 연료전지		01 건물용 PEMFC(핵심소재)	T010201
				02 건물용 PEMFC(핵심부품)	T010202
				03 건물용 PEMFC(시스템 보조기기)	T010203
				04 건물용 PEMFC(시스템 양산제조기술)	T010204
				05 건물용 PEMFC(연료전지 생산용 장비)	T010205
				06 분산발전용 MCFC(핵심소재)	T010206
				07 분산발전용 MCFC(핵심부품기술)	T010207
				08 분산발전용 MCFC(시스템 보조기기)	T010208
				09 분산발전용 MCFC(시스템 및 시스템 양산제조기술)	T010209
				10 건물용 SOFC(구성요소 및 스택)	T010210
				11 건물용 SOFC(관련 BOP)	T010211
				12 건물용 SOFC(시스템)	T010212
		03 에너지 저장		01 니켈-금속수소 전지	T010301
				02 리튬이온 전지	T010302
				03 리튬이온폴리머 전지	T010303
				04 나트륨-황(NaS) 전지	T010304
				05 레독스플로우 전지	T010305
				06 초고용량 커패시터	T010306
				07 리튬이온 커패시터	T010307
		04 풍력		01 풍력발전 시스템 요소부품	T010401
				02 풍력발전 운영/모니터링 시스템	T010402
				03 풍력 자원평가	T010403
		05 IGCC		01 가스화공정	T010501
				02 합성가스 정제 및 개질	T010502
				03 가스화플랜트	T010503
		06 청정연료		01 석탄가스화	T010601
				02 석탄가스 정제	T010602
				03 석탄가스 액화	T010603
				04 천연가스 리포밍	T010604
				05 F-T 합성유 제조	T010605
				06 GTL 통합공정	T010606
				07 바이오에탄올	T010607
				08 바이오부탄올	T010608
				09 바이오디젤	T010609
				10 바이오가스	T010610
				11 BTL	T010611
		07 해양에너지		01 조력발전	T010701
				02 조류발전	T010702
				03 파력발전	T010703
				04 해수온도차 이용	T010704
02 탄소저감		01 CCS		01 연소후 CO2 포집플랜트	T020101
				02 연소전 CO2 포집플랜트	T020102
				03 연소중 CO2 포집플랜트	T020103
				04 CO2 압축플랜트	T020104
				05 CO2 저장플랜트	T020105
				06 CO2 수송플랜트	T020106
				07 CO2 이용 유용물질 생산플랜트	T020107
		02 Non-CO2 온실가스 처리		01 메탄 저감	T020201
				02 모니터링 관리시스템	T020202
				03 불화가스 대용량 저감	T020203
				04 N2O 저감	T020204
		03 원자력		01 원자력노심 재료 및 핵연료	T020301
				02 원전 계통 및 안전	T020302
				03 원전제어계측기술	T020303
				04 원전성능향상	T020304
				05 원전환경	T020305
				06 방사화학/악티나이드 화학	T020306
				07 SMART	T020307
				08 수출맞춤형 연구로	T020308
				09 원자력이용 메탄올 생산시스템	T020309
03 첨단수자원		01 히트펌프		01 전기구동 히트펌프	T030101
				02 열원구동 히트펌프	T030102
				03 가스구동 히트펌프	T030103
		02 자연친화적 하천관리		01 하천환경 조사/평가	T030201
				02 홍수터 보전·복원	T030202
				03 자연친화적 하도 조성	T030203
				04 생물서식환경 조성	T030204
		03 담수 플랜트		01 차세대 해수담수화 하이브리드 플랜트	T030301
				02 신재생 담수플랜트	T030302
		04 자연재해 대응시스템		01 홍수방어 시설	T030401
				02 홍수 대응·관리 시스템	T030402
				03 물부족 대응 시스템	T030403
				04 기후변화 평가·예측·적응	T030404
				05 가뭄․홍수예측 및 피해저감	T030405
		05 통합수자원관리		01 IT/GIS 기반 수자원 정보시스템	T030501
				02 유역 물 해석	T030502
				03 수자원 평가 및 관리	T030503
		06 수계 수질 평가/관리		01 인공위성 활용 수질 모니터링 시스템	T030601
				02 지상 수질 모니터링 시스템	T030602
				03 상 · 하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템	T030603
				04 오염 하천 정화 장치	T030604
				05 미량유해물질 위해성 센싱시스템	T030605
		07 (해)수처리		01 해양용존 리튬	T030701
		08 고효율 농업용수		01 농업용수고도이용	T030801
				02 농업수리시설개선	T030802
				03 농업용수관리시스템	T030803
				04 청정농업용수공급	T030804
		09 고도 수처리		01 하·폐수 고도처리 플랜트	T030901
				02 하·폐수 재이용 플랜트	T030902
				03 이산화탄소 저 발생수 처리 플랜트	T030903
				04 빗물 재이용 장치	T030904
				05 지능형 분리막 및 장착 시스템	T030905
04 그린IT		01 LED		01 RGB LED 칩	T040101
				02 LED 패키지	T040102
				03 차세대 LED 제조장비	T040103
				04 수송용 LED 광원 모듈	T040104
				05 의료/바이오 LED 광원모듈	T040105
				06 디스플레이 LED 광원모듈	T040106
				07 백색 LED 조명기기	T040107
				08 풀칼라 LED 감성 조명기기	T040108
				09 지능형 LED 실외 조명기기	T040109
		02 시스템 반도체		01 정보통신/가전 반도체	T040201
				02 친환경 절전형 전력반도체	T040202
				03 임베디드 메모리 반도체	T040203
				04 바이오 반도체	T040204
		03 차세대 디스플레이		01 대화면 AMOLED 디스플레이	T040301
				02 OLED 조명	T040302
				03 친환경 초절전 LCD	T040303
				04 친환경 초절전 PDP	T040304
				05 전자종이(플렉서블 디스플레이등)	T040305
		04 그린 SW & 솔루션		01 IT기기 에너지 절감 솔루션	T040401
				02 가상화	T040402
				03 에너지 소비 모니터링 및 최적화기술	T040403
				04 전동기제어솔루션	T040404
		05 그린 컴퓨팅		01 리눅스 운영체제	T040501
				02 분산 컴퓨팅 SW	T040502
				03 클라우드 컴퓨팅 인프라 SW	T040503
				04 그린 SW 플랫폼	T040504
		06 그린 임베디드 SW		01 정보기기용 임베디드 SW 플랫폼	T040601
				02 모바일용 임베디드 SW 플랫폼	T040602
				03 초소형 운영체제 플랫폼	T040603
				04 임베디드 SW 개발도구	T040604
				05 CPS 컴퓨팅 플랫폼	T040605
		07 차세대 센서 네트워크		01 개별물품 인식 RFID	T040701
				02 광역 USN 통신시스템	T040702
				03 지능형 RFID/USN 미들웨어	T040703
				04 지능형 에너지 절감용 USN 시스템	T040704
				05 사회기반시설 모니터링 USN 시스템	T040705
		08 Digital 선박		01 선박내 정보인프라 시스템	T040801
				02 선박용 이동/위성통신시스템	T040802
				03 e-navigation 기반 운향정보 시스템	T040803
		09 스마트그리드		01 디지털변전시스템	T040901
				02 송전시스템	T040902
				03 100MVA급 유연전력시스템	T040903
				04 AMI시스템	T040904
				05 스마트배전시스템	T040905
				06 초고압 직류송전시스템	T040906
		10 그린 방송통신		01 그린 방송통신 네트워크	T041001
				02 그린 디지털 방송	T041002
				03 그린 방송통신 서비스	T041003
				04 그린 인터넷데이터센터(IDC)	T041004
05 그린차량		01 그린카		01 하이브리드/전기자동차	T050101
				02 클린디젤 자동차	T050102
		02 저공해 고효율 차량		01 온실가스 저감형 자동차	T050201
				02 신재생/저탄소연료 자동차	T050202
		03 그린농기계		01 농작업기	T050301
				02 농용 트랙터	T050302
		04 WISE Ship		01 미래형 친환경 선박	T050401
				02 해양플랜트	T050402
				03 친환경 레저 보트	T050403
		05 첨단 철도		01 차세대 고속철도	T050501
				02 무가선 하이브리드 저상트램	T050502
				03 도시형 자기부상열차	T050503
		06 그린자전거		01 고부가가치형 경량자전거	T050601
06 첨단그린 주택․도시		01 U-City		01 U-City 통합운영센터	T060101
				02 U-City 운영관리	T060102
				03 U-City 스마트그리드	T060103
				04 Eco-Road 조성	T060104
				05 도시 물순환 통합관리	T060105
				06 U-Eco 공간구성 컴포넌트	T060106
				07 U-Eco 공간구축	T060107
		02 ITS		01 U-교통 서비스 기반	T060201
				02 교통연계 및 환승시스템	T060202
				03 Smart Highway	T060203
		03 GIS(공간정보)		01 실시간 능동형 국토 공간시스템	T060301
				02 지능형 도시시설물 관리시스템	T060302
				03 차세대 공간정보 융합시스템	T060303
		04 저에너지 친환경주택		01 고효율 외피시스템	T060401
				02 저탄소 친환경 건축자재	T060402
				03 고효율 설비시스템	T060403
				04 농촌환경 농가주택	T060404
07 신소재		01 초경량 마그네슘 소재		01 고품위 마그네슘 원소재	T070101
				02 고기능 마그네슘 주조재	T070102
				03 고성형 마그네슘 판재	T070103
				04 고강도 마그네슘 형재	T070104
				05 고효율 마그네슘 융합소재	T070105
		02 Ionic Liquid 소재		01 전해질 소재	T070201
				02 분리정제 소재	T070202
				03 그린촉매공정 소재	T070203
				04 마찰저감 소재	T070204
		03 나노탄소융합소재		01 탄소나노튜브	T070301
				02 흑연/탄소 나노섬유	T070302
				03 탄소섬유	T070303
				04 복합소재	T070304
		04 기능성 나노필름		01 광학용 나노필름	T070401
				02 열응용 나노필름	T070402
				03 에너지변환 나노필름(농업용필름 포함)	T070403
		05 농산자원유래 천연소재		01 건강기능성 식품 소재	T070501
				02 기능성 화장품 소재	T070502
				03 기능성 바이오 신소재	T070503
				04 천연식품첨가물	T070504
		06 친환경 농자재		01 생물농약	T070601
				02 생물비료	T070602
08 청정생산		01 국제환경규제대응		01 유해물질 대체	T080101
		02 무오염생산		01 유니 소재	T080201
				02 그린프린팅 제품	T080202
				03 그린 프로세스(E2) 제품	T080203
				04 무배출 그린생산	T080204
				05 청정융합	T080205
		03 자원순환		01 자원순환	T080301
				02 재제조	T080302
				03 에너지․자원순환네트워크	T080303
09 친환경 농식품		01 생태환경변화대응		01 식량자원 LCI 구축	T090101
				02 농업환경	T090102
				03 어업환경	T090103
				04 산림환경	T090104
		02 생물자원		01 유전자원	T090201
				02 신품종	T090202
		03 저투입생산		01 대체에너지 이용	T090301
				02 LED 이용	T090302
				03 친환경생산	T090303
		04 첨단자동화 시스템		01 작업용로봇	T090401
				02 동식물공장시스템	T090402
				03 어업(양식)자동화	T090403
		05 식품생산		01 유기식품	T090501
				02 비가열처리식품	T090502
				03 최적화 식품공정	T090503
		06 안전유통		01 검역시스템	T090601
				02 품질관리시스템	T090602
				03 냉각시스템	T090603
				04 저장·포장재	T090604
				05 에코주방시스템	T090605
10 환경보호 및 보전		01 기후변화예측 및 모델링		01 국가표준 기후변화 시나리오	T100101
				02 지구시스템 모델링	T100102
				03 탄소수지 정량화	T100103
		02 기후변화 영향평가 및 적응		01 기후변화영향 감시	T100201
				02 기후변화영향․취약성 평가	T100202
				03 기후변화 적응	T100203
		03 폐기물 및 폐자원		01 폐기물/자원 회수	T100301
				02 폐기물/자원 재활용	T100302
				03 폐기물 저감	T100303
		04 유기성 부산물 자원화		01 폐목재 에너지화	T100401
				02 하수슬러지 에너지화	T100402
				03 가축분뇨	T100403
				04 농수산 부산물	T100404
		05 친환경제품		01 친환경 원부자재	T100501
				02 환경친화성 첨가제	T100502
				03 환경친화적 제품설계 및 소재	T100503
		06 생태계 보전 및 복원		01 생태계 모니터링 및 정보관리	T100601
				02 인간 활동에 대한 생태영향 평가	T100602
				03 훼손된 자연생태계 복원관리	T100603
				04 토양지하수 오염/복원	T100604
		07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화		01 에코 실내 환기설비	T100701
				02 건물 공조용 공기정화설비	T100702
				03 기능성 건축자재	T100703
				04 공기중 유해성물질 모니터링 센서	T100704
				05 공기중 유해성물질 측정기	T100705
				06 실내공기질(IAQ) 진단/개선컨설팅 프로그램	T100706
				07 산업용 악취/휘발성 유기화합물 (VOCs) 처리설비	T100707
				08 배기가스 수은 제거설비	T100708

[별표 2]

인증대상 녹색사업

대분류	중분류	분류번호
01 신재생에너지 보급․확산 사업	01 태양광 에너지 개발․보급․활용	P010100
	02 풍력(해상․육상)에너지 보급	P010200
	03 연료전지 개발보급	P010300
	04 석탄가스화복합발전(IGCC) 플랜트 건설‧운영	P010400
	05 청정연료 개발․보급․활용	P010500
	06 목질계/에너지작물 개발․보급	P010600
	07 해양에너지(해양바이오연료 포함) 및 해양자원 보급․이용	P010700
	08 신재생에너지용 해양공간 조성	P010800
	09 가연성폐기물 에너지화	P010900
	10 소각여열 회수 재이용	P011000
	11 유기성 폐자원 에너지화	P011100
	12 매립가스 자원화	P011200
02 탄소저감 플랜트/시스템 구축 사업	01 CO2포집․저장․활용플랜트설치‧운영	P020100
	02 온실가스 저감 실증 플랜트 조성	P020200
	03 non-CO2배출저감	P020300
	04 도시기반 복합형 에너지 플랜트 설치․운영	P020400
	05 탄소저감을 위한 원자력 이용	P020500
03 첨단수자원 개발․처리․관리 사업	01 해수 담수화	P030100
	02 공공 지하수 개발 및 함양	P030200
	03 우수 유출 저감 및 저류시설	P030300
	04 우수 수집․정화․이용시설 설치	P030400
	05 대하천 홍수 조절지 건설	P030500
	06 환경친화형 중소규모 댐 건설	P030600
	07 막여과 정수시설 설치․운영	P030700
	08 상수도 개발 및 관리	P030800
	09 첨단 광역 상수도 망 공급	P030900
	10 고효율 하·폐수처리 및 재이용 플랜트 건설․운영	P031000
04 그린IT 활용․보급 사업	01 스마트그리드 도입․확산	P040100
	02 LED 응용․보급․확산	P040200
	03 RFID/USN 응용․보급․확산	P040300
	04 친환경․초절전 디스플레이(OLED 포함) 응용․보급․확산	P040400
	05 고효율 그린 IDC 전환․구축	P040500
	06 EMS(에너지경영시스템) 도입	P040600
	07 원격협업시스템․스마트워크센터 구축	P040700
	08 그린 방송통신 인프라 구축	P040800
	09 그린 방송통신 서비스 응용․보급․확산	P040900
05 그린카․녹색교통수단 및 시스템 보급․확산 사업	01 친환경 그린카 보급	P050100
	02 그린카 지원인프라(충전, BD주유소 등) 구축	P050200
	03 친환경 자전거 이용기반(도로망, 공용운용시스템 등) 구축(*)	P050300
	04 차세대 첨단도로 구축	P050400
	05 차세대 고속철도 시스템(인버터형 전기기관차 포함) 구축	P050500
	06 도시형 경량철도 시스템(무가선 저상트램, 자기부상열차, 고무차륜 등 포함) 구축	P050600
	07 대도시권 교통체계(환승시설, 급행버스체계, 지하교통망 포함) 구축	P050700
	08 U-GIS 도시 인프라 구축	P050800
	09 지능형 교통체계 (ITS) 구축	P050900
	10 운행자동차 대기오염물질 배출저감	P051000
06 첨단 그린주택․ 도시․기반시설 보급․확산 사업	01 친환경 건설자재 보급	P060100
	02 에너지 절약형 건축물(초고층 빌딩 포함) 신․개축	P060200
	03 청정에너지 이용 주택 건축, 시설 건설 및 유지관리	P060300
	04 장수명 공동주택 건설	P060400
	05 실내 주거환경 개선	P060500
	06 도시재생(친환경 건축물 해체, 건축물 및 단지 녹화, 신한옥단지 조성 포함)	P060600
	07 U-City 통합 운영센터 구축	P060700
	08 U-Eco 공간 및 시설 구축	P060800
	09 에너지 자립형 마을(저탄소 녹색마을) 조성	P060900
	10 녹색도시 조성	P061000
07 청정생산 기반구축사업	01 기업간 용수 재이용 시스템 구축	P070100
	02 기업간 에너지 교환망 (폐열 재이용) 구축	P070200
	03 산업단지-지역사회 에너지 교환망 구축	P070300
	04 대중소기업 그린파트너십 구축	P070400
	05 화학물질관리서비스(CMS) 구축	P070500
	06 지역에코혁신 구축	P070600
	07 그린오션기술이전 및 보급체계 구축	P070700
	08 폐금속자원 재자원화 체계 구축	P070800
	09 재제조 시스템 구축	P070900
08 친환경 안전 농식품 지원․ 공급 사업	01 유기농축산물 생산․가공	P080100
	02 밀폐형 청정 동식물 생산시스템	P080200
	03 지속가능한 식품클러스터 기반 구축	P080300
	04 에너지절감 농업생산 시설 보급	P080400
	05 마을/온실용 지역난방네트워크	P080500
	06 농지/농업용수 정화 및 관리	P080600
	07 가축분뇨/농산부산물 가공 및 재활용	P080700
	08 에너지 절감형 어선시스템 보급	P080800
09 환경보호 및 보전 사업	01 숲 조성 및 관리(*)	P090100
	02 환경적 보호가치 높은 지역의 조경(*)	P090200
	03 자연체험 학습시설 조성 및 관리(*)	P090300
	04 농산어촌 녹색테마공원 조성	P090400
	05 친환경 생태하천 조성 및 복원(*)	P090500
	06 생태축 조성(*)	P090600
	07 습지보전․관리(*)	P090700
	08 도서, 해안 사구 보전 관리(*)	P090800
	09 하천변시설(둔치, 저류지, 지하수 관리 등) 정비	P090900
	10 홍수예방 하천시설 및 상습침수지구 정비	P091000
	11 폐기물 재활용 플랜트 설치․운영	P091100
	12 폐전기전자제품 및 포장 폐기물 수거 및 재활용	P091200
	13 지역기후변화 영향 감시․평가․적응(종합, 부문)	P091300
	14 토양․지하수 보전 및 오염복원	P091400
	15 수질오염물질 배출 저감 플랜트 설치․운영	P091500
	16 대기오염물질 배출 저감 플랜트 설치․운영	P091600
	17 해양온실가스 관리시스템 구축사업	P091700
	18 녹색거점(새만금 등) 연안공간 조성사업	P091800
	19 해양생태계․해양환경 관리체계 구축	P091900
	20 친환경적 폐석면 처리	P092000
	21 생태관광 및 친환경 관광	P092100
	22 생태우수마을/생태복원우수마을 조성(*)	P092200

(*) 공공 인프라 성격의 사업

[별표 3]

인증기준 및 확인기준

1. 녹색기술 인증기준

가. 평가항목별 배점 및 판정기준(100점 만점에 70점 이상)

: 기술성(40점), 시장성(30점), 녹색성(30점)

나. 평가항목별 평가내용

기술성	시장성	녹색성
∙신청기술의 기술수준 ∙기술의 목표의 구체성 및 명확성 ∙기술의 혁신성과 차별성 (지식재산권 확보/회피) ∙기술적 파급효과 (타 기술발전 등에의 효과, 기술수준 향상 등)	∙신청기술의 경쟁 제품 대비 비교우위성, 사업화 계획의 타당성 및 시장진입가능성 ∙시장규모, 성장률, 투자대비 회수가능성(수익률), 수입대체 효과	∙에너지와 자원의 절약, 기후변화 및 환경훼손의 억제 등

※ 신청한 기술이 기술성 평가에서 별표 4의 기술수준에 미달하는 경우, 평가점수가 70점 이상이라고 하더라도 부적격 처리함

2. 녹색사업 인증기준

가. 평가항목별 배점 및 판정기준(100점 만점에 70점 이상)

: 녹색기술 활용성(30점), 환경 기대효과(50점), 사업 타당성(20점)

녹색기술 활용성*	환경 기대효과	사업 타당성
∙고시된 녹색기술 활용 여부 ․사업기여도 (총투자액 대비 비중) ․사업목표와 녹색기술 활용의 부합성 등	∙긍정적 영향 분석(A) ․에너지 절감, CO2 저감, 오염 물질 저감 등 ∙부정적 영향 분석(B) ․산림훼손, 습지‧생태공간 훼손, 오염물질 배출 등 ∙종합판단 : ‘A≧B’ 여부	∙사업목표의 구체성 및 명확성 ∙엔지니어링/기술적 오류 검토 ∙정책목표 부합성 (사업 유형별 세부기준을 통해 정책목표와의 정합성 판정)

나. 평가항목별 평가내용

* 공공 인프라 성격의 사업은 녹색기술 활용성 평가를 생략하고 환경기대효과(50점), 사업타당성(20점)을 평가하여 70점 만점에 50점 이상으로 판정

3. 녹색전문기업 확인기준

사업기간	매출액 비중*
∙창업 후 1년이 경과된 기업	∙인증받은 녹색기술에 의한 직전년도 매출액 비중이 신청 기업의 직전년도 총매출액의 30% 이상(인증받은 녹색기술이 복수인 경우, 각 녹색기술에 의한 매출액의 합이 30% 이상인 경우 포함)

가. 평가항목 및 판정기준 :

[별표 4]

녹색기술 인증을 위한 기술수준

01. 신재생에너지

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 태양광	01 태양전지 제조용 소재 및 원료	실란계 가스	- SiCl4, SiHCl3, SiH4 순도 6N 이상
		폴리 실리콘	- FBR, Simens 7N 이상
		실리콘 잉곳	- 단결정 직경 160mm 이상, MLT 10μs 이상 - 다결정 잉곳 700Kg이상, MLT 3μs이상
		실리콘 웨이퍼링	- 면적 156mm⨉156mm, 두께 200μm 이하, TTV 30μm 이하
		실리콘 쉬트	- EFG/Ribbon 두께 180μm 이하, MLT 1μs이상
		금속전극	- 프린팅 금속 Ag, Al, Ag:Al, 도금 금속 Ni, Cu 여부
		EVA(에틸렌비닐아세테이트) 제조기술	- Vinyl Acetate(VA) content: 23% 이상 - 투과도 : 85% 이상
		Back Sheet	- 투습방지, 내화학성, 내절연성 여부
	02 초고효율 태양전지 및 모듈	HIT(단결정비정질) Cell	- Eff. 19% 이상(5인치), 표면처리기술, 초박막 증착기술, 투명전도막, 저온 금속성막 기술보유 여부
		IBC(Integrated Back Contact)	- Eff. 20% 이상, 후면 도핑기술, 후면국부전극 집적화 기술, 125mm⨉125mm 이상
		BCSC(Buried Contract Solar Cell)	- Eff. 20% 이상, 레이저 그루빙 형성 기술보유 여부
	03 지상전력 태양전지 및 모듈	박형 태양전지	- 두께 180μm 이하, Eff. 18%(c-Si), 17%(mc-Si) 이상, 면적 156mm⨉156mm 이상
		태양전지구조 기술	- 선택적 에미터, 후면전극형 기술 유무
		G/G (Glass to Glass) 실리콘 태양전지 모듈	- 모듈효율 11% 이상, BIPV 적용 기술 유무
	04 박막형 태양전지	실리콘박막 태양전지	- 모듈효율 10% 이상(5세대, 1.1×1.4m2), 대면적화 양산기술, 다중접합기술 유무
		CIGS 박막 태양전지	- 모듈효율 12% 이상(60×120cm2), 대면적 유리기판 모듈화 기술, 적층기술 유무
		염료감응 태양전지	- 모듈효율 7% 이상 (100cm2), Flexible PV, BIPV 기술 유무
		유기박막 태양전지	- 모듈효율 5% 이상, 유기반도체 소재 기술 유무
	05 태양전지 생산 자동화 설비 및 장비	시스템 제조기술	- 파손율 0.2% 이하
		시스템 설계기술	- Wet, PECVD, Doping, Printer, Furnace, Laser 기술 유무
		태양전지 검사기술	- 미세균열, In-line/off-line process monitor, 박막 검사, 전기적, 광학적, 기계적 검사 설비기술 유무
	06 태양전지용 BOS (Balance Of system) 주변 기기	2차전지	- 집중발전 점유율 50% 이상
		PCS(Power Converting System)	- 효율 96% 이상, 시스템 보호 기술 유무
		Monitoring 기술	- 대기상태, 설비상태 on-line 모니터 기술 유무 - IEC 61724에 준하는 성능모니터링 - JISC 8907에 준하는 성능예측기술
02 연료 전지	01 건물용PEMFC (핵심소재)	프로톤전도성고분자막	- 고분자막 이온전도도 : 0.07 S/cm 이상, 두께 편차 : ± 15%, 기계적 강도(Tensile strength) : 20 MPa 이상
		가스확산층	- 기공도 : 75% 이상, 두께편차: ± 15% (0.25 kgf/cm2 압축조건에서 측정), 전기저항 : 20 mΩcm2 이하(10 bar 압축조건) - 압축 후 회복율 : 60% 이상(10 bar 압축 전후, 0.25 kgf/cm2 압축조건에서 비교)
		전극용촉매	- Supported Pt/C (30% ~ 70%), 합금촉매 (PtRu/C,PtCo/C) - 합금촉매의 금속 함량 : 제시한 값의 ± 5% - 내구성 : 활성금속 면적저하율 20% 이내(Cyclic Voltammetry (0-1.2) V, 100 mV/s, 500회)
		금속분리판	- 내식성 (1M H2SO4+2ppmHF-) 1μA/cm2 이하 (온도조건 70 ℃) - 전기저항 : 100 S/cm(in-plane 방식)
		흑연복합체몰딩분리판	- 두께 편차 : ± 50 μm - 기체투과도 : 1ⅹ10-5 ㎤/㎠.s(1 bar 차압조건) - 전기전도도 :100 S/cm(in-plane 방식) - 기계적 강도 : 굴곡강도 35 MPa 이상
	02 건물용PEMFC (핵심부품)	MEA(Membrane-Electode Assembly, 전해질막/전극 접합체)	- 정지형(0.3A/cm2@0.7V, 셀온도 70℃), CCM(Catalyst Coated Membrane) (3 layer, 5 layer), CCS(Catalyst Coated Substrate) (5 layer)
		셀스택	- 건물용 1kW - 정지형 3 ~ 20kW - 전기변환효율 45% 이상(HHV 기준)
		연료개질기제조기술	- 1kW급 LNG/LPG/DME메탄올개질기, 1~20kW급 대용량개질기 여부 - 개질효율 : 73% 이상(LHV 기준)
		계통연계형전력변환기	- 1kW급 저전압용(20V 이하) 전력변환기(효율 90% 이상), 1~20kW급 전력변환기
	03 건물용PEMFC (시스템 보조기기(BOP))	연료전지용 펌프류	- 개질수펌프 10cc/min@60kPa - 냉각수펌프 4lpm@30kPa - 배열회수펌프 0.5lpm@20kPa - 개질수펌프 : 14 W/kW(시스템) 이하 - 냉각수펌프 : 45 W/kW(시스템) 이하 - 배열회수펌프 : 45 W/kW(시스템) 이하
		연료전지용 송풍기류	- 연료승압블로워 4lpm@15kPa - 선택산화공기블로워 1lpm@10kPa - 버너공기블로워 20lpm@3kPa - 캐소드공기블로워 55lpm@12kPa - 연료승압블로워 : 10 W/kW(시스템) 이하 - 선택산화공기블로워 :10 W/kW(시스템) 이하 - 버너공기블로워 : 20 W/kW(시스템) 이하 - 캐소드공기블로워 : 75 W/kW(시스템) 이하
	04 건물용PEMFC (시스템 양산제조기술)	시스템제조생산기술	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동중인지를 판단
	05 건물용PEMFC (연료전지 생산용장비)	전극코팅장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동중인지를 판단
		MEA양산용장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동중인지를 판단
		셀스택체결 양산장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동중인지를 판단
		연료개질기 양산장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동중인지를 판단
	06 분산발전용 MCFC(핵심소재)	전극제조용 Ni 및 Ni합금 분말	- 순도 99%이상, 입자크기 1~10mm
		Matrix 제조용 LiAlO2 분말	- 순도 99%이상, 입자크기 0.1~1mm
	07 분산발전용 MCFC (핵심부품기술)	전극, matrix, 전해질판	- 단위전지 성능 0.8V@150mA/cm2, uf = 0.4, 성능 저하율 5%/1,000시간
		분리판	- 분리판설계기술, 금속가공기술, 용접기술, 금속 coating기술 보유 여부
		스택(Stack)	- 출력 20kW 이상 - 효율(DC) 40% 이상, 성능저하율 5% /1,000시간 이하
		탈황기	- 황농도 1ppm 이하
		개질기	- 개질효율(LNG,LHV): 75% 이상
	08 분산발전용MCFC (시스템보조기기(BOP))	연료전지용 펌프류	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용된 제품인지를 판단
		연료전지용 송풍기류	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용된 제품인지를 판단
		전력변환기	- 전력변환효율 90% 이상
	09 분산발전용MCFC (시스템및시스템양산제조기술)	MCFC 발전시스템	- 전기효율 40% 이상(내부개질형), 30% 이상(외부개질형), 열효율 40% 이상(내부개질형), 40% 이상(외부개질형)
		시스템제조생산기술	- 시스템 제조기술을 보유하고 있으며, 운영중인 시스템에 상용화된 상황인지 판단
	10 건물용SOFC (구성요소 및 스택)	단전지	- 튜브형(원통형,평관형) 크기>100 cm2, 출력밀도>0.2W/㎠(기준조건: @750℃,0.7V) - 평판형 크기 100cm2 이상 ,출력밀도 0.3W/㎠ 이상(기준조건: @750℃,0.7V)
		밀봉재	- 열팽창율 10x10-6/℃, >95%유지 (5000h 기준)
		분리판	- 전기저항 0.2 ohm ㎠ 이하, 수명(저하율) 10%/1000h 이하 (기준조건: @750℃, air)
		스택	- 용량 1~1,000kW급, 효율(DC) 40% 이상, 수명 5% 이하(1000h기준)
	11 건물용 SOFC (관련 BOP)	개질기	- 용량 1~1,000kW급, 효율 80% 이상, 전환율 90% 이상, 수명(저하율) 5% 이하(1000h기준)
		고온 열교환기 및 밸브	- 450℃급 용열교환기 및 고온밸브 - 650℃급 용열교환기 및 고온밸브 - 750℃급 용열교환기 및 고온밸브
		펌프 및 블로어 등	- 용량 1~1,000kW급, 유량에 필요한 최대 허용 차압 5kW 이하 200mbar, 5kW 이상 500mbar
		제어기 및 전력변환기	- 제어기 유량 및 온도제어, 압력, 온도, 전압측정 100CH급(10KW이하), 200CH급(10~50kW급)) - DC/AC전력변환기 1kW급 90% 이상, 5kW급 90% 이상, 15kW급 90% 이상, 50kW급 90% 이상
	12 건물용 SOFC (시스템)	1kW급 가정용 SOFC 발전시스템	- 스택용량 = 1kW급, 효율(전기, 열) 70% 이상 (30%, 40%), 수명(성능저하율) 5%/1000h 이하
		5kW급 가정용(대) SOFC 발전시스템	- 스택용량 = 5kW급, 효율(전기, 열) 75% 이상 (35%, 40%), 수명(성능저하율) 3%/1000h 이하
		15kW급 상업용 SOFC 발전시스템	- 스택용량 = 15kW급, 효율(전기, 열) 78% (38%, 45%) 이상, 수명(성능저하율) 1.5%/1000h 이하
		50kW급 건물용 SOFC 발전시스템	- 스택용량 = 50kW급, 효율(전기, 열) 80%이상 (40%, 40%), 수명(성능저하율) 0.5%/1000h dlg
03 에너지 저장	01 니켈-금속수소전지	양극소재기술	- 용량 250 mAh/g 이상
		음극소재기술	- 330 mAh/g 이상
		격리막기술	- 자기방전 80% 이하(28일, 20℃)
		밀폐화기술	- 4 kgf/cm2 이상 내압유지
		단전지기술	- 에너지밀도 20 Wh/L 이상 - 충방전수명 600회 이상(80% DOD) - 보존수명 10년
	02 리튬이온전지	양극소재기술	- 용량 150mAh/g - 외부충격(Nail penetration 및 Bar impact)에 전지온도가 100℃이상 상승하지 않을 것 - 소재 붕괴로 인한 산소방출이 없을 것(전지 폭발방지)
		음극소재기술	- 용량 300mAh/g 이상
		전해질기술	- 유기방향족화합물 분해전압 4.5V 이상
		격리막기술	- 150℃ 열수축 20% 이하
		안전성 기반기술	- 압축(1/2), 충돌(철봉), 관통(못)시험, 10 m 낙하, 압괴, 과충전, 오부탄락 시험 통과
		고전압화 기술	- 충전전압 4.2 V 이상
	03 리튬이온폴리머전지	양극소재기술	- 용량 150mAh/g
		음극소재기술	- 용량 300mAh/g 이상
		전해질기술	- 유기 화합물 분해전압 4.5V 이상
		격리막기술	- 150℃ 열수축 20% 이하
		안전성 기반기술	- 압축(1/2), 충돌(철봉), 관통(못)시험, 10 m 낙하, 압괴, 과충전, 오부탄락 시험 통과
		고전압화 기술	- 충전 전압 4.2V이상
	04 나트륨-황(NaS)전지	고체전해질 소재기술	- Na+이온전도도 2.5Ωcm (300℃) 이상 - 겉보기밀도 3.24 g/cm3 이상
		고체전해질 제조기술	- 전해질 튜브 두께 1.5mm 이하 - Ring 강도 300 MPa 이상
		내부식 금속 소재기술	- 단전지 내구 수명 4500사이클
		단전지 밀봉 기술	- 단전지 내구 수명 4500사이클
		모듈화 기술	- 모듈 용량 50 kW - 6시간 사용기준 300 kWh 이상
	05 레독스플로우(RedoxFlow) 전지	레독스커플 고전압화기술	- 레독스커플 1.2 V
		고내구성․고이온 전도성 멤브레인기술	- 멤브레인 이온전도도 0.1 S/cm 이상, 이온 cross-over 2.0×10-6 cm2/s 이하, 습윤 팽창율 10% 이하 - 사이클수명 3,000회 이상(1년 300회)
		bipolar plate 기술	- bulk 저항 3.8mΩcm, cycle life 3000회 이상
		전극용 carbon felt 소재 기술	- 전극 고유저항 30mΩcm 이하 - cycle life 3000회 이상
	06 초고용량 커패시터	고에너지밀도 활성탄 소재기술	- 활성탄 용량 20F/cc 이상
		커패시터 고전압화 기술	- 전압 2.8V 이상
	07 리튬이온 커패시터	고출력 음극소재기술	- 5C/1C 90% 이상
		음극 pre-doping 기술	- 음극 전위 0.15V vs. Li/Li+ 이하
		고에너지 밀도화 기술	- 50Wh/L 이상
04 풍력	01 풍력발전 시스템 요소부품	증속기	- 국내외 인증(IEC, GL, DNV 및 이에 준하는 인증) 여부 또는 증속기효율은 95% 이상
		발전기	- 국내외 인증(IEC,GL,DNV 및 이에 준하는 인증) 여부 또는 정격출력에서 95% 이상의 효율
		블레이드	- 국내외 인증(IEC,GL,DNV 및 이에 준하는 인증) 여부
		전력변환장치	- 효율: 95%이상(정격출력) - 역율제어: 0.92ind~0.92cap - 발전기 토크제어 기능(s/w)보유 - FRT(Fault Ride through) 기능보유
		피치/요/샤프트/베어링	- 국내외 인증(IEC,GL,DNV 및 이에 준하는 인증) 여부
		타워 및 기초	- 국내외 인증(IEC,GL,DNV 및 이에 준하는 인증) 여부
		시스템제어기술	- 국내외 인증(IEC,GL,DNV 및 이에 준하는 인증) 여부
	02 풍력발전 운영/모니터링 시스템	하중 모니터링 기술	- 알고리즘 개발 및 설계능력 보유 여부 - 하중 모니터링 SW 설계/분석 능력 보유
		통합운영기술	- 50 MW이상의 대형풍력단지의 경우 O&M용 예측을 위한 항목을 포함하고 있는 GL(독일, 풍력터빈의 극한강도 및 안전여유(Safety Margin) 1.0이상) 등의 프로젝트인증규격에 준하는 조건을 만족하는지 여부 판단
		감시진단 기술	- 최적의 운용상태로 운전할 수 있는 알고리즘 개발 및 설계능력 보유 유무 - 전력 품질을 모니터링 하고 분석 및 reporting을 할 수 있는 기술 보유
	03 풍력자원평가	복잡 지형 풍황 측정 기술	- 복잡지형 풍황상태 예측기술 유무
		자원평가/발전성능 예측기술	- 예측된 풍황정보의 5~10% 이내의 오차 판단
05 IGCC (석탄가스화복합발전)	01 가스화공정	석탄 수분 제거 기술	- 처리용량 200 TPD 이상(Temperature programmed Desorption, 용량측정단위), 건조율 90% 이상
		고점도 슬러리 전처리기술	- 전처리 후 공급온도 250℃ 이하, 압력 30 atm 이상
		고압분체이송/주입 기술	- 처리용량 200TPD 이상, 압력 30atm 이상, 허용오차/신뢰도 5%/90%
		가스화 기술	- 처리용량 200TPD 이상, 압력 30atm 이상, 냉가스효율 80%이상, 탄소전환율 98% 이상
		슬래그처리 기술	- 처리용량 200TPD 이상, 압력 30atm 이상
		고온 합성가스 열회수 기술	- Water Tube 방식, MP or HP+MP 생산/처리 합성 가스 유량 10,000 Nm3/hr 이상, 열회수율 85% 이상
		가스화공정 설계기술	- 설계기술 보유 유무
		가스화공정 운용기술	- Availability 85% 이상
		가스화 특성 예측시뮬레이터 기술	- 예측정확도 95% 이상
	02 합성가스정제 및 개질	저온습식집진기술	- 처리합성가스 유량 10,000Nm3/hr 이상, 압력 20atm 이상, 배출분진농도 1 ppm(mg/m3) 이하
		고온건식집진기술	- 온도 300℃이상 압력 20atm 이상, 처리합성가스 유량 10,000Nm3/hr 이상, 배출분진농도 1ppm(mg/m3) 이하
		고압 탈황기술(AGR)	- 처리합성가스 유량 10,000Nm3/hr 이상, 처리후 H2S+COS 농도 10ppm 이하, 압력 20atm 이상, 제거효율 98% 이상
		황회수기술(SRU)	- 회수율 95% 이상
		수성가스전환 공정기술	- 처리합성가스 유량 10,000Nm3/hr 이상, CO전환율 90% 이상
		IGCC CO2 포집공정기술	- CO2 포집율 60% 이상 (유량10,000Nm3/hr 이상)
		IGCC CO2 압축공정기술	- 압력 150atm 이상 (유량 10,000Nm3/hr 이상)
		수은 제거기술	- 압력 20atm 이상, 제거효율 90% 이상
		염소제거 기술	- 압력 20atm 이상, 제거효율 90% 이상
	03 가스화플랜트	가스터빈발전기술	- 처리합성가스 유량 10,000Nm3/hr 이상, 발전효율 35% 이상
		IGCC플랜트 공정 설계/해석 기술	- 플랜트 효율 42% 이상
		IGCC플랜트 운용기술	- Availability 85% 이상
		DME·메탄올 합성 공정기술	- 압력 30atm 이상 (유량 10,000Nm3/hr 이상)
		합성석유 제조공정기술	- 압력 20atm 이상 (유량 10,000Nm3/hr 이상)
		SNG 합성 공정기술	- 압력 20atm 이상 (유량 10,000Nm3/hr 이상)
		가스엔진발전기술	- 처리합성가스 유량 3,000Nm3/hr 이상, 발전효율 38% 이상
		IGFC 발전기술	- 처리합성가스 유량 3,000Nm3/hr 이상, 발전효율 50% 이상
06 청정 연료	01 석탄가스화	석탄가스화기	- 가스화 후 생산되는 합성가스 중 CO2의 비율이 4% 이하이고 탄소전환율이 95% 이상 - 저급탄 처리 비율 20%이상이고 냉가스효율이 80% 이상
	02 석탄가스 정제	탈황 및 집진	- H2S, HCl 등 오염물질 각각 1ppm 이하
		CO2 분리	- CO2 분리회수가 90% 이상
	03 석탄가스 액화	액화 촉매	- CO2 선택성이 10% 이하
		반응기 설계	- CTL 공정의 열효율이 40% 이상이고 오염배출물질 저감율이 5% 이상
	04 천연가스 리포밍	리포밍 촉매	- CO2 및 H2O 혼합 개질 가능 여부
		리포머 설계	- 리포머의 CH4 전환율이 90% 이상이고 CO2 전환율이 45% 이상이 되도록 하는 반응 조건
	05 F-T(Fischer Trospsch) 합성유 제조	F-T합성 촉매	- C5+ 선택성 70% 이상. CO2 선택도 5% 이하
		F-T합성 반응기 설계	- F-T 합성반응의 CO 전환율이 65% 이상이고, C5+ 선택성이 70% 이상을 유지하는 반응기 설계 기술이 필요 - CO 전환율 65% 이상
	06 GTL 통합공정	GTL 통합공정 설계	- GTL 전체 공정에서의 CO2 배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 60% 이상, 탄소효율이 75% 이상
	07 바이오에탄올	2세대 바이오매스(목질계 및 초본계) 전처리 및 당화 기술	- 추출수율(포도당기준) 50% 이상 - 당화수율(이론수율대비) 70% 이상
		3세대 바이오매스(해조류 및 미세조류) 전처리 및 당화 기술	- 추출수율(포도당기준) 50% 이상 - 당화수율(이론수율대비) 60% 이상
		알콜발효주에 의한 고농도 발효생산기술	- 에탄올수율 20% 이상 (바이오매스대비) 또는 에탄올수율 85% 이상 (이론수율대비) - 에탄올 농도 8% (W/V) 이상 - 에탄올 생산성: 2.0 g/L/hr 이상
		바이오매스 생산기술	- 발효가능당 40% 이상인 바이오매스 재배 (건조중량대비)
	08 바이오부탄올	2세대 바이오매스(목질계 및 초본계) 전처리 및 당화 기술	- 추출수율(포도당기준) 50% 이상 - 당화수율(이론수율대비) 70% 이상
		3세대 바이오매스(해조류 및 미세조류) 전처리 및 당화 기술	- 추출수율(포도당기준) 50% 이상 - 당화수율(이론수율대비) 60% 이상
		부탄올 생산균주에 의한 고농도 발효기술	- 부탄올수율 15% 이상(바이오매스대비) - 부탄올수율 90% 이상(이론수율대비) - 부탄올 농도 1.5%(w/v) 이상 - 부탄올 생산성: 0.5 g/L/hr 이상
		유기산 기반 부탄올 생산기술	- 부티르산 생산 및 분리 4%(W/V) 이상 - 유기산의 부탄올 선택도 80%, 전환율 80% (화학촉매반응의 경우)
		바이오매스 생산기술	- 발효가능당 40% 이상인 바이오매스 재배 (건조중량대비)
	09 바이오디젤	2세대 바이오매스 (지질계) 이용기술	- 폐식용유, 오일, 동물성 기름, 식물성 기름 등을 원료로 하여 바이오디젤을 생산하는 기술
		3세대 바이오매스 (미세조류) 이용 기술	- 지질생산성 100 g/kL/d 이상 - 지질함유량 20% 이상
		트랜스에스테르화 반응기술	- 촉매의 재사용율 80% 이상 - 촉매의 사용일수(내구성) 90일 이상 - methyl ester 수율 (wt%) 90% 이상
		바이오디젤의 고품위화 기술	- ester 함량 90% 이상 - 산화안정성 6 hr 이상 (110°C) - CFPP 0°C 이하
	10 바이오가스	수소/메탄 생산 배양기 설계 및 공정기술	- 체류시간 30 day 이하 - 바이오메탄의 경우 바이오가스 내 메탄 함량(순도) 40% 이상 - 바이오수소의 경우 바이오가스 내 수소 함량(순도) 20% 이상
		바이오매스 이용효율극대화기술	- VS 분해율 65% 이상
		고농도 수소/메탄 생산 기술	- 바이오메탄의 경우 바이오가스 내 메탄 함량(순도)이 95% 이상인 가스정제 기술 - 바이오메탄의 경우 바이오가스 내 H2S 함량이 100 ppm 이하
		해양미생물/고세균 수소화효소 탐색기술	- 단백질상동성 90% 이하
		고세균활용 바이오수소생산기술	- 기질전환율 70% 이상
		바이오 메탄의 전기에너지 전환기술	- 에너지전환율 50% 이상
		폐기물 전환/부산물 비료화/오염물 무배출 기술	- 폐기성 유기물 가스화 70% 이상(질량기준)
	11 BTL (Biomass to Liquid)	바이오매스 탈수 및 전처리 기술	- 함수율 20% 이하
		가스화를 통한 바이오합성가스 제조	- 냉가스효율 60% 이상
		바이오합성 가스 정제 및 조성제어 기술	- H2/CO 몰비 1.0 이상 - Tar, 황화합물 1 ppm 이하
		바이오합성가스 활용 F-T 합성 반응 공정	- 생산성 100 g/Lcat.h 이상 - C5+ 선택율 70% 이상
		F-T합성원유 upgrading 기술	- Wax 전환율 60% 이상
07 해양 에너지	01 조력발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 10% 이하
		시스템 최적화 기술	- 정격효율 85% 이상
		발전 터빈	- 정격효율 90% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	- 정격효율 90% 이상
	02 조류발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 20% 이하
		시스템 최적화 기술	- 정격효율 20% 이상
		발전 터빈	- 정격효율 25% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	- 정격효율 90% 이상
	03 파력발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 20% 이하
		시스템 최적화 기술	- 정격효율 15% 이상
		발전 터빈	- 정격효율 25% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	- 정격효율 90% 이상
	04 해수온도차 이용	해수온도차발전 및 냉난방 해양환경평가기술	- 예측오차 20% 이하
		해수온도차냉난방용 히트펌프설계기술	- 효율 85% 이상
		해수온도차발전용 냉각 및 가열기술	- 효율 85% 이상
		해수온도차발전 터빈기술	- 효율 30% 이상
		해수온도차냉난방 취배수관 기술	- 유량 3,600㎥/hr 이상
		해수온도차발전용 발전기 및 전력제어기술	- 손실률 10% 이하

02. 탄소저감

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 CCS	01 연소후 CO2 포집 플랜트	CO2 포집분리 소재 기술	- CO2 선택도 90% 이상인 소재 - 습식 흡수제 : CO2 재생에너지 3.5 GJ/tCO2 이하 - 건식 흡수제 : 흡수능 6 wt% 이상
		CO2 포집공정기술	- CO2 제거율 80% 이상, CO2 순도 95% 이상 (50시간 연속운전) - 습식공정 : 처리용량 2 tCO2/d 이상 - 건식공정 : 처리용량 10 tCO2/d 이상
	02 연소전 CO2 포집 플랜트	CO2 포집분리 소재 기술	- CO 전환 촉매 : CO 전환율 90% 이상 - CO2 흡수제 : 흡수능 6 wt% 이상 , CO2 선택도 90% 이상
		CO2 포집공정기술	- CO2 제거율 80% 이상, 회수 CO2 순도 95% 이상 (50시간 연속운전) - 처리용량 1 ton CO2/d 이상
	03 연소중 CO2 포집플랜트	순산소 연소 플랜트 공기분리 소재 기술	- 심냉법, ITM (또는 OTM), 매체순환(CAR, ceramic autothermal reaction), 자연모방(biomimic process) 등 대량 산소 생산 또는 대량 산소생산을 향상시킬 수 있는 소재로, 전력소비 240 kWh/톤O2 이하
		순산소 연소 플랜트 시스템 기술	- 순산소 버너 기술, 배가스 재순환 제어기술, 버너 및 플랜트 최적화 기술 적용하여, 온실가스 10% 이상 저감
		매체순환연소 산소공여 소재기술	- 산소전달능력 10 wt% 이상, AI 25% 이하(ASTM D-5757-95 기준) - 900~1000℃ 반복 사용 가능
		매체순환연소 플랜트 시스템기술	- CO2 선택도 90% 이상 (환원반응기 배출기체 중 CO2의 함량) - 탄화수소 또는 합성가스 연료의 연소율 99% 이상 - NOx 배출농도 50 ppm 이하 (산화반응기 배출기체 중 NOx 농도) - 50시간 이상 정상상태 연속운전 실증 유무
	04 CO2 압축 플랜트	CCS CO2 압축기술	- CO2 처리 연간 10만톤 이상 - 연소전․중․후 포집설비 후단에 설치 가능한 압축설비 기술 - CO2를 50-160 bar로 압축기술
	05 CO2 저장 플랜트	저장소 탐사 및 부지선정 기술	- 연간 5천 L-km(탄성파 투과심도 1초 이상, 수진기 길이 3km 이상) 탐사 능력 - 3D 지질 모델링 기술 보유
		지중심부 시추설비 및 공정	- 지하 심도 1km 이상 시추
		CO2 주입 및 저장 플랜트 설계 제작기술	- 내륙 지질저장: 연 CO2 1만톤 이상 - 해저 지질저장: 연 CO2 20만톤 이상
		석유 및 가스 회수증진 저장(지중)	- 연 CO2 20만톤 이상 저장
		석탄층 메탄 회수증진 저장(지중)	- 연 CO2 5,000톤 이상 저장
		탄산염광물화(지중)	- 연 CO2 500톤 이상
		퇴적층내 CO2 최적 주입	- 저장효율 5%이상
		저장공정, 사후 관리, 환경위해성 평가 시스템	- 내륙지질 : 주입 기간+5년 이상 / 누출 경로 탐지 및 누출 저감 - 해저지질 : IMO 런던96의정서 의거 (환경위해성평가지침(WAG) 준수)
		저장 CO2 모니터링 및 거동 예측	- 관측정 3개 이상 - 주입 CO2 감축분 인정 90% 이상
	06 CO2 수송 플랜트	저비용 고효율 CO2 액화플랜트	- 연 CO2 10만톤 이상 - 100톤/day 이상
		대량 CO2 파이프라인 수송시스템	- 연 CO2 10만톤 이상 - 탄소강, 1000톤/day
		CO2 전용 수송선	- 3000톤급 이상
		액화가스 - CO2 하이브리드 수송선	- 3000톤급 이상
		수송공정 안전 평가관리	- 누출 경로 탐지 및 누출 저감 - IMO선급규정의거(09년말 제정예정)
	07 CO2 이용 유용물질 생산 플랜트	CO2 이용 유용한 화학물질 합성	- CO2 유효저감율 60% 이상
		CO2 화학적 이용 촉매	- 5 kg-CO2/L-촉매/시간 이상 처리
		화학적 반응기 및 반응공정	- 연 CO2 2,000톤 이상 활용 규모
		CO2 화학적 전환 플랜트 설계․제작	- 5 ton CO2/day 이상 처리 규모 설계 제작 기술
		CO2 생물학적 전환 플랜트 운용	- CO2 고정능 : 100 gCO2/m2/d - 3 gCO2/L/d 이상 균주 보유 여부
		미세조류 균주 개량	- CO2 고정능 : 100 g CO2/m2/d, 3 gCO2/L/d 이상 향상된 균주 개발 - 고밀도 배양 : 15 g/L(건조상태 기준) 이상
		미세조류 고밀도 배양기술	- 고밀도 배양 : 15 g/L(건조상태 기준) 이상
02 Non-CO2 온실 가스 처리	01 메탄 저감	매립가스 포집 기술	- 매립가스 발생량 예측기술, 메탄가스 포집, 설계, 시공, 회수율 85% 이상
		메탄 정제 기술	- 96 vol% 메탄가스 분리
		메탄 활용 기술	- 메탄 매립가스 이용 수율 80% 이상
	02 모니터링 관리 시스템	나노소재 센서기술	- 나노촉매센서 이용 측정성능오차 ± 10% 이내
		온실가스 측정분석평가관리기술	- 실시간 모니터링 관리평가기술
	03 불화가스 대용량 저감	불화가스 대용량 처리기술	- 직화 열분해기술 / 플라즈마 처리기술 / 열화학 처리기술 - 90% 이상 처리율
		불화가스 대용량 회수기술	- 전처리기술/흡착분리기술/심냉분리기술 - 90%이상 회수율
		HFC 대체물질	- 초임계 수소화공정을 통한 HFC계 친환경 냉매 제조기술 확보 - HFC계 친환경 대체냉매 제조기술
		PFC 대체물질	- 대체 가스로 C2F4, C3F6, C4F6, c-C4F6, C4F8, COF2, F2 등 Perfluoro olefine 이용 기술
		SF6 대체물질 사용절연기술	- 건조공기의 질소사용으로 대체 - SF6가스 절연 방재형 변압기 적용
		SF6 대체물질 사용 식각기술	- SF6, PFC Free 식각설비 양산화(반도체, 디스플레이)
		공정 연계 기술	- 반도체/디스플레이 산업, 자동차산업, 전자산업 등과의 연계기술 적용
		SF6 대체 차단 기술	- 초고압 VI 사용으로 SF6 사용 대체 - CO2 등 대체 가스를 활용한 차단기술
	04 N2O 저감	고정오염원에 대한 N2O 저감기술 (촉매분해기술)	- N2O, NOx 동시제거 - 2012년까지 80%제거효율
		저질소 함량의 대체비료 기술	- 비료에 유기물이 20-30%이상, 유기물 대 질소의 비(50% 혹은 70% 이하)
		이동오염원에 대한 N2O 저감기술 (나노촉매기술)	- 촉매 설계 및 제조기술, 촉매 Canning 기술, 최적화 기술 확보 - 2015년까지 70% 저감
		공정 및 반응기설계 기술	- N2O 70%이상의 분해도 - CER(Certified Emission Reduction) 인증 획득
03 원자력	01 원자력 노심, 재료 및 핵연료	신 노심설계 및 실증 기술	- 국제 설계코드 수준 이상 코드 확보 - 핵연료 핵비등율 기존의 10% 감소
		원전 신재료 개발/검증 기술	- 내방사성 기존 대비 20% 증대 - 재료 수명 20% 증가
		핵연료 건전성 실증시험 기술	- 핵연료가 파손되는 파손 기구를 10% 정확도 내에서 예측할 수 있는 소프트웨어 - 핵연료 파손기제 실증시험 능력 확보
	02 원전 계통 및 안전	차세대 원전 적용 고온 고압 중간 열교환기	- 차세대 원전인 고온가스로에 적용 가능한 고효율 중간 열교환기 - 효율 : 98% - 설계 압력 및 온도 : 600 bar, 900oC - 적용 매체(1차측/2차측); 가스/가스, 가스/증기, 가스/액체 - 단위 부피당 열전달 면적 : 1300 m2/m3
		원전 복수기 폐열 회수 시스템	- 원전 복수기를 통한 순환수는 해수보다 평균 9oC 높음 - 이 폐열을 회수이용한 회수 장치 개발. 회수 방식은 폐열을 이용한 전기 생산 및 지역난방 등임 - 원자로 이차측 효율 : 60% 이상 향상 - 적용 매체(일차측/이차측) : 물/대체가스
		재료열화 손상/건전성 평가 기술	- 비예측률 10% 이하 - 규제기관의 Topical Report에 대한 인가 확보
		확률론적 안전성평가 소프트웨어	- 확률론적 안전성평가 엔진 속도 기존대비 30% 증대 - 위험도 정보활용 민감도 분석 Tool 포함 - 규제기관의 Topical Report에 대한 인가 확보
		비상노심 냉각계통 필터	- 화학적 및 박막 효과 부재 - 단위체적당 면적 해외사 유사 제품의 20% 이상 - 규제기관의 Topical Report에 대한 인가 확보
		사고해석 및 실증 기술	- 국내 고유 설계코드 - 3차원 노심 해석 가능 - 노심과 열수력 해석의 3차원적 결합 - 고유 시험데이터 확보 - 규제기관의 Topical Report에 대한 인가 확보 - 항공기 충돌 해석 및 평가 기술
		원전계통 설계 검증 기술	- ASME 및 그에 준하는 코드에 대해 인증
		고온 구조해석/평가기술	- 고온 시험데이터에 대한 벤치마킹 - ASME 및 그에 준하는 코드에 대해 인증 - 내부 및 외부 화재 해석 및 평가 기술
	03 원전 제어계측	차세대 원전 고온 고압 적용 다단 헬리컬 트림 밸브	- 차세대 원전인 고온 가스로에 적용 가능하며 고온 고압 가스 환경에서 부식 및 가스 내성이 강하며 누설율 거의 0%에 가까운 고온 가스용 다단 헬리컬 밸브 - 누설등급 : Class V 등급 이상(0.01% 이하) - 설계 온도 및 압력 : 550 bar, 850oC - 적용 매체 : 가스 - 크기 : 2인치 ~ 40인치
		고온 고압 적용 고성능 전기식 압력제어 밸브	- 현재 전량 수입인 원전 고성능 전기식 압력제어 밸브를 국산화하여 외화를 절약하며 성능을 획기적으로 개선하여 에너지 효율을 증가하는 밸브 개발 - 누설등급 : Class V 등급 이상 (0.01% 이하) - 설계 압력 및 온도 : 320 bar, 565 oC - 적용 매체; 물, 증기 - 크기 : 2인치 ~ 40인치
		원전 부하추종 기술	- 원자로출력 50% 이상에서 자동 부하추종운전가능
		원자로보호계통 제어 소프트웨어 및 소규모 디지털 제어기기 기술	- 원자로 소규모 보조기기 디지털 제어 - 원자로시뮬레이터를 통한 실증 검증 - 원자로보호계통 제어 소프트웨어는 Q등급 검증 및 실증 요구
		시뮬레이터 등 운전지원 시스템기술	- 실시간 원자로심, 계통 모사능력 확보 - 중성자 동역학 및 열수력 연계 - 발전소 데이터에 대한 정확도 10% 내 확보
		인적신뢰도 평가용 Portable 원전 시뮬레이터	- 인적요인 및 신뢰도 검증 확보 - 일반 노트북에 탑재 가능
		원자력시설 내부감시용 이동로봇 기술	- 15cm턱 승월, 40도 계단 승월 - 방사선/온도/습도 센서 탑재 - 주기기제어 비간섭 실내무선통신(100m)
		고방사선환경 내 주기기 원격 절단기술	- 절단두께 30cm 이상 - 절단력 1t 이상 - 가반하중 2t 이상 - 힘반향 절단 기능포함
		IT기반 통신망	- 규제기관의 인허가 승인 획득 유무
		가동원전 계측제어설비 디지털 Upgrade 기본설계	- 제어기기 성능 및 가격 경쟁력 유무
		MMIS 운전성 개선 및 불시정지 감소기술	- 원자로출력 5% 이하에서 자동운전가능
		온라인 감시 및 지능형 성능진단 시스템	- 규제기관의 인허가 승인 획득
		원전 제어기기 지속 성능개선기술	- 규제기관의 인허가 승인 획득
	04 원전 성능향상	신 정비 기술 및 자동화 시스템 개발	- 정비기술 고도화 및 해외수출 - 정비 소요시간 단축 20% 이상 추가
		주요기기 수명관리 신기술 개발	- 설비수명 연장 : 10%
		장기운전 수화학 신기술	- 출력 : +5%, 계통방사선량 : -20%
	05 원전 환경	중저준위 폐기물 처분 기술	- 정상 시나리오: 0.1 mSv/yr - 확률 시나리오: 10-6/yr
		사용후 핵연료 수송⋅저장 기술	- 용기표면에서 방사선량률 ≤ 2mSv/h
		제염⋅해체 기술	- 일반인 최대피폭선량 < 0.1 mSv/yr
		방사성 폐기물 처리 기술	- 작업자 선량 한도 < 2 mSv/yr
	06 방사화학 / 악티나이드 화학	용융염 내 악티나이드 화학측정 기술	- 반응전극 내구성 향상(50% 이상)
		극미량 악티나이드 화학종 검출기술	- 화학종 검출성능 향상(10-7M 이하)
		고연소핵연료 연소특성 화학측정 기술	- 핵연료 연소특성자료 확보량 및 이용율(50% 이상)
		방사성 물질 화학시험/측정 기술	- 신뢰도 향상 및 국가공인인증 항목 향상(20% 이상)
	07 SMART	SMART 설계 및 안전성 평가 기술	- 열출력 330MWt 일체형원자로 SMART 설계 방법론 확보 - 일체형원자로 안전성 평가 방법론 인증 - 노심손상률 10-6/RY 이하의 안전성 확보
		SMART 기기 설계 및 제작 기술	- 원자로 기기 개발 및 제작 기술 확보 - 60년 수명의 원자로집합체 및 내부 구조물
		SMART 핵연료 설계 및 제조 기술	- 길이 2m, 연소도 60,000MWD/t SMART 핵연료 개발
		SMART 플랜트 연계 및 건설 기술	- 0.3g를 만족하는 플랜트 종합 설계 - 일체형원자로 연계 기술
		일체형 원자로 안전규제 기술	- 일체형원자로 규제 요건 및 독립 해석 기술 확보
	08 수출맞춤형 연구로	판형핵연료 설계/제작기술	- 판형핵연료 설계자료 및 제작 공정기술 확보 여부 - 5MW 연구로용 판형핵연료 시작품 모형제작을 통한 설계 기술 검증
		노심 설계 및 사고해석 기술	- 설계코드 구축 및 검증 기술 확보 여부 - 2×1013n/cm2/s/MW 급 판형핵연료사용 다목적 소형 연구로 노심설계
		연구로 구조물 및 수조하부 제어봉구동장치 설계 기술	- 제어봉 구동장치 개발 및 노심 연계 구조 설계 여부 - 낙하시간 1초 이내, 구동정밀도 5 mm 의 하부구동제어봉장치개발
		핵심설계 검증 기술	- 규제기관 핵심설계 인증
	09 원자력이용 메탄올 생산시스템	개량형 고온가스로 기술	- 출구온도 800도, 200MWt 열출력 이상 고온가스로 설계개념 확보 여부
		열전달계통 기술	- 고온 가압(800도, 4MPa 이상) 열전달계통 및 연계계통 고유설계능력 확보 여부
		원자력연계 수증기개질 기술	- 800도 이하의 가압 수증기개질기술 확보 여부 - 이산화탄소의 전환효율 40% 이상의 확보 여부
		메탄올합성기술	- 800도 이하의 저온촉매기술 확보 여부 - 메탄올 합성 실증 여부

03. 첨단수자원

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 히트 펌프	01 전기구동 히트펌프 (EHP, Electric Hit Pump)	RAC(Room Air Conditioners, 공조기) 기술	- 에너지소비효율등급 1등급 이상 - 냉난방 효율 (W/W)이 4.0 이상
		PAC(Package Air Conditioners) 에어콘) 기술	- 에너지소비효율등급 1등급 이상 - 냉난방 효율 (W/W)이 3.6 이상
		VRF(Variable Refrigerant Flow System, 중앙공조와 시스템 에어컨) 시스템 기술	- 일반형 냉난방 성적계수 3.5 이상 - 한냉지형 냉난방 성적계수 3.3 이상
		CO2 히트펌프기술	- 난방 효율 3.2 이상 - 냉방 효율 3.2 이상
		히트펌프 냉온수기기술	- 연간 냉난방 효율 3.6이상
		축열식 히트펌프기술	- 난방 효율 3.0 이상 - 냉방 효율 4.0 이상
		지열히트펌프기술	- 난방 효율(W/W) 3.2 이상 - 냉방 효율(W/W) 4.7 이상 (ISO13256조건기준)
		하수히트펌프기술	- 난방 효율(W/W) 3.6 이상 - 냉방 효율(W/W) 5.2 이상 (ISO13256조건기준)
		해수히트펌프기술	- 난방 효율(W/W) 3.2 이상 - 냉방 효율(W/W) 5.0 이상 (ISO13256조건기준)
	02 열원구동 히트펌프(Adsorption Heat Pump, AHP)	수냉식시스템기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 1.3 이상 (고위발열량기준)
		공랭식시스템기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 1.3 이상 (고위발열량기준)
		고체시스템기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 0.7 이상
		액체시스템기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 0.7 이상
	03 가스구동 히트 펌프 (Gas-engine Driven Heat Pump, GHP)	GHP 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 1.3 이상
02 자연 친화적 하천 관리	01 하천환경 조사/평가	하천환경 평가 기술	- 하천 생태성 30%, 수질평가 30% 이상
		첨단 하천 수리 해석 기술	- 하천 수리해석 정확도 80% 이상
		하도 특성, 생물, 화학 조사 기술	- 조사 결과 오차 10% 이내 - 생태 수질 특성 항목 반영 80% 이상
		하천환경 정보관리 기술	- 하천 환경 정보 이용 및 효율 80% 이상
		생태수문 해석 및 평가 기술	- 생태 수문 해석 및 평가 정확도 80% 이상
	02 홍수터 보전·복원	수목 식재 및 유지관리 기술	- 하천 원식생 구성 수목 식재 100% - 생태 천이성 도입 유지 관리 매뉴얼 구비
		폐천/구하도 보전/복원 기술	- 하천 원식생 90% 이상 반영 시공 - 수질 오염 및 자연 정화처리 30% 이상 반영 시공
		친환경 천변저류지 조성 기술	- 하천 원식생 요소 도입 50% 이상 시공 - 조성된 천변 저류지 식생의 유지 관리 매뉴얼 제공
		생태 수리 해석 기술	- 생태 수문 해석 및 평가 정확도 80% 이상
		유역화 관리 기술	- 친환경 요소 50% 이상 반영 - 수질 오염원 감시 기술 도입
	03 자연친화적 하도 조성	생태 호안 기술	- 하도 경계 기준 수생태 요소 차이 20% 이하
		자연 하안 조성 기술
		친환경 횡단 구조물 설계 기술
	04 생물 서식환경 조성	하천 생태유량 평가 및 확보 기술	- 하천 생태유량 평가 정확도 80% 이상
		생물 서식처 조성 기술	- 원 생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 - 생물 이동 효율 평가 기법 제시
		샛강 및 습지 조성 기술
		생물 이동통로 조성 기술
		사주 및 하상 복원 기술	- 원 생태계 구성 요소(동물, 식물, 지형) 70% 이상 반영 설계 및 시공
03 담수 플랜트	01 차세대 해수담수화 하이브리드 플랜트	고효율 해수담수화 플랜트 설계 기술	- 회수율 40% 이상 및 보론 제거율 90% 이상
		해수담수화 공정 에너지 절감 기술	- 4 kWh/m3 이하(해수수온 25oC 기준)
		해수담수화 역삼투 막오염 저감 기술	- 기존 DMF 전처리 대비 50% 막오염 저감
		차세대 담수화 하이브리드 공정기술 (RO/FO/MD /MR 조합 기술)	- 3 kWh/m3 이하(해수수온 25oC 기준)
	02 신재생 담수플랜트	고성능 컴팩트 MVR 담수플랜트 기술	- 10 kWh/m3 이하 - COP>26
		최적연계 서브시스템 (BOS) 기술	- COP>20
04 자연재해대응시스템	01 홍수방어시설	홍수조절지 설계기술	- 조절지 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		수퍼제방 설계 및 시공 기술	- PMF 대응 안전성/경제성확보
		지상 및 지하 저류지 설계기술	- 저류지 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		지상 및 지하 방수로 설계기술	- 방수로 안전성 10% 제고
	02 홍수 대응․관리 시스템	홍수정보 영상화 및 전달기술	- 위성자료 수신 후 30분 내 처리 및 제공
		위성 및 비행체 활용 실시간 홍수 상황 통제 시스템 구축 기술
		홍수통합관리시스템 구축 기술	- 홍수관리 효율 10% 개선
	03 물부족 대응 시스템	물부족 위험도 평가 기술	- 권역별 물부족 위험도 평가시스템 구축(위험 감지 시스템)
		물부족 감시·예측 기술	- 용수공급시스템 안정성 5% 제고(예측 적중률/ 선행시간 포함)
		다단계 하천수조절에 의한 수자원 확보기술	- 수자원확보 기여도, 수자원자급률 10% 확보
	04 기후변화 평가 ․예측․적응	기후변화 대응 홍수 취약성 평가 및 저감 관리기술	- 수문 변동량 해석 오차 범위 10% 이내
		기후변화 대비 수문변동 해석 기술	- 국지적 강수 예측 오차 범위 10% 이내
		이상기후에 대응한 강우예측 기술을 이용한 첨단 홍수예보 체계구축 기술	- 홍수정보수집 및 제공 10분내 구현
		기후변화 대응 통합 홍수관리(IFM) 기술	- 재해정보수집 및 제공 10분내 구현
		기후변화 대비 재해관리 시스템	-재해피해경감(저감)율 10% 제고
	05 가뭄·홍수예측 및 피해저감	농업가뭄 평가 및 예측기술	- 농업 가뭄지수(ASWSI) 예측 오차 10% 이내 - 농업 가뭄 및 홍수 피해 저감율 10%이상 향상
		작물별 가뭄 영향 분석기술
		농촌지역 홍수 해석 및 피해 저감 기술
		가뭄 및 홍수정보 제공 기술
05 통합 수자원 관리	01 IT/GIS 기반 수자원정보시스템	첨단 수자원 모니터링 기술	- 계측자료 정확도 90% 제고(실시간 물관리시스템에 표출정보에 대한 정확도 반영)
		수자원 지리정보 시스템 기술	- 수문/수리/수질 해석모형 활용도 20% 이상
		첨단 재해정보 수집, 관리, 활용기술	- 재해예방/복구시스템의 활용도 30%
	02 유역 물 해석	지표수-지하수 통합해석 및 관리 기술	- 물관리 효율 30% 이상 반영여부
		지하댐 건설에 따른 통합수문해석 기술	- 용수공급량 5% 이상 전체 가용수량의 활용율 30% 반영
		유역 물질순환 정량화 기술	- 유역수문지도 활용도 50%이상(증발산, 지표수, 지하수)
		유역/하천/지하수 수질해석기술	- 시단위 해석기술, 유역수질지도 구축 및 활용율 40% 이상
	03 수자원 평가 및 관리	유역 지속가능성 진단 모형	- 계절별/연별 평가시스템 수행여부 판단과 시스템 정확도 70% 이상 반영
		지속가능한 유역 지하수 개발 가능량 산정기술	- 가뭄완화 및 갈수량 판정기술 구현
		통합수자원 평가·관리 ·계획 모형	- 국가수자원장기계획 반영 여부에 대한 모형 검증 여부
		최적 댐연계운영 기술	- 이수 안전도 제고 판정여부에 대한 검증
		물이용 효율 평가 기술	- 물이용효율 10% 제고
06 수계 수질 평가/ 관리	01 인공위성 활용 수질 모니터링 시스템	지구관측 인공위성 기반 환경오염 광역적 모니터링 기술	- 표층수온 관측정확도 80% 이상 확보
		수질오염인자 측정 위성 탑재용 광학센서 개발	- Accuracy BOD ±2.0 mg/L 이하 T-N ±1.0 mg/L 이하, T-P ±0.5 mg/L 이하
		이동 오염원 정보 추출 및 경로 파악 기술	- 정보추출정확도 : ±2 cm
		GIS 기반 시 ․ 공간 다차원 영상 및 센싱 데이터 시각화 기술	- 실시간 자료 업데이트 속도 : 1분 이내 반영
		시․공간 데이터 베이스 구축 기술	- 시간·공간 2차원 자료 구축 활용 여부와 데이터 이용율 60% 이상
		통합 GIS 정보기반 의사 결정 시스템 구축 기술	- 자료 취합 속도 : 5초 이내 - 자료 처리 속도(BOD 기준) : 1분 이내
	02 지상 수질 모니터링 시스템	지상 관측소용 오염 물질 센서개발 기술	- BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준농도와 상관성 : R > 0.95
		오염 물질 센서 통합 플랫폼 설계 기술	- 실시간 오염 물질 자료 수집 정보 시스템 설계 기술 확보 여부 - 실시간 수지 정보 처리 속도 : 5초 이내
		유비쿼터스·RFID 기술적용 오염물질 센싱 기술	- BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준농도와 상관성 : R > 0.97
	03 상 · 하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템	누수 저감 최적 관망 설계 기술	- 누수율 5% 이내 - self healing(마이크로캡슐개발) 기술도입으로 연결부 누수율 zero 화
		상수관망 무인 관측 장치 제작 기술	- 누수율 5% 향상
		GIS 활용 모니터링 시스템 설계 기술	- 실시간 관망 현황 모니터링 관측 기술 확보 여부 : 자료전송지연시간 5분 이내
		수요량 예측기반의 통합수처리 감시 운영기술	- 수용가 수요예측(일량/시간량) 및 최적화 운영 - 관망해석 및 모니터링 - 통합 감시 및 운영기술 적용 - 관망해석 기술 적용 - 수요예측 및 취·송수제어 기술 적용 - 약품주입 최적제어 기술 적용
	04 오염 하천 정화 장치	자연형 하천 정화 기술	- 제거율 BOD=90%, T-N=60%, T-P=40%
		현장 적용 하천 정화 장치 기술	- 제거율 BOD=70%, T-N=40%, T-P=20%
		자연 토양 정화 및 하상 여과 기술	- 최대 함양율(500 L/㎡<) - 용량 1,000톤/일 이상
	05 미량유해물질 위해성 센싱 시스템	on-time/on-site 미량 유해물질 센서 개발기술	- BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준농도와 상관성 : R > 0.95
		생태 위해성 평가 및 환경 생태계 영향 평가 기술	- 생태독성도 vs 위해성 상관성 : R > 0.90
07 (해)수처리	01 해양용존 리튬	고성능 리튬 흡착제 제조 및 추출기술	- 흡착능 45mg-Li/g-ads.이상
		고효율 리튬 흡착제 조립 기술	- 환경친화형 공정 (환경유해물질 무방출) - 흡착효율 저하율 10% 이하 - 흡착제 재생가능
		고효율 흡/탈착 공정 기술 및 시스템	- once-through 방식에 의한 일체형 흡/탈착 공정시스템으로 채산성 극대화
		초에너지 저감형 농축/분리 기술	- 히터펌퍼형 진공증발 시스템 구현으로 열에너지 극소화 - 회수율 90% 이상
		고순도 리튬 화합물 제조 기술	- 고순도 탄산리튬 순도 99% 이상
08 고효율농촌수자원	01 농업용수 고도이용	농업수자원 물수지해석 및 확보기술	- 농업용수 누수저감율 10% 이상 향상 - 용수재이용율 20% 이상 향상
		농업용수 적정 이용 및 물절약기술
		농업용수 누수저감 및 이용효율개선 기술
		농업용수 재이용 및 다목적이용기술
	02 농업수리시설 개선	노후수리시설 리모델링 기술	- 양수장 및 배수장 에너지사용량 10%이상 절감 - 수문조작 에너지 사용량 20%이상 절감
		다목적 농업용저수지 설계 및 조성기술
		친환경 수로 설계 및 조성 기술
		농업용 양·배수장 에너지 이용기술 다원화기술
		수문·물고 자동화 및 제어기술
	03 농업용수관리 시스템	농업용 수리시설 자동제어 기술	- 농업용수 물이용효율 20% 향상
		IT융합농업용수 관리기술
		실시간 작물환경 모델링을 통한 적정물관리 기술
		농업인 참여형 농촌용수 관리 기술
	04 청정농업용수공급	청정농업용수 공급기준 정립기술	- 청정 농업용수 공급 체계 구축율 80% 이상 - N>70ppm, P>5ppm, 농약 및 중금속 6종 이상 제거
		농업용수 수질 확보기술
		작물별 적정 수질 및 수량공급기술
		농촌지역 지하수의 지속적 이용기술
09 고도 수처리	01 하․폐수 고도처리 플랜트	용존성(dissolved) 오염물질 처리 고효율 ․화학적 처리 기술	- 방류수 수질 T-P < 2.0mg/L, T-N < 20mg/L (생물학적 처리 공정 중심)
		저오염성 하수처리 적용 나노 분리막 개발 기술	- 보장 막 교환 주기 : 5년 이상
		반응부산물 무발생 고급 산화 기술	- 반응부산물(무발생) 불검출(ND)
		오염 물질 처리 고효율 소재 합성 기술	- 흡착용량 : 4 meq/g 이상 - 이온교환용량 : 3.5 meq/g 이상
		실시간 하․폐수 감시 제어 기술	- 하․폐수 처리를 위한 제어로직 작성 및 HMI를 통한 하․폐수처리 통합 감시, 제어 운영 : 실시간 데이터 수집 2초 이내
	02 하․폐수 재이용 플랜트	하․폐수처리수 재이용 기술	- 용도별 용수 대체 비율 20% 이상
		고도 살균(disinfection) 기술	- 대장균 및 원생생물 100% 살균 기술
		하수로부터 인 등 유용 자원 회수 기술	- 인(P) 회수율 95% 이상 소재 합성
		맞춤형 분리막 기반 재이용화 기술	- 파이롯트 시설(일일 처리용량 500톤 이상) 운전을 통해 입증된 엔지니어링 기술
	03 이산화탄소 저 발생 수처리 플랜트	태양 에너지 이용 정수 공정 설계 기술	- 태양에너지 사용 비율 : 40% 이상
		태양 에너지 활용 저에너지 소비형 하수 처리 장치 설계 기술	- 자연에너지, 미활용 에너지 등 이용 에너지 자립율 20% 이상 향상
		저전력 소비형 펌프 제작 기술	- 기존 펌프 대비 30% 이상 저감
	04 빗물 재이용 장치	빗물 간접이용(침투) 기술	- 빗물 저류전 침투여과 여부 - 구조적 안정성이 수직 하중 20톤/m2 이상 - 빗물 저장 효율(Void volume) 95% 이상
		빗물 직접 재이용을 위한 저에너지 분리막 기반 기술	- 에너지 저감효율 20% 이상 향상
	05 지능형 분리막 (Intelligent Membrane) 및 장착 시스템	저파울링 유기-무기 복합 세라믹 분리막 개발 기술	- 유기/무기 접합강도 : 30 kg/cm2 - 역세주기 : 1.5시간 이상
		분리막 표면 자가 활성화 polymer 소재 합성 기술	- 기공 분산도 : 97% 이내 - 역세주기 : 1.0 시간 이상
		고밀폐성 중공사형막 소캣 재질 및 형상 개발 기술	- 피로 파괴 시간 : 9,000 시간 이상
		불소계 고분자 이용 고밀도 분리막 코팅 기술	- (30% 황산 기준) 내약품 특성 : 170시간 이상
		PEO acrylate 코팅 및 중합 기술	- 접촉각(contact angle) : 1도 이내
		미량 유해 물질 고도 분리 시스템 기술	- 미량유해물질 분리효율 : 98% 이상
		하·폐수 재활용 수자원 확보 기술	- 처리수 재활용 효율 : 95% 이상

04. 그린 IT

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 LED	01 RGB LED 칩	대구경 사파이어 기판기술	- 4인치 이상
		고효율 blue LED 에피 및 칩 제조기술(455nm)	- 외부양자효율 30% 이상
		고효율 green LED 칩 제조기술(525nm)	- 외부양자효율 8% 이상
		고효율 red LED 칩 제조기술(630nm)	- 외부양자효율 30% 이상
	02 LED 패키지	웨이퍼레벨 패키징 공정 기술	- Fab level submount 공정
		고방열 패키지 소재 및 제조 기술	- 열저항 10K/W 이하(1W급 LED 기준)
		렌즈 소재 및 성형 기술·	- 조도 20μm 이하
		형광체 코팅 기술	- 열저항 10K/W 이하(1W급 LED 기준)
		고투과성 봉지재료제조기술	- @460nm, 투과율 95% 이상(초기값)
	03 차세대 LED 제조장비	대용량 (6“) MOCVD 에피성장 장비기술	- 6"(6매 이상) - 4"(11매 이상)
		웨이퍼레벨 불량진단/ 성능평가 장비기술	- 3/sec
		초고속 LED prober	- 0.3초 이하/칩
		고속 일체형 Sorter 핸들러	- 15000/hr
		저온, 대용량 식각 장비기술	- 4"(10매이상), - 6“(5매이상)
		기판/웨이퍼 레벨봉지 장비기술	- 20 sheet/hr 이상
	04 수송용 LED 광원모듈	자동차 조명 기술	- 54 lm/W 이상(단 컨버터 외장형은 45 lm/W 이상)
		철도(Train) 조명 기술	- 60 lm/W 이상
		선박(Vessel) 조명 기술	- 60 lm/W 이상
		항공(Aircraft) 조명 기술	- 60 lm/W 이상
	05 의료/바이오 LED 광원모듈	LED의료치료기기 기술	- pure파장±5nm 이내
		LED의료진단기기 기술	- WPE 30% 이상
		LED 미생물 조명기술	- WPE 30% 이상
		LED 식물생장 조명기술	- WPE 30% 이상
		LED 동물생태 조명기술	- WPE 30% 이상
	06 디스플레이 LED 광원모듈	백색LED BLU	- 에너지 30% 절감(CCFL대비)
		RGB LED BLU	- 105% 색재현성(NTSC대비)
	07 백색 LED 조명기기	고효율/고연색성 백색 LED 조명기구 기술	- 60 lm/W 이상 - Ra:75 이상
		고효율 배광제어 광학계 기술	- 효율 90% 이상
		고역률 고효율 회로 설계 및 부품 기술	- 역률 90% 이상(5W 이하는 85% 이상)
		LED 동특성을 고려한 광출력 안정화 기술	- 광속유지율: 90% 이상(2000시간 에이징 후)
		취부방식 통합 디자인 및 고방열 기구 설계 기술	- 10K/W 이하
	08 풀칼라 LED 감성 조명기기	고효율 총천연색 LED 조명기구 기술	- 45 lm/W 이상
		고연색성 실현 색온도 제어 기술	- Ra : 80 이상
		LED Driver IC 및 제어기술	- 역률 90% 이상(5W 이하는 85% 이상)
	09 지능형 LED 실외 조명기기	고방열 경량화 고효율 LED 조명기구 기술	- 70 lm/W 이상(시스템 효율) - 색온도 5000(60~100W급)
		방수/방습/방염/방유 설계 및 제조 기술	- IP67 표준규격 만족
		고효율 장수명 회로 설계 및 부품 기술	- 효율 90% 이상, 수명 30,000h 이상
		도로조명 적합형 광학 렌즈 및 등기구 기술	- 종합 조도균제도 : 0.4 - 차선축 조도균제도 : M3:0.5, M1&M2 : 0.7
		Dimming 에너지 절감기술	- Dimming MIn 10% 이하
02 시스템 반도체	01 정보통신/가전 반도체	저전력 SOC 설계 기술	- DVFS
		모바일용 멀티밴드 멀티모드 SoC 기술	- 지원 표준 수 Triple 이상
		근거리 데이터 통신기술	- 전송율 100 Mbps 이상
		멀티미디어 SoC 기술	- 해상도 HD급 이상
		다중 프로세서 기술	- 에너지효율 10 MOPS/mW 이상
		저전력 센서반도체 기술	- MEMS inductor/capacitor
	02 친환경 절전형 전력반도체	저전력 및 절전형 전력반도체 기술	- 전력 절감 10% 이상 - TMCL 200Cycle 이상
		친환경 HEV용 전력반도체 기술	- 전압 600V 이상, 전류 200A 이상
		친환경 LED 조명용 전력반도체 기술	- 전압 650V 이상 - 변환효율 85% 이상
		절전형 휴대단말 및 가전용 전력 반도체 기술	- 파워 집적화 공정 130nm 이하 - 전압 60V 이하, 변환효율 95% 이상
		친환경 EV용 전력 반도체 기술	- EV : 전압 1600V 이상, 전류 100A 이상 - 소용량 Battery Vehicle용 EV : 전압 75V ~ 300V, 전류 100A 이상
	03 임베디드메모리반도체	고속 저전력 SRAM	- 6tr 이하, access time 30 nsec 이하
		대용량 저전력 DRAM	- 1tr-1cap 이하, 40nm pitch, Planar
		저전력 Flash Memory	- 32nm pitch 이하, 3-bit
		CMOS기반의 저전력 비휘발성 메모리	- Data Retention : 10년 이상 - Endurance : 1만회 이상
	04 바이오 반도체	바이오센서	- Sensitivity 1000 pico mole 이하
		생화학 멀티어레이 기술	- 어레이 층수 2 이상
		마이크로 유로 기술	- 액체회로길이 1um 이하
03 차세대 디스플레이	01 대화면 AMOLED 디스플레이	대면적 유기증착장비 기술	- 4세대 급 이상
		고효율 증착원 기술	- 균일도 +/- 10%
		새도우 마스크 기술	- ± 5 μm 이하
		대면적 봉지장비 기술	- 4세대 급 이상
		대면적 백플레인 공정장비 기술	- 4세대 급 이상
		대면적 Si 기반 TFT backplane 기술	- ELA or Non-laser
		대면적 저온 미세결정질 Si 기술	- 300 oC 이하
		대면적 Non-Si 기반 TFT backplane 기술	- Oxide TFT: 이동도-20 cm2/Vs
		저전압 주입/수송재료 기술	- 5V@1000 cd/m2(G)
		고효율 형광발광재료 기술	- 10/30/10 lm/W(RGB)
		고효율 인광발광재료 기술	- 10/30/10 lm/W(RGB)
		고효율 OLED 소자 기술	- 20 lm/W(White)
		장수명 봉지기술	- 30,000 hr(보관)
		대화면 방열소재 기술	- 0.5 KW/K
		광학필름기술	- 광효율 20%
		구동 IC 기술	- 20 mW/inch 이하
	02 OLED 조명	고효율 유기발광소재 기술	- FWHM : 100 nm
		고효율 공통층 소재 기술	- 이동도 : 10-3 cm2/Vs
		용액공정용 고효율 유기 발광소재 기술	- 10 lm/W(White)
		고효율 광추출 부품/소재 기술	- 내/외부 : 50%/50%
		방열 봉지 소재 기술	- 0.5 KW/K
		조명용 기판	- 1.7 mm 이하
		조명용 저저항 TCO	- 10 ohms/sq. 이하
		저가격 공정/장비 기술	- 소재소비율 : 40% 이상
		비진공 대면적 장비 기술	- 기판 면적 1.2 m2
		고효율 백색 OLED 면광원 기술	- 40 lm/W
		투명 OLED 면광원 기술	- 20 lm/W @ T 60%
		색가변 OLED 면광원 기술	- △CCT 3000 K 이상
		고효율 PSU 기술	- 역률 : 90% @ 20W
		저전력 구동 기술	- 효율 : 80%
		조도 조절 기술	- 3단계 이상 조절
		고효율 등기구 기술	- 효율 90% 이상
	03 친환경 초절전 LCD	고휘도 향상 필름 및 재료기술	- 고휘도 향상 필름: 휘도상승률 20% 이상, 시야각 확보 ±43° - 고효율 LCD 편광판: 휘도 20%, 효율 10% 개선
		SOG 핵심재료기술	- 3세대 이상 - 구동주파수 : ～100MHz
		SOG 기술	- Mobility : 300㎠～500㎠/Vs - Uniformity : 10%～5%
		대면적 TFT 잉크젯/ Roll 프린팅 장비 기술	- 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상
		대면적 TFT 임프린팅 장비 기술	- 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상
		저온TFT 및 비진공 패터닝 공정장비 기술	- 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상 - 온도 : 600℃
		Photo diode Sensor 응용 지능형 휘도 제어 기술	- 기존대비 효율 10% 개선
	04 친환경 초절전 PDP	저에너지 QFHD 패널 공정기술	- 50“ 적용기준, 기존대비 10% 이상 에너지 저감
		QFHD 패널 소비전력 저감기술	- 50“ 적용기준, 기존대비 10% 이상 소비전력 저감
		신 방전셀 구조 및 최적 기체 조성 기술	- UV 효율 : 20%
		고 Xe향 형광체 기술	- 효율 115% 이상, 잔광 5msec
		저전압 고속 구동용 보호막 기술	- 이차전자방출 0.05 이상, 방전성공율 100%
		저에너지 QFHD 격벽 재료 및 제조 공정기술	- 상부폭 20um이하, 유전상수 7이하 - 격벽 폭 30㎛이하, 유전상수 7이하
		저에너지 전극 형성 공정 기술	- 소성온도 400℃, 비저항 2.5 uΩ․cm
		진공배기 봉착재 기술	- 소성온도 : 430℃
		고효율 기반가스 조합기술	- Xe 20% 이상
		저유전상수 무연계 투명유전체 기술	- 500℃ 대역, 유전상수 7이하
		CEL(Crystal Emission Layer)용 복합 초미립 Powder 기술	- 입도 분포 : 600±200nm - 이차전자 방출 계수 : 0.05이상
	05 전자종이 (플렉시블 디스플레이 등)	플렉시블 디스플레이 모듈 기술	- 플렉시블 디스플레이용 backplane 기술 - 플렉시블 번사형 디스플레이용 신모드 표시부 기술 - 플렉시블 e-paper기술 - 플렉시블 printing 유․무기소자 공정기술 - Roll to roll 공정용 미세 패터팅 기술 - 플렉시블 AMOLED backplane 기술, 박막 encap 기술, AMOLED 모듈 기술
		플렉시블 디스플레이 장비 기술	- 플렉시블 디스플레이용 Digital printing 장비기술 - Roll to roll 패터닝 장비 및 박막 장비 기술 - 저온증착 장비기술 - 저손상 증착/식각 장비 기술
		플렉시블 디스플레이 부품․소재 기술	- 플렉시블 기판 소재/가공 기술 - 플렉시블 유.무기 저온공정반도체/저온공정절연체/저온공정전/배선 소재 기술 - 플렉시블 모듈용 부품 기술
04 그린SW & 솔루션	01 IT기기 에너지 절감 솔루션	PC전력관리 소프트웨어	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		서버전력관리 소프트웨어	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		MPS(Managed Print Service)	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		IT기기 에너지 소비 측정 기술	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		자율 소비전력 관리 기술	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
	02 가상화 SW	데이터센터 가상화 SW	- 미적용 대비 15% 이상의 전력 절감
	03 에너지 소비 모니터링 및 최적화 기술	IT기기 에너지 소비 모니터링 SW	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		가상설계 SW(CAD, 시뮬레이션, 모델링 등)	- 미적용 대비 15% 이상 에너지 절감
		BIM(Building Information Modeling)	- 미적용 대비 15% 이상 에너지 절감
		그린 빌딩 관리SW(BEMS)	- 미적용 대비 15% 이상 에너지 절감
		그린 홈 관리SW(HEMS)	- 미적용 대비 15% 이상 에너지 절감
		그린 공장 관리SW(MEMS)	- 미적용 대비 15% 이상 에너지 절감
		전력 원격검침 SW	- 모니터링 검침속도 50% 증가 - 신뢰도 90% 확보
		실시간 교통체증 모니터링 SW	- 계측자료 정확도 90% 이상
		실시간 자동차 연비 모니터링 SW	- 계측자료 정확도 90% 이상
		교통경로 최적화 SW	- 경로별 연료소비량 및 탄소배출량 비교분석 및 최적값 제시
		유해물질 인벤토리 & 정보관리 SW	- 유해물질 국제규정 정확도 95% 이상의 DB보유
		유해물질 모니터링 및 추적시스템	- 계측자료 정확도 95% 이상
		탄소배출권 거래시스템	- 실시간 정보처리 속도 : 1초 이내
		물류추적/관리 지원 SW	- 실시간 자료수집정보 시스템 설계기술 확보여부 - 실시간정보처리 속도 : 10초 이내
		GPS(Grobal Positioning System) 범지구 위치결정시스템	- 실시간 자료 업데이트 속도 : 1분 이내 - 3차원 시각화
		CFP(Compliance for Products)	- 제품규제대응정보 관리 (규제관리정보 충족율 95% 이상)
		EPM(Environmental Performance Management)	- 미적용 대비 15% 이상의 전력 절감
		사업장환경/안전/보건관리 솔루션	- 에너지, 환경시설 운영정보 관리, 법정양식 지원
	04 전동기제어솔루션	고효율 전동기 기술	- KS 표준 유도전동기 대비 에너지 효율 4% 향상
		고압 대용량 인버터 드라이브 기술	- e마크 기준 만족 - 전압 3,300V 이상 - 입력 THD 2% 미만
		에너지 저감용 가변속 드라이브 기술	- e마크 기준 만족 - flying start 기능 - MMC(multi-motor control) 기능(4대 이상)
		고용량 서보 드라이브 기술	- 최대 사이즈 22Kw급 이상의 서보 용량 - 다이렉트 압력제어 기능 내장 - 220V/380V 클래스 전원전압 규격 지원가능 - IEC 인증된 서보용 네트워크 통신규격 지원
		고용량 서보 모터 기술	- 최대 사이즈 22Kw급 이상의 모터 용량 - IPM (Inserted Permanent Magnet) 구조의 저관성화 기술
		정전기억형 절대위치인코더	- 싱글턴/멀티턴 절대위치 기억 및 검출 가능 - 멀티턴 13비트 이상
05 그린 컴퓨팅	01 리눅스 운영체제	서버 전력 절감 리눅스 기술	- 전력절감 10% 이상
		가상머신 기술	- 성능저하 10% 이하
		하드웨어 가속기 지원 커널 기술	- 가속기 종류 2개 이상
	02 분산 컴퓨팅 SW	대규모 클러스터 관리기술	- 관리대상 1,000 이상
		분산 데이터 관리 기술	- 실시간 1,000대 이상
		분산 데이터 처리 기술	- 실시간 50대 이상
		대규모 분산환경기반 고장감내 기술	- 복구시간 5분 이하
		분산 고신뢰성	- 신뢰성 99.5% 이상
	03 클라우드 컴퓨팅 인프라 SW	네트워크 스토리지 기반 가상화 기술	- 단위 저장장치 활용률 40% 이상
		입출력/네트워크 가상화 기술	- 활용률 20% 이상
		이기종 OS 지원 시스템 가상화 기술	- RTOS, GPOS 동시 실행 지원
		자동 데이터 동기화 및 백업 기술	- 백업데이터 압축률 20% 이상
		자동 및 동적 서비스 관리 기술	- 관리대상 50개 이상
	04 그린 SW 플랫폼	자율 소비전력 관리 기술	- 전력절감 10% 이상
		소비전력절감 스토리지운영 SW 기술	- 스토리지 소비전력 절감률 5% 이상
		동적서비스를 위한 스마트 그리드 기술	- 전력절감 5% 이상
06 그린 임베디드 SW	01 정보기기용 임베디드 SW 플랫폼	연성 실시간 및 안정성 지원 OS 기술	- 실시간 응답지연시간 1msec이하
		임베디드 파일시스템 기술	- 지원 용량 8GB이상
		빠른 부팅 및 업그레이드 기술	- ARM기반 단말에서 GUI까지 빠른부팅 10초 이하 - 동적 펌웨어/응용 업그레이드 기능제공
		전력관리 프레임워크 기술	- 전력관리 프레임워크 기술 미적용 대비 15% 이상의 전력절감
		미들웨어 및 UI 프레임워크 기술	- 브라우저, 미디어 플레이어 기본 지원 2D/3D UI 프레임워크 지원
	02 모바일용 임베디드 SW 플랫폼	단말 가상화기술	- guest OS 2개 동작
		UI 프레임워크 기술	- 3D 및 스크립트 언어 지원
		모바일 웹기술	- BONDI, JIL 규격 70%이상 지원
		컴포넌트 기반 동적 모듈화 기술	- BONDI, JIL 규격 70% 지원
		폰시뮬레이터 기술	- 실지 폰 HW의 장치 추가 지원(HW기능 60%)
		모바일 클라우드 컴퓨팅 기술	- N-SCREEN 클라우딩(N>=2)
	03 초소형 운영체제 플랫폼	고신뢰성 초소형 커널 기술	- 커널 크기 100 KB 이하
		무선 센서네트워크 통신기술	- 전력 낭비 감소를 위한 무선 통신 에러율 1% 이하
		원격 모듈 업그레이드 기술	- 에너지 효율적인 SW 무선 업그레이드 지원
		저전력 관리 기술	- 저전력 커널기술 미적용 대비 20% 이상 절감
	04 임베디드 SW 개발도구	임베디드 SW 분석 및 설계 기술	- 시스템 내 에너지 총량 분석
		임베디드 SW 검증 및 시험도구 기술	- 커널/사용자 모드 통합 실시간성 분석
	05 CPS(Cyber Physical System) 컴퓨팅 플랫폼	고신뢰성 분산 실시간 처리기술	- 시스템 내 80개/초 실시간 세션 처리
		CPS 시스템 모델링 기술	- CPS 모델링 정확도 63% 이상
		안정적 CPS 그룹 통신 기술	- 실시간 재전송 오버헤드비중 30%
		시스템 오류 검출 기술	- 지식베이스기반 시스템 오류 검출율 63% 이상
		센서 데이터 융합 기술	- 이종 센서 데이터 간 융합 기능
		자가 진단 및 복원/복구 기술	- 오류검출시 100% 복원/복구
07 차세대 센서 네트 워크	01 개별물품 인식 RFID	수동형 태그 및 리더 기술	- 범용성 태그, 인식거리 3m
		능동형 태그 및 리더 기술	- 작동수명 7년, 인식거리 100m
		프린팅 태그 기술	- 저장용량 16bit 이상
		고성능 RFID 리더 기술	- 200개 동시인식
		RFID 기반 RTLS 기술	- 오차 3m이내
	02 광역 USN 통신시스템	저전력·고신뢰성 중거리 전송 기술	- 출력 전력 50mW
		고신뢰성·이동성지원MAC 기술	- 6km/h 이상
		초소형 센서노드 기술	- 2㎝*2㎝*2㎝
		자율형 USN 시스템 기술	- Self zoning 기능
		센서망 보안 기술	- 500ms내 보안설정, Mutual uthentication
	03 지능형 RFID/USN 미들웨어	이기종망 통합 미들웨어 기술	- AIDC 통합 지원
		응용 연동 인터페이스 기술	- 경량화(2M) 및 시각화
		센서 데이터 통합처리 기술	- 1,000건/sec
		상황정보 provisioning 기술	- 5,000개 150ms 지원
		온톨로지 상황분석 기술	- 3layer 관계기반 200ms 추론
		RFID 미들웨어 플랫폼기술	- 1,000건/sec
		USN 미들웨어 플랫폼 기술	- 500건/sec
	04 지능형 에너지 절감용 USN 시스템	실시간 에너지 절감기술	- 기존대비 5% 에너지 절감
		개별기기 에너지 미터링 기술	- 정밀도 1%
		에너지 저감용 액츄에이팅 기술	- BACnet 지원, PCT제어
		전력시설별 탄소 인벤토리 기술	- IPCC 권고안 준수
		전력 서비스 네트워크 SoC 기술	- HAN SoC(zigbee, PLC)
		지능형 전력량계 기술	- Net-Metering 지원, AMI 지원
		소비자 수요 반응(Home DR) 기술	- 변동요금제 지원, peak제 지원
	05 사회기반시설 모니터링 USN 시스템	고신뢰성 센싱정보 융합·처리 기술	- 신뢰도 80%, 건당 1초이내
		국토모니터링용 메쉬 네트워킹 기술	- 54Mbps
		구조결함 자율 진단 기술	- 노드 transmission 속도 2Mbps
		스마트 구조부재용 SoC 기술	- 수명연한 3년
		자연생태계 모니터링을 위한 친환경 센서 노드 기술	- LOHAS
		USN 네트워크 원격 관리 기술	- reconfigurable embedded OS
08 Digital 선박	01 선박 내 정보인프라 시스템	선박 내 통신 네트워크 프레임워크 기술	- IEC 61162/NMEA 규격
		IT기반 유무선 통합 정보인프라 기술	- IEC/IEEE 유무선 규격
		선박장치 통합 모니터링 인프라 기술	- IEC 기준 만족 및 선급 인증
		육상 관제시스템 연계를 위한 선박 내 정보인프라 기술	- 미들웨어 국산화율 90%
		고신뢰 정보인프라 구축 기술	- 선박통합 플랫폼 구축/운영
		정보인프라 운용 서비스 시스템 기술	- IMO e-nav. 기준
	02 선박용 이동/위성통신 시스템	중·장거리(MF/HF/VHF/UHF) 무선 데이터 및 통신기술	- 국제/선급기준, 정확도 85%
		선박 기지국용 위성통신 시스템	- 국제/선급기준
		선박 지원용 종합 통신관제시스템	- 국산화율 90%
		차세대 GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System)	- IMO/IEC 기준 만족
		WiBro 기반 연근해 통신 시스템 기술	- 국산화율 90%
	03 e-navigation 기반 운항정보 시스템	e-navigation용 통합 항해 안전정보 관리시스템	- IMO e-nav. 기준, 국산화율 95%
		선박내 고효율 전력관리 기술	- 효율향상 35%, 정확도 95%
		선박용 첨단센서 네트워크 기술	- IMO/IEC 기준 만족, 국산화율 90%
		차세대 선박 식별 및 위치 탐지 기술	- IMO/ITU/IEC 기준 만족
		항해정보 실시간 모니터링 및 통합분석기술	- IMO 기준, 정확도 95%
		해상 상황정보 탐지 및 식별 기술	- IMO 기준
		항해정보 실시간 가공 및 분배 기술	- IEC 기준, 실시간시스템 구축
		선박 정보 보안 기술	- 선급인증, 정확도 95%
09 스마트 그리드	01 디지털변전 시스템	IED(지능형전자장치)	- IEC61850-7-2 와 IEC61850-8-1에 의한 인증을 받은 제품
		친환경 개폐장치	- IEC61850-7-2 와 IEC61850-8-1 기반의 제어용 장치를 내장하고 아래의 친환경 절연매질을 사용한 개폐장치 - 가스절연은 Dry-Air 가스 또는 질소 가스를 이용한 개폐장치 - 고체절연 또는 친환경 복합절연을 이용한 개폐장치(고체절연+가스절연)
		친환경 전력용변압 기술	- 소음레벨 60 dB 이하의 전력용변압 또는 식물성 절연유를 이용한 전력용변압
		SAS(Substation Automation System) 운영 시스템	- IEC 61850-10에 의한 인증을 받은 제품
	02 송전시스템	실시간 전력기기 감시장치	- IEC61850-7-3 과 IEC61850-7-4에 의한 인증을 받은 제품
	03 100MVA급 유연전력시스템	분산전원 유연연계	- CIGRE B4 WG 전압원 인버터 연계(VSC-Trans) 기술 적용 - IEC 전력품질 기술기준 충족
		전력시스템 상시 감시 및 진단 기술	- IEC 61970 기술 적용 - 전력정보 시각화 관리기술
		전력시스템 실시간 제어/운영기술	- EPRI IntelliGrid 기술 적용(Self Healing 및 Fast Simulation & Modeling기술 적용) - WAMPAC(광역변전소 제어기술) 기술 적용
		전력시스템 유연성 확장 기술	- EPRI FACTS 기술기준 적용 - IEC 및 CIGRE B4 WG 전압원 인버터 연계 기술 적용 - 1000MVA급 전압원 인버터 연계 기술
	04 AMI시스템	Smart Meter 기술	- Smart Meter 국제통신 표준 규격(IEC62056, ANSI C12) 만족 - 전력사업자 AMI 보안/인증 체계 지원 및 서비스 연동 - TOU 및 RTP 서비스 지원 - Remote service upgrade 및 관리 기능 지원 - HAN 연동 기능 지원
		Network Integration 기술	- Smart Meter 그룹관리 지원 - 단일 Smart Meter 망 (10만 단위) 구축 및 관리 기술 - 전력사업자의 정보 수집 및 다양한 관리 주기 지원 - SUN(Smart Utility Network)연계 및 수용 - 사업자 중심 보안 체계 및 수용가 사생활 보호 기능 지원
		HEM (Home Energy Management) 기술	- 수용가 에너지 총량절감 (10%) - 수용가 전력 피크절감 (20%) - 댁내 정보가전 및 HAN 연동, 구성 관리 및 통합 제어 - 전력사업자 DR 프로토콜 지원
		Meter Data management System 기술	- 100만 수용가급 스마트미터 동시접속 및 관리 기능 - 단위 시간내 (1day) 100만 수용가급 스마트미터 F/W 및 서비스 원격 Upgrade 지원 - 100만 수용가급 TOU 및 실시간 요금 공급 기능
	05 스마트배전 시스템	스마트배전 EMS 및 SCADA 시스템	- 변전소 자동화를 위한 국제규격인 IEC61850기반 운전 - 분산전원 통합운영 - 양방향 전력망 운용
		스마트 스위치(차단기및 개폐장치)	- 계통사고 고속감지 및 제한/차단기능 - 전력용반도체 응용 등 신기술 적용/친환경요소 구비 - IEC61850기반 운전/제어 가능
		스마트 변전기기	- 전력용 반도체 적용 여부
		DC배전 플랫폼 및 기기 Spec 구상설계	- 직류배전망 적용개소 및 표준화구현 - DC배전구현을 위한 개폐장치설계 및 제작 기술
		친환경 배전용 변압기	- 소음레벨 50dB 이하 - 친환경유 또는 고체절연 배전용 변압기 - 국내 고효율 규격 만족
		친환경 배전용 차단·개폐기	- 건조공기, 질소, 또는 SF6 Gas 대체 가스 사용 - 고체절연재료 사용
	06 초고압 직류송전시스템	HVDC 감시 및 진단 기술	- IEC61850 통신 지원 - 각종원방 조작 기능 포함 - HVDC Control & Protection과 통신 호환기능 반영된 것
		HVDC 변압기 기술	- IEC61378 시험기준 적용 - On-line Tap Changer 포함 - HVDC 고조파 내량 설계 반영
		HVDC 운영기술	- IEC61850 통신 지원 - 원방 SCADA 연계기능 - EMS 연계 기능
		HVDC Control & Protection 기술	- IEC61850 통신 지원 - RTDS(Real-Time Digital Simulator) 연계 시험 통과 - 각종 제어 및 보호기능 내장
		HVDC DC Filter	- CIGRE WG 14.03 시험 기준 통과
		HVDC Smoothing Reactor	- IEC60289, IEC 60026-1,2,3,4,5 평가 기준 통과
		Thyristor Valve 기술	- DC 80kV 이상 Valve - IEC 60700-1 시험 기준 통과
10 그린 방송통신	01 그린 방송통신 네트워크	단거리 무선통신 저전력 기술	- 전송속도 국제표준 만족 - 소모전력 10% 이상 절감
		Gigabit 초고속 무선 LAN 기술	- 전송속도 IEEE 802.11기준 만족 - 에너지 효율성 10% 이상 향상
		홈네트워크 전력절감 기술	- 대기전력저감 프로그램 운용규정 만족 - 대기전력 20% 이상 절감
		EEE(Energy Efficient Ethernet)	- 전송속도 IEEE 802.3 기준 만족 - 전력소비 90% 감소(Idle 모드), 25% 감소(Full traffic 모드)
		와이브로 이동통신 및 활용 기술	- 국제표준 만족(ITU, IEEE 802.16x, WiMAX Forum) - 온실가스 저감 20% 이상 - 에너지 효율성 6% 이상 향상(활용기술분야의 경우)
		HSPA/LTE 및 활용 기술	- 국제표준 만족(ITU, 3GPP) - 온실가스 저감 20% 이상 - 에너지 효율성 6% 이상 향상(활용기술분야의 경우)
		RF 분리형 저전력 기지국 기술	- RF 분리 여부 - 소모전력 20% 이상 절감
		고효율 RF AMP/Filter 기술	- 기지국 및 중계기 적용 - 소모전력 10% 이상 절감
	02 그린 디지털 방송	차세대 모바일 방송 기술	- 국제표준 만족(ITU, WorldDMB, ETSI) - 전송효율 30% 이상 향상
		데이터방송 플랫폼 기술	- 국내외 단체표준(OCAP, ACAP) 만족 - 에너지 효율성 10% 향상
		양안식 고화질 3DTV 방송시스템 기술	- MPEG/ATSC기준 만족 - 기존대역 대비 20% 이상 에너지 절감
		고효율 DTV 송출·중계 기술	- 국가기술기준 만족 - 기존 방식대비 20% 이상 에너지 절감
	03 그린 방송통신 서비스	디지털 모바일 방송 활용 기술	- 국내단체표준 만족 - 실시간 교통정보 서비스 제공으로 에너지 효율성 10% 이상 향상
		IPTV용 교환가능 CAS 기술	- 국내단체표준(iCAS) 만족 - 에너지 자원 5% 절감
		IPTV 응용서비스 기술	- e-Learning 등의 서비스 기술 채택 여부 - 에너지 효율 10% 이상 향상
		이동통신 기반의 위치정보서비스	- 국내․외표준 만족 - 서비스정보신뢰도 95% 이상
	04 그린 인터넷데이터센터 (IDC)	DC 기반 정류기 및 서버 전원 공급장치(PSU)	- 정류기효율 95% 이상 - PSU 효율 90% 이상
		차세대 쿨링	- 쿨링에너지효율(EER) 85% 이상
		자원관리 및 전력인지 미들웨어	- 에너지 절감율 10% 향상

05. 그린차량

중분류		소분류	핵심(요소)기술		기술수준
01 그린카		01 하이브리드/ 전기자동차	시스템 (HEV/PHEV/EV) 설계 및 통합 제어 기술		- 연비 30% 이상 - CO2 저감 25% 이상
			하이브리드 전용 고효율 엔진시스템		- 연비 5% 이상 향상 - 배출가스 SULEV 이상 만족 - 기존 가솔린 엔진 대비 10% 이상 경량화
			동력전달 시스템		- 전달 효율 7% 이상 향상
			구동 모터 시스템		- 모터 효율 90% 이상 - 전력밀도 1.0KW/kg 이상
			회생제동 시스템		- 에너지 흡수 50% 이상 (도시모드) - 연비 향상율 5% 이상 - 유압제동제어범위 10∼90%
			에너지 저장 시스템		- 저장밀도 50wh/Kg (NiMH) - 저장밀도70wh/Kg (리튬이온)
			인버터/컨버터 등 전력전장 시스템		- 에너지 밀도 7kW/L 이상 - 변환효율 95% 이상
			그린카 공조시스템		- 친환경 대체 냉매 적용 시스템 - 지구온난화 지수(GWP) 150이하 - 기존 차량의 동등 이상의 성능 및 효율
			그린카 에너지저장 장치용 부품/소재 기술		- BMS SOC 측정 정밀도 기존대비 20% 이상 향상
			그린카 전력전장용 핵심 부품/소재 기술		- 내구 수명 10만km 이상
			에너지 효율 향상용 센서 및 제어기술		- 계측 및 제어 정밀도 99.9% 이상 - 가감속 제어 성능 20% 향상
			그린카용 차체/샤시 부품기술		- 기존 부품 대비 경량화 10% 이상 - 기존 부품 대비 동등 이상 성능 (강성, 충돌, 내구수명)
			그린카용 경량화 부품기술		- 기존 부품 대비 경량화 10% 이상 - 기존 부품 대비 동등 이상 성능
			전기 이륜차 기술		- 국내지형 적합 - 주행거리, 최고속도, 등판성능, 배터리 수명(80% D.O.D) 등
			EV-Charger 설계기술		- 동작온도 -30℃~70℃ 이상 - 내진동 3g 이상 - 역률 97% 이상 - 효율 93% 이상
		02 클린디젤 자동차	클린디젤 엔진 시스템 및 제어기술		- EURO-5 이상의 배출가스 규제 만족 - CO2 저감 20% 이상 - CO2 140g/km 이하 달성
			에너지 효율 향상 연소시스템		- EURO-4 대비 연비 5% 이상 개선 - PM/NOx 동시 저감 연소 기술
			초고압 연료공급 시스템		- 연료압 1800bar 이상
			엔진 전처리 기술		- 고효율 과급 장치 및 차세대 EGR 적용 기술 - EURO-5 이상의 배기 규제 만족 - CO2 저감 20% 이상 달성
			신연료 엔진 시스템 기술		- 경유 대비 성능 95% 이상 (출력기준) - 친환경 대체 연료 적용 - 배출가스 EURO-5 이상의 배기규제 만족
			클린디젤 엔진 열효율 향상 시스템		- 배기열 회수 시스템 적용 연비 10% 이상 개선 - 기관의 열효율 45% 이상 달성 - EURO-5 이상의 배기규제 만족
			촉매 및 제어용 부품/소재 기술		- PM/NOx 정화효율 80% 이상 - EURO-5 이상의 배기규제 만족 - 내구 성능 : 16만km 이상
			열효율 향상용 부품/소재 기술 (보기류 전동화 등)		- 보기류 전동화 시스템 : 연비 향상 2% 이상 - EURO-5 이상의 배기규제 만족
			센서 및 제어 기술		- OBD용 NOx/O2/NH3/PM 센서 - 센서 및 제어기술 정밀도 : 모드 평가의 1.5배 이하 - EURO-5 이상의 배기규제 만족
			Tier-4 대응 비도로 자동차 엔진 기술		- Tier-3 기준 대비 20% 이상의 출력 향상 - TIier-4 이상의 배기규제 만족 - 전자식 커먼레일 연료 분사 장치 부착 - 정화효율 80% 이상의 후처리 장치 장착 - 내구성능 : 2,000 시간 이상
			경유차 후처리장치기술		- PM 80%이상 저감 또는 NOx 80%이상 저감 - Euro-5 이상의 배출가스 만족
			PM 저감용 필터 기술		- PM 수량 : 6×1011 이하 배출 - Euro-5 이상의 배출가스 만족 - 내열온도 1000℃ 이상
			EGR 장치 기술		- Cooled EGR 방식 전자식 EGR 밸브 적용 - 내구온도 : 작동유체 900℃ 이상 - 응답성 : 150msec 이하
02 저공해 고효율 차량		01 온실가스 저감형 자동차	SUELV 대응 성층희박 GDI 엔진기술		- CO2 25%저감 - SULEV 기준 만족
			에코타이어 기술		- CO2 10% 저감 - 내마모율 30% 저감
			에코 드라이빙 기술		- 연비개선 5%이상 - 시동소음 70dB 이하 - 공회전 Go/Stop, Micro Hybrid
		02 신재생/저탄소연료 자동차	친환경 CNG 차량 연료공급 시스템기술		- CO2 10% 저감 - THC 0.46 g/kw h 이하 - Euro 6/7 기준 만족
			친환경 LPG 차량 연료공급시스템 기술		- CO2 10% 저감 - Liquid phase injection - SULEV 기준 만족
			Bio-fuel 차량기술		- BD 30이상 - 에탄올 85%이상
			CNG/LNG 비황분계 부취제 기술		- 환경오염과 인체에 무해한 청정가스연료용 부취제 개발
			수소공급 기술		- 수소공급 장치 및 인프라(수소 스테이션 등) 구축 기술
03 그린 농기계		01 농작업기	자동 변량 살포 기술		- 자동 약제 살포량 제어 3단계 이상 - 자동 비료 살포량 제어 3단계 이상
			정밀 피종 기술		- GPS-기반 정밀 주간 파종: 주간 오차 7% 이내
			표류 약제(drift) 감소 기술		- 직분식 노즐(direct inject nozzle)을 이용한 표류 약제 감소 방제기
			작업기 제어 기술		- ISOBUS를 이용한 작업기 제어 장치 설치
			배기 가스 감소 기술		- Tier 4 배기 가스 표준을 만족하는 엔진
		02 농용 트랙터	바이오 연료 이용 기술		- BD20 이상 사용 가능한 엔진
			에너지 고효율 기술		- 에너지 소비 효율 1등급 이상 - 콘크리트 노면에서 견인 효율 90% 이상 - 최소 연비를 구현하기 위한 엔진, 변속기, 작업 부하의 통합 전자 제어 장치 설치
			대체 에너지용 이용 기술		- 전기로 구동하는 트랙터 - BD20 이상 바이오 디젤을 사용하는 트랙터
			자동화 기술		- RKT-GPS 기반의 auto steering 장치 설치 - ISOBUS를 이용한 작업기 제어 장치 설치
			배기 가스 감소 기술		- Tier 4 배기 가스 표준을 만족하는 엔진
04 WISE Ship		01 미래형 친환경 선박	안전성 향상 설계 기술		- IMO 조종성 기준(Maneuvering Standard)을 만족하도록 설계 - 내충돌 좌초 구조설계
			추진 에너지 효율 향상 기술		- 기존 선박대비 추진효율 2% 포인트 증가 - 추진기 효율 5% 향상 - 최적선형 최소중량설계
			대형 크린엔진 설계 및 생산 기술		- 기존엔진대비 CO2 배출량 10% 절감 - 엔진효율 5% 향상
			IT기반 Digital Shipbuilding 기술		- 생산성향상 10% 이상 또는 M/H 10% 절감
			지능형 용접·도장 로봇 기술		- M/H 20% 향상 - 불량률 5% 저감
			U-기반 운항 안전성 향상 핵심 부품기술		- 핵심 부품의 국산화 - 운항 장비의 정밀도 10% 향상 - 국산화율 30% 이상
			AIS, VTS 등 IT 융합 해양사고 예방 기술		- 광역 통신인프라 기술수준 대비 10% 이상 (현재 선진국 대비 기술 수준 60% 이하)
			차세대 에너지수송선 (PNG, CNG) 핵심 기술		- 선박 및 압축 화물 설계 기술 확보 - 환경오염도 5% 이상 저감
			친환경 LNG, CNG cargo 시스템 및 핵심 부품 기술		- 국산화율 30% 이상 - 핵심장비 국산화 및 선급 인증 대비 10% 향상
			환경 친화형 방오 도료 및 신소재 코팅		- 독성용출 기존 도료 대비 10% 이상 저감
			미래형 빙해 선박 및 핵심 부품기술		- Ice Class1A, 평탄빙1m 쇄빙 능력 확보 - 핵심 부품 국산화율 40% 이상 및 선급 인증 대비 10% 향상
			전기추진시스템 및 선박용 연료 전지		- 국산화율 20% 이상 및 선급 인증 대비 10% 향상
			Cruise선 인테리어 및 핵심 기자재		- 핵심 기자재 국산화 및 선급 인증
		02 해양플랜트 (LNG-FPSO/GTL-FPSO/LNG-FSRU)	Topside 엔지니어링 기술		- 자체 설계 능력에 대한 선급승인 대비 10% 향상
			핵심기자재 기술 (재액화/재기화 설비 등)		- 국산화율 50% 이상
			Drilling Equipment 기술		- 자체 설계 능력에 대한 선급승인 대비 10% 향상
			Subsea 설비 엔지니어링 및 장비 기술		- 자체 설계 능력에 대한 선급승인 대비 10% 향상
			극한 환경 하중을 고려한 성능추정 기술		- 선급승인 대비 10% 향상
			Dynamic positioning 및 계류시스템 기술		- DP 시스템 국산화율 30% 및 선급승인 대비 10% 향상
			초심해 극한환경 성능시험 기술		- 선급승인 대비 10% 향상
			안전 제어 및 감시시스템 기술		- 핵심 기자재 국산화율 30% 이상 및 선급승인 대비 10% 향상
			CCS (화물창) 설계기술		- 선급승인 대비 10% 향상
			초중량 Module의 현지 운송 및 설치 기술		- 선급승인 대비 10% 향상
			초경량 및 최적 구조설계 기술		- 선급승인 대비 10% 향상
			Topside용 VOC 저감장치		- 제거율 90% 이상
			Topside용 BOG 저감장치		- 회수율 95% 이상
			발라스트 후처리 시스템		- IMO 대비 10% 향상
			배기가스 처리 시스템 (SOX, NOX, PM 등)		- IMO 대비 10% 향상
			엔진연료 첨가제 기술(DME 등)		- IMO 대비 10% 향상
			Flaring gas 처리용 액화설비		- 액화율 90% 이상
			오염배출 환경감시 시스템		- 선급인증 대비 10% 향상
			극한환경 방식용 친환경 도료 기술		- 내구수명 15년 이상
			화물창 및 불연성 친환경 단열재		- 공인 기관의 성능 검증 및 인증 대비 10% 향상
			극한지용 강재		- API 및 선급기준 대비 10% 향상
		03 친환경 레저 보트	친환경 세일요트		- 30 Feet 이상급에 대한 독자 설계 능력 및 안정성에 대한 공인기관 인증
			고속 고효율 모터보트		- 40 knot 이상급에 대한 독자 설계 능력 및 안정성에 대한 공인기관 인증
			고효율 수상오토바이		- 기존 제품 대비 효율 10% 향상
			초경량 윈드서핑		- 무게/체적비 10%향상
			하천 및 내륙 겸용 친환경 수륙양용차		- 공인 기관의 운항 성능 검증
			습지 조사용 친환경 호버크라프트		- 공인 기관의 운항 성능 검증
			첨단 소재 수상스키		- 카본 복합재료 채용 여부 및 공인기관 성능 검증
			소형 고효율 선외기		- 연비효율 3% 향상
			고효율 워터제트		- 출력/마력 3% 향상
			첨단소재 세일 및 마스트		- 경금속 및 복합재료 등 신소재 채택률 50% 이상
			모터보트용 클린 디젤엔진		- SOx 3% 저감
			세일요트 및 모트보트 첨단 소재 리깅류		- ISO 4558 Code
			친환경 인테리어 기자재		- IMO 대비 10% 향상
			레저보트 선체 및 기자재 관련 친환경 소재		- ISO 12215 Code
			친환경 고광택 레저보트용 도료		- 독성 기존 제품 대비 10% 저감
05 첨단 철도		01 차세대 고속철도	고속철도 시스템 엔지니어링 및 시험평가 기술		- 최고 350km/h 급
			고속철도 소음진동 저감 기술		- 외부소음 (94dB at 350km/h)
			고속차량 경량화 기술		- 경량화 (축중 14ton 이하 )
			고속 동력분산형 추진제어시스템 기술		- 1C4M 400kW급 이하 견인전동기
			고속 동력분산형 제동제어 기술		- 제동거리 (300km/h에서 3.3km)
			분산형 시제차량 설계제작 기술		- 동력 분산형 제어
			고속 판토그래프 기술		- 350km/h 운용 - 이선율 1% 이내
			선로급속보강 및 장파장 궤도틀림 관리 기술		- 6시간 이내 보강공법
			고속차량 열차신호제어 기술		- 350km/h급 ATC/ ATS/ATP 통합형
			저진동 플로팅 궤도기술		- 유럽규격 준수
			통합 차상신호제어 (ATC+ATP+ATS) 기술		- ATC신호 : KTX 신호체계와 호환성 만족 - ATS신호 : 기존 국철 ATS 신호체계와 호환성 만족 - ATP신호 : ERTMS Level 1신호규격 만족
		02 무가선 하이브리드 저상트램	무가선 하이브리드 저상트램 시스템 엔지니어링 기술		- 최고속도 70km/h
			저상형 차량 설계 기술		- 100%저상화
			저상대차 설계 기술		- 국산화율 100%
			차량 연결시스템 (Articulation) 기술		- 6 ton 이상
			차상용 에너지 저장시스템 및 주변장치 기술		- 500 MJ
			멀티파워형 추진제어 시스템 기술		- 최고출력 400kW
			비접촉 급전 및 Boosting 시스템 (CPS) 기술		- 출력 200kW
			도로신호체계와 궤도차량 신호체계의 연동기술		- 국산화율 100%
		03 도시형 자기부상열차	시스템엔지니어링 및 종합 시험평가기술		- 국산화 100%(상용품 제외)
			부상/안내기술		- 부상공극 8mm
			추진제어기술		- 110km/h 급
			대차 조향기술		- 곡선반경 50m 이하
			무인운전 신호/제어 시스템 기술		- 최소시격 90초
			관절형 고속 분기기 설계․제작기술		- 분기속도 25초 이내
			부상/추진레일 제작기술		- 10m 이상 장대화
			궤도설계 및 노선 건설기술		- 국산화 100%
			차량 경량화 기술		- 20ton/량
			CBTC(Communication Based Train Control) 열차신호제어시스템 기술		- CBTC IEEE-1474 규격 만족
			ERTMS(European Railway Traffic Management System) 신호제어시스템 기술		- ERTMS Level 3 규격 만족
06 그린 자전거	01 고부가가치형 경량자전거			프레임 강도향상 기술	- KS기준(KS R 8011) 대비 10% 이상
				프레임 경량화 기술	- 기존 상용 소재, 동급 품목 대비 중량 감소 10% 이상
				완성 휠 내구성향상 기술	- KS기준(KS R 8023) 대비 25% 이상
				완성자전거 성능향상 기술	- KS기준(KS R 1092) 대비 10% 향상
				완성자전거 친환경 기술	- 완성자전거 재료 기준 재활용률 20% 이상
				핸들세트 경량화 기술	- 기존 상용 소재, 동급 품목 대비 중량 감소 10% 이상
				구동장치 강도향상 기술	- KS기준(KS R 8019～8023) 대비 10% 이상
				변속장치 경량화 기술	- 동일 모듈 제품 대비 중량 감소 10% 이상

06. 첨단그린주택․도시

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 U-City	01 U-City 통합 운영 센터	통합운영센터 플랫폼/ 미들웨어 기술	- 통합운영센터 플랫폼/미들웨어에 의한 서비스 및 데이터 처리량 80% 이상
		도시에너지 통합관리 시스템 기술	- 도시 통합운영센터와 연계성 20% 이상 확보 - 통합서비스 및 데이터 처리량 20% 이상
		도시환경부하 통합 모니터링 시스템 기술	- 도시환경부하 저감율 10% 증가 - USN을활용한 도시 에너지 및 환경부하 센싱을 통한 누율 10% 감소
		도시자원 통합관리 시스템 기술	- 주요 도시자원 20% 이상 통합관리 할 수 있는 시스템 - 도시자원 원격관리용 IP/USN기반 기술 포함
	02 U-City 운영관리 (IT)	유무선 센서네트워크 기술	- 유선망 대비 정보 전달율 50% 이상
		에너지 저감/획득형 시설 구축기술	- 에너지 10%이상 저감형 시설 구축 기술 - 에너지 10%이상 획득형 시설 구축 기술
		환경부하 원격 모니터링 기술	- 원격 모니터링 신뢰도 90% 확보 - 원격 부하 모니터링 검침속도 50%증가
	03 U-City 스마트그리드	그리드 연동형 (gridable) 에너지통합관리시스템	- 실시간 CO2 발생량 측정 기능 - CO2 발생량 감축 기능: 10% 이상 - 피크전력 절감 기능: 10% 이상
		스마트미터를 활용한 전력량 실시간 측정 기술	- 전력량 측정오차 1% 이내 - 측정주기 1분 이내 - 측정구역단위 33 평방미터(10평)
		실시간 부하 자동 제어 기술	- 개방형 표준 기술 - 피크전력 절감 기능: 10% 이상
		전력수요관리(DR) 기술	- 개방형 표준기술 - 실시간 CO2 발생량 정보 표시 기능 - 실시간 전력가격 정보 표시 기능 - CO2 발생량 10% 이상 감축 기술 - 피크전력 절감 10% 이상 감축 기술
		건축물내 분산전원 관리 및 전력망 연동기술	- 분산전원 전력량 측정기술 - 내부 부하관리시스템 연동성 - 외부 전력망 연동성 : 기존 외부전력망 제공 대비 90%이상 전력품질 및 신뢰도 보장
		건축물내 에너지 저장 기술	- 수요관리기능 10% 이상 향상: CO2 발생량 10% 이상 감축 기능 또는 피크전력 절감 10% 이상 - 분산전원 안정화 기능 - 무정전시 10분 이상 전력공급 유지
		건축물내 전기자동차 배터리 연동 장치	- 지능형배터리 관리장치 - 수요관리기능: 수용 전기자동차 총 배터리 용량의 25% 이상 수요관리 활용
		전기자동차 충전 인프라	- 지능형배터리관리장치 (BMS) - 고속충전기능 (충전소) - 완속충전기능 (빌딩, 공동주택, 개별주택) - 개별과금기능 (빌딩, 공동주택)
	04 Eco-Road 조성	지능형 도로 수막 (노면수막, 조경대 수막 등) 시스템 기술	- 하기 도로노면온도 최고기점 전후 각 2hr 평균 10[eqn: CENTIGRADE] 저감(실측) (도로주변 대기확산 모델(대기역학 모형; A2C 모델)등의 예측(시뮬레이션)을 통한 주변온도 1[eqn: CENTIGRADE] 저감) - 설치 도로내 비산먼지 제거 평균 20%이상 (도로측면의 비산먼지 측정장치 실시간 실측, 지속시간: 3hr 이상)
		지능형 통풍방음 시스템 기술	- 기존방음시스템의 효과 100%이상 확보 - 기준 소음(관계법 참고)이하에서는 자동적으로 바람의 길 확보 - 에너지 절약방안(세척, 통풍 구동을 위한 에너지 확보) - 차량주행에 따른 Wind Energy 활용
		도로내 소규모 인공습지 및 배수로 조성기술	- 기존 도로 배수로 대비 연강수량 최소 350mm 이상 저류 확보 - 배수로대비 노면유출량 30% 이상 저류 - 배수 및 저류 유출량의 80% 이상 비점오염 저감 - 생태성 확보(생물 서식)
		도로 내 에너지 수집·활용기술	- 충격, 진동, 소음, 열, 빛 등을 이용한 에너지 수확 기술 적용
	05 도시 물순환 통합 관리	물순환 통합 관리시스템 기술	- 도시용수 총 사용량 20% 절감 - 중수도 도입을 통한 재활용율 30%
		광역중수도 시스템 기술	- 생태녹지 조성의 중수도 활용율 50% 이상
		생태하천 및 생태호수 관리시스템 기술	- 도시 비점오염원 현지 처리율 70% 이상 - 분산형 하수정화처리시설을 이용한 현지 처리율 90% 이상
		도시용수 및 오염물질 관리시스템 기술	- 분산식 빗물관리에 따른 우수유출 40%이상 저감 - 중성화 처리기법 도입으로 도시용수의 재처리비용 50% 이상 절감
		다기능 생태녹지형 분산식 빗물 관리 시스템 기술	- 자연 물순환 기능 80% 이상 - 빗물오염원 50% 이상 제거
	06 U-Eco 공간구성 컴포넌트	RFID 실장 기술	- 실장 깊이 : 0.5cm - 3cm - 50원대 범용성 태그, 인식거리 1m, 오차 50cm이내
		저전력 USN 구축 기술	- 멀티 홉 통신 가능 - 하나의 네트워크로 최대 65,000여개까지 통신 가능 - 넓은 지역에도 설치 가능 - 2년 사용 가능 (표준 AA배터리 용량 기준 2개 사용 기준)
	07 U-Eco 공간구축	u-Eco 주거공간 구축 기술	- U-서비스가 실현되는 주거공간 구축 - U-디바이스를 이용한 U-서비스 전달체계 확보를 통한 주거공간 에너지 및 환경부하 저감 10% 이상
		u-Eco 사무공간 구축 기술	- U-서비스가 실현되는 사무공간 구축 - U-디바이스를 이용한 U-서비스 전달체계 확보를 통한 사무공간 에너지 및 환경부하 저감 10% 이상
		그린 라이프 스타일 가이드 시스템 구축 기술	- U-서비스가 실현되는 생활공간 구축 - U-디바이스를 이용한 U-서비스 전달체계 확보를 통한 사무공간 에너지 및 환경부하 저감 10% 이상
02 ITS	01 U-교통 서비스 기반	이용자 맞춤형 대중교통 서비스 기술	- 정보 접속률 95%이상 - 서비스 정보 신뢰도 95% 이상
		ITS 통합서비스 표준플랫폼 기술	- 표준적용률 95% 이상
		양방향 멀티미디어 기반 실시간 교통정보 제공 기술	- 실시간 처리율 95% 이상 - 서비스 정보 신뢰도 95% 이상
		센서 및 무선통신을 이용한 속도 및 교통량 검지 기술	- 교통데이타 수집정확도 90% 이상
		U-TSN 기반기술	- 주행중 끊김없는 차량간 통신기술 적용
	02 교통연계 및 환승시스템	교통연계 환승을 위한 상황인식 기술	- 이용자 위치기반 정보인식률 80% 이상 - 교통연계 환승을 위한 상황인식 정보수집률 90% 이상
		복합환승 컨시어지 기술	- 환승정보 신뢰도 95% 이상
		복합환승센터 통합운영 시스템 기술	- 복합환승 정보제공률 95% 이상
	03 Smart Highway	Wave 통신기술에 기반한 연속적인 통신환경 기술	- 주행중 통신 접속 성공률 95%이상 - 접속 상태에서 끊김 발생률 5% 이하
		무정차 톨링시스템 기술	- 징수 정확도 95% 이상
		Green 에너지의 도로시설물 적용기술	- 도로시설물 활용 Green 에너지 대체 적용
		돌발상황(고장차, 사고 등)의 실시간 검지기술	- 돌발 정보 검지율 80% 이상
03 GIS (공간정보)	01 실시간 능동형 국토공간 시스템	위치정보 관리 및 제공 첨단화를 위한 국가 기준점망 관리혁신 기술	- 측량법 기준 오차 허용범위 적용 - 기준점 서비스 가용율 90% 이상 - 기준점 서비스 활용빈도 증가율 50% 이상
		능동형 객체기반 공간 정보 인프라 구축 기술	- 공간객체표준적용 90% 이상
		실시간 국토모니터링 자료 획득 및 처리/활용기술	- 데이터처리 표준 적용률 70% - 공간정보 갱신률 기준대비 80% 이상
		동적 설계정보기반 공간DB 갱신 기술	- 설계자료 변환률 50% 이상
		지상/지하/공중 공간 정보 구축장비 개발 기술	- 장비국산화률 50% 이상 - 핵심부품 국산화
		차세대 수치지도 구축 기술	- 축척별 국토지리 정보원 정확도 기준 만족 - 수치지도 2.0 준수
		실내공간정보 구축 및 활용 기술	- 정밀도 ±10cm - USN 및 RTLS를 연계 활용한 u-Eco공간구축기술과 연계 - 복층 구조를 위한 수직동선 표현 - 공간 토폴로지 지원
	02 지능형 도시시설물 관리시스템	LBS기반 도시시설 공간 정보 수집 및 가공 기술	- UIS DB 연계 - 정보 수집 가공시 오류율 5% 이하
		u-GIS기반 도시시설물 위치/상태 센싱 기술	- 검지 오류율 10% 이내
		도시공간정보 상호연계 및 상황인식 기술	- UIS DB연계 - 상황인식 오류율 20% 이내
		도시시설물 지능형 통합관리 기술	- 관리효율성 기존 대비 30% 향상
		개방형 메쉬업기반 도시시설물 공간정보 플랫폼 기술	- 개방형 표준기술 적용 - 기술 국산화율 50% 이상
	03 차세대 공간정보 융합시스템	u-GIS 공간정보 처리 및 관리 기술	- 도시(u-City) 통합운영센터와 연계 - GIS 공간정보관리비용 10% 이상 절감
		증강현실 3차원 시각화 모델링 기술	- 모델링 오류율 5% 이내
		지능형 도시건설정보 관리 기술	- 건설정보 표준(국제, 산업계) 이용율 90% 확보
		첨단 재해재난 안전관리 기술	- 도시(u-City) 통합운영센터와 연계
		맞춤형 국토정보 제공 기술	- 표준 인터페이스 활용 50% 이상
04 저에너지 친환경 주택	01 고효율 외피 시스템	고성능 창호, 문 시스템 기술	- 창 U-value 1.3W/㎡K
		외단열 시스템 기술	- U-value 0.2W/㎡K
	02 저탄소 친환경 건축자재	생산단계 탄소배출 절감	- 탄소성적표지를 획득하고 동종기술대비 20%의 탄소저감 획득
		사용단계 탄소배출 절감
		목재 내방부성 처리기술(내외장재)	- 내구연한 50년 이상 - 탄소성적표지를 획득하고 동종기술대비 20%의 탄소저감을 획득한 부품
		친환경수지원의 고온압축기술	- 표면강도 모스경도가 5이상 - 탄소성적표지를 획득하고 동종기술대비 20%의 탄소저감을 획득한 부품
		고밀도 친환경 목재 표면처리기술	- 포름알데히드 방출량 210㎍/㎥ 이하 - 탄소성적표지를 획득하고 동종기술대비 20%의 탄소저감을 획득한 부품
		폐목재 파티클보드 제조기술	- 폐목재 사용량 70%이상 - 탄소성적표지를 획득하고 동종기술대비 20%의 탄소저감을 획득한 부품
	03 고효율 설비 시스템	고효율 난방시스템	- 고효율 기자재 인증 성능 기준 이상 - 에너지 소비효율 등급 2등급 이내
		고효율 냉방시스템	- 고효율 기자재 인증 성능 기준 이상 - 에너지 소비효율 등급 2등급 이내
		고효율 환기시스템	- 외기 냉방 등에 의한 건물 에너지 5%이상 절감 기술
		고효율 폐열회수 환기시스템	- 환기 폐열(현열)회수 90% 이상
		주광제어조명시스템	- 자연채광 연동 자동 조명제어시스템 구축을 통한 외주부 조명에너지 20%이상 절감
	04 농촌환경 농가주택	폐기물최소화 자원재활용 기술 및 저탄소형 농가주택 설계 기술	- 친환경 주택 건설 기준 이상 - 자연재료 사용율 70% 이상 - 농업 부산물과 분뇨를 활용한 신재생에너지 시설설치를 통해 건물에너지 절감율 20% 이상 - 중수 재활용 기술 도입을 통한 절수율 30%이상 - 표준 바닥대비 난방에너지 10%이상 절감 온돌 난방 시스템 적용
		수자원순환 및 절약기술	- 친환경 주택 건설 기준 이상 - 지표수 정화 및 활용기술을 도입한 30% 이상 수자원 절감 - 중수 재활용 기술 도입을 도입한 30% 이상 절수 - 중수 정화용 생태 습지 연못 설치
		실내환경(공기, 열, 음, 광) 기술	- 벽 창호 천장 등에 자연 마감재 사용 - 자연 통기 시스템 구성 - 표준 바닥대비 난방에너지 10%이상 절감 온돌 난방 시스템 적용
		생태환경 유지기술	- 자연자원의 훼손을 최소화하는 지형특성을 고려한 공간배치 기법 - 식물자원에 의한 절개면의 침식방지 및 사면 보호 - 토착 자생 향토 식물자원과 침목, 통나무, 자연석 등 자연자원을 활용한 조경기술
		저에너지 친환경 목조주택 건축 및 에너지 자가 생산 농가주택 설계 기술	- 신재생에너지 시설 설치를 통한 건물에너지 20%이상 절감 - 건물 CO2 배출량 50%이상 저감 설계 기술

07. 신소재

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 초경량 마그네슘 소재	01 고품위 마그네슘 원소재	친환경 제련기술	- 열환원법 대비 20% 감축
		고효율 정련기술	- 불순물 함량 0.01% 이하
		재활용 효율 향상기술	- 회수율 90% 이상
	02 고기능 마그네슘 주조재	내열특성향상기술	- 150℃, 0.1% creep 강도 110MPa 이상
		결함제어기술	- 주조불량율 8% 이하
		진공주조기술	- 기공율 2% 이하
	03 고성형 마그네슘 판재	고성형성 합금기술	- 성형온도 250℃ 이하
		광폭판재 제조기술	- 판폭 400mm
		판재부품화기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30%
	04 고강도 마그네슘 형재	고강도화 기술	- 강도연성balance 5000MPa% 이상
		고기능 빌렛 제조기술	- 불량율 10% 이하
		고강도 합금 압출재 제조기술	- 인장강도 300MPa 이상
		압출 부품화 기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30%
		단조기술	- 인장강도 300MPa 이상
	05 고효율 마그네슘 융합소재	고신뢰성 접합기술	- 접합강도 150MPa 이상
		일체형모듈화기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30%
		초경량 front end 모듈	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30%
		고기능성 일체형 Door모듈	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30%
		친환경 표면처리 기술	- 부식속도 1mpy 이하
02 Ionic liquid 소재	01 전해질 소재	전해질 특성 향상 기술	- 이온전도도 : 1x10-3 Scm-1 이상 (IL 함량 10% 이상)
	02 분리정제 소재	바이오매스 용해 기술	- 셀룰로오스 용해능 : 100g/kg IL
		CO2 분리 기술	- 흡수율 : 50g/kg IL
		고도 탈황 기술	- 황 함량 : 100ppm 이하
	03 그린촉매공정 소재	촉매 반응 기술	- TOF : 1,000 hr-1 & TON : 100,000
		VOC 저감 기술	- VOC 저감율 : 30% 이상/단위공정 또는 에너지 절감율 : 20% 이상
	04 마찰저감소재	표면마찰 제어 기술	- 마찰계수 : 0.1 이하
		고내열성 향상 기술	- 열안정성 300oC 이상
03 나노탄소 융합소재	01 탄소나노튜브(CNT)	탄소나노튜브 대량합성 장치 기술	- 3 ton/월
		정제기술	- 순도 90% 이상
		대량 생산기술	- 100$/kg 이하
	02 흑연 나노섬유(GNF) /탄소 나노섬유(CNF)	GNF/CNF 특성제어 기술 (흑연화도 제어)	- d002 0.36nm 이하 - 섬유직경 200nm 이하
		CNF 활성화 기술	- 비표면적 2000m2/g - 섬유직경 200nm 이하
	03 탄소 섬유	전구체 제조기술	- 6 g/d 이상
		탄화 기술	- 2.5 GPa 이상
		표면처리 기술	- 80 MPa 이상(접착력)
	04 복합소재	복합 나노셀룰로오스 기술	- 직경 100nm 이하, 아스펙트비 100 이상
		방사선융합기술 이용 탄소 복합재료 제조기술	- VOC 90% 이상 저감 효과 - 기존 열경화공정 대비 에너지 소비효율 20배 향상
04 기능성 나노필름	01 광학용 나노필름	광변조 기능성소재 기술	- 기존대비 광변조 성능 20% 향상
		나노소재/구조 대면적 코팅 기술	- 폭 0.9 m 이상
		나노소재/구조 패터닝 기술	- 크기 500nm 이하
		투명 전도성 소재 기술	- 광투과도 85% 이상
	02 열응용 나노필름	방열/단열/발열 나노소재 기술	- 열전달 효율 30% 향상
		열응용 나노소재의 필름화 공정 기술	- 생산성 20% 향상
		필름 나노 소재의 응용 기술	- ASTM 규격 만족
	03 에너지 변환 나노 필름 (농업용필름 포함)	열/광/역학-전기 에너지 변환 소재 기술	- 변환효율 30% 향상 - 여기파장대인280-400nm 파장대의 UV-광 흡수값 70% 이상 - 발광파장대(500-700nm)의 광투명성 70% 이상
		에너지 변환 필름 성형기술	- 생산성 25% 향상
		에너지 변환 필름 소자기술	- 기존 에너지변환필름 소자 대비 성능 10% 향상
05 농산자원 유래 천연소재	01 건강기능식품 소재	노화억제⋅고령자용 식품소재 생산기술	- 식약청의 건강기능성 소재 인증 확보 - 기존 생산기술 대비 생산공정 개선
		항암⋅면역강화 식품소재 생산기술	- 식약청의 건강기능성 소재 인증 확보 - 기존 생산기술 대비 생산공정 개선
		비만방지⋅뷰티 식품소재 생산기술	- 식약청의 건강기능성 소재 인증 확보 - 기존 생산기술 대비 생산공정 개선
		성인병 예방⋅개선 식품소재 생산기술	- 식약청의 건강기능성 소재 인증 확보 - 기존 생산기술 대비 생산공정 개선
		건강 유지⋅향장 식품소재 생산기술	- 식약청의 건강기능성 소재 인증 확보 - 기존 생산기술 대비 생산공정 개선
	02 기능성 화장품 소재	기능성 미백화장품 소재 기술	- 식약청의 기능성 화장품 소재 인증 확보
		기능성 노화방지 화장품 소재 기술	- 식약청의 기능성 화장품 소재 인증 확보
		기능성 자외선 차단 화장품 소재 기술	- 식약청의 기능성 화장품 소재 인증 확보
	03 기능성 바이오 신소재	친환경/유기 농산물의 기능성분 증폭기술	- 기존 생산기술 대비 20% 향상
		천연물유래 향기 성분 추출 기술	- 기존 추출기술 대비 15% 이상
		향료생산 미생물, 효소 탐색기술	- 기존 대비 탐색속도 10%, 탐색수율 15% 이상
		산업용 효소생산기술	- 기존 생산기술 대비 생산수율 20% 향상
	04 천연식품 첨가물	천연물유래 생리활성 성분 탐색 및 소재화 기술 (분리, 정제, 제형화 등)	- 식품첨가물 공전의 기준 충족
		화학제재 대체 천연식품 첨가물(천연색소, 천연 보존제, 천연항산화제 등) 제조기술	- 가존 화학제재 첨가물을 100% 대체 - 기존 화학제재 대비 90%의 효능 보유
		천연물 유용성분의 안정성 및 생체이용률 증진 기술	- 식품첨가물 공전의 기준 충족
06 친환경 농자재	01 생물농약	천연물유래 신물질 추출기술, 미생물탐색 및 제형 기술	- 농진청 고시 생물농약 등록 기준 충족
		대량생산 및 독성, 안정성 평가기술	- 농진청 고시 생물농약 등록 기준 충족
	02 생물비료	천연유래 다 기능성 비료, 완효성비료 제조기술	- 비료효과 3개월 이상 지속 가능 여부
		기능성 미생물제제, 제형화 기술	- 제형화 안정성 90% 이상
		천연광물을 이용한 토양개량 비료 제조기술	- 토양개량효과 20% 이상(pH=7이내)
		최적시비 기술 및 화학비료 개선기술	- 화학비료 대체효과 20~80% 이상

08. 청정생산

구분	전략품목	핵심(요소)기술	기술수준
01 국제환경 규제대응	01 유해물질 대체	유해물질(할로겐, 용매, SVHC, 중금속)대체기술	- Pb, Hg, Cr6+ 100ppm - Cd 20ppm - PBB/PBDE 100ppm
		중금속 free 전기전자, 자동차 및 부품 기술	- Pb, Hg, Cr6+ 100ppm - Cd 20ppm
		중금속(수은, 납, 카드뮴, 6가크롬) free 포장재	- 4대 중금속 총함량 50ppm 이내
		중금속 free 배터리 (버튼형 제외)	- Hg 5ppm - Cd 20ppm
		휘발성 유기화합물(VOC) free 자동차 내장재	- 총VOC 1ppm 이하
		생분해, 광분해, 자연분해 기술	- 100% 분해(ISO14855에 의함)
		halogen free 플라스틱소재	- halogen free
		에코시멘트 제조기술	- 다이옥신, PCB free
		위험물질의 현장제조 기술	- 현장 제조기술 확보여부
02 무오염 생산	01 유니(Uni) 소재	Silicon Carbide(SiC) 유니소재 합성 및 계면제어 활용기술	- SiC 순도 : 99.9% 이상
		Pre-Ceramic 소재 합성기술	- Aluminum Nitride(AlN) 함량 : 99.9% 이상
		Uni-Aluminum의 소재/설계/공정/부품/3R 통합기술	- 인장강도 500㎫ 이상 광대역 특성 구현 - 유니소재 재자원화율 80% 이상 - 소재 재활용율 90% 이상 - System 재활용율 80% 이상
		Uni-Cooper의 소재/ 설계/공정/부품/3R 통합 기술	- 인장강도 600㎫ 이상 광대역 특성 구현 - 유니소재 재자원화율 80% 이상 - 소재 재활용율 90% 이상 - System 재활용율 80% 이상
		Uni-Steel의 소재/설계/ 공정/부품/3R 통합 기술	- 인장강도 700㎫ 이상 광대역 특성 구현 - 유니소재 재자원화율 80% 이상 - 소재 재활용율 90% 이상 - System 재활용율 80% 이상
		장수명/친환경우레탄 유니소재 활용 타이어제조 기술	- 경량화 : 기존 대비 20% 이상 - 제조공정의 총 휘발성 유기 화합물 방출량(1일 8시간 기준) : 100㎍/㎥ 이하 - 제조 생산공정 감축 : 50% 이상 - 연비개선 : 기존 대비 20% 이상 - 회전저항 : 7kgf 이하 - 마모감소율 : 3% 미만 - 박리강도(㎏/25㎜) : 16 이상 - 전단강도 : 250kgf/cm2 이상
		플라스틱 바디판넬 유니소재 기술	- 인장강도 250 kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 27,000 kgf/cm2 이상 - 충격강도 : 6.0 kgf.cm/cm 이상 - 열변형온도 : 125℃ 이상 - 경도 : 82 이상
		고기능성 초경량 화학소재기술	- 용융지수 40g/10min 이상 - 굴곡탄성율 1,866MPa 이상 - 충격시험기 아이조드(IZOD) 충격 (-30) 59J/m 이상 - 인장강도 19.6MPa 이상 - 열변형온도 120℃ 이상 - 선팽창계수 7.0×10-5 m/m℃
		재활용 소재를 이용한 친환경 통합 흡/차음 소재기술	- 경량화 : 25% 이상 - 재활용율 : 100%
		폐고무 재활용 유니소재 기술	- 인장강도 10Mpa 이상 - 신장률 150% 이상 - 압축영구줄음 50 이하 - 체적변화율 ±5% - 경도 75±3
		섬유강화 복합재 재활용 유니소재 기술	- 인장강도 685 kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 42,000 kgf/cm2 이상 - 충격강도 8.0 kgf.cm/cm 이상 - 열변형온도 145℃ 이상 - 경도 95 이상
		엔지니어링 플라스틱 재활용 유니소재 기술	- 비중 1.43±0.01 - 인장강도 685 kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 60,000 kgf/cm2 이상 - 충격강도 5.0 kgf.cm/cm 이상 - 열변형온도 225℃ 이상 - 경도 113 이상
		폴리올레핀계 재활용 유니소재 기술	- 인장강도 150 kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 14,000 kgf/cm2 이상 - 충격강도 40.0 kgf.cm/cm 이상 - 열변형온도 100℃ 이상
	02 그린프린팅 제품	수성그라비아 잉크 기술	- 유기용제 사용 20% 이하
		저온 열처리 전기 기능성 잉크 소재 및 제조 기술	- 휘발성 유기화합물(VOC) 0.1% 이하
		친환경 피인쇄 기재 기술	- 유기용제 사용 10% 이하
		섬유 소재 건식 후처리 기술	- 폐수 발생량 10% 이하
		저에너지 소비형 윤전잉크 기술	- 건조온도 120°C 이하
		청정 습식 코팅을 위한 용매 및 후처리 기술	- 휘발성 유기화합물(VOC) 0.1% 이하
		청정 방식 코팅을 위한 무(無) 산세척, 휘발성 유기화합물(VOC) 저감 코팅제 및 저온 공정 기술	- 유기용제 사용 10% 이하
		금속산화물을 이용한 청정 방식 코팅 공정 기술	- 유기용제 사용 10% 이하
		금속 소재의 그린코팅 기술	- 도전성(벌크 대비) 65% 이상
		반도체 소재의 그린코팅 기술	- 전하 이동도 65% 이상
		절연체 소재의 그린코팅 기술	- 절연율(벌크 대비) 75% 이상
		희유자원 저감을 위한 그린프린팅 기술	- 저감율 55% 이상
		희유자원 대체를 위한 그린프린팅 기술	- 대체율 55% 이상
		희유자원 재생 코팅 기술	- 재생율 35% 이상
		그린프린팅 및 코팅 기술을 이용한 그린소자 배선소재 및 제조 기술 (플렉서블 전자 디바이스 등)	- 적용율 40% 이상
		재생 자원을 이용한 그린 프린팅 및 코팅 디바이스 기술	- 재생자원이용율 40% 이상
		친환경 프린팅 전/후처리 기술	- 라텍스(Latex)잉크이용 환경, 건강, 안전에 위험 없는 무취의 출력물 획득 여부
		친환경 디지털 프린터 기술	- UV(자외선) 디지털 프리팅 기술
	03 그린 프로세스 (E2) 제품 ․E2: Ecological and Economical	구조물을 이용한 표면 초발수/초발유 기술	- 세제 사용량 80% 이상 감소
		기능 자기복원 기술	- 제품 수명 20% 이상 증가
		구조를 이용한 접착 및 반사방지 기술	- 휘발성 유기화합물(VOC) 무방출
		무해 미생물 이용 소재 분해 기술	- 기존 분해 속도 대비 2배 이상
		무동력 공기중 수분포집 기술	- 원료/에너지 10% 이상 절감
		형상을 이용한 항력저감 기술	- 제품에너지효율 5% 이상 증가
		초경량 구조화 기술	- 제품에너지효율 20% 이상 증가
		능동형 열조절 기술	- 공기조화 에너지 효율 10% 이상 절감
		에너지순환·무오염 eco- complex system 기술	- 에너지절감 50% 이상
		초경량소재기술 (전기 전자, 자동차부품)	- 기존 대비 20% 이상 경량화
		경량 철강소재 기술 (전기전자, 자동차부품)	- 120㎏f/㎜2 이상
		소형화 기술 (전기전자, 자동차부품)	- 용적 20% 이상 저감
		장수명화 기술 (전기전자, 자동차부품)	- 제품 수명 2배 이상 연장
		자원효율성 제고 기술 (전기전자, 자동차부품)	- 원료 사용량 20% 이상 저감
		에너지효율성 제고 기술 (전기전자제품)	- 대기전력 0.9watt 이하 - 에너지소비효율등급 1등급 이상
		휘발성 유기화합물(VOC) free 천연 polymer 수지개발 기술	- EU에서 적용하는 천연 고분자 제품인증에 대한 국제 인증 기준 ISO10694 ASTM D6866적용
	04 무배출 그린 생산	(플라즈마, CO2, Laser) 건식 세정 기술	- 오염물 제거 95% 이상 - 총 환경 부하 50% 이상 저감
		건식 코팅 기술	- 발생 VOC 90% 이상 저감
		하이브리드 세정 기술	- 오염물제거 : 97% 이상 - 환경부하 60% 이상 저감
		공정 내 공정수의 사용을 최적화(Water-pinch) 적용 기술	- 용수 사용량 25% 이상 저감
		온라인 오일관리 기술	- 오일 사용량 30% 이상 저감
		초임계유체 기술(추출, 반응, 세정 등)	- 에너지저감 : 20% 이상 - 화학물질 저감 : 30%
		이온성액체(Ionic liquid) 활용 기술	- 에너지저감 : 20% 이상 - 화학물질 저감 : 30%
		분자반응 제어 합성기술	- 수율 97% 이상 - 총 환경 부하 50% 이상 저감
		친환경 금속표면 인쇄기술	- 용제사용 50% 이상 저감
		低회전저항 타이어 제조기술	- 30N이하(195/65R15, 미국자동차공학회(SAE) 4mode)
		화학물질관리(Chemical Management Service: CMS) 기법적용	- 화학물질 사용량 30% 이상저감
		폐순환(Closed-loop) 생산 공정설계 기술	- 폐기물 발생 50% 이상 저감
		생체촉매 이용 청정 생산 기술	- 에너지저감 : 20%이상 - 화학물질 저감: 30%
		온실가스 저감을 위한 생체촉매 생산 기술	- 온실가스 자감 20% 이상
	05 청정융합	고효율공조기술	- 에너지 사용량 20% 이상 절감
		반응분리 통합기술	- 에너지 사용량 10% 이상 절감
		공정합성(Process Synthesis) 기술	- 에너지 사용량 10% 이상 절감
		신반응기 설계, 대체기술	- 원료 사용량 10% 이상 절감
		나노촉매 응용기술	- 총 환경부하 50% 이상 저감
		공정최적화 기술(단위공정 최적화 공정배치 등)	- 에너지 사용량 20% 이상 절감
		회분식공정의 연속 공정화 기술	- 에너지 사용량 20% 이상 절감
		제품의 물질사용저감기술	- 원료 사용량 10% 이상 절감
		지능형 흡착물질 응용기술	- 에너지 사용량 20% 이상 절감
		고도 촉매 산화 기술	- 총 환경부하 50% 이상 저감
03 자원순환	01 자원순환(HM2, Hidden Materials Mining)	PU의 화학분해에 의한 Polyol 생산기술	- 전환률 97% 이상
		재활용 고융점 금속의 초고순도화	- 순도 99.9999 이상
		HM2 재자원화 및 검증 기술	- 재자원화율 50% 이상
		산화 및 탈수소반응 기술	- 산화반응 위치선택성 >15% - 탈수소효소의 분리정제
		헤테로원자 치환반응기술	- 반응수율 90% 이상
		보일러 배출수(고온 Blow down) 재활용 기술	- 재활용율 90% 이상
		냉각탑 배출수(저온 Blow down) 재활용 기술	- 재활용율 90% 이상
		희유금속 추출, 분리, 분석 및 재자원화 기술	- 회수 95%, 순도 99.5% 이상 - 정밀도 0.00001% 이하
		금속순도 분석기술	- 정밀도 0.0001% 이하
		희유금속 대체 기술	- 타 소재로 대체, 기능 95%이상유지
		폐자동차의 재활용 및 소재화 기술	- ASR 재활용가능율 90% 이상 - 해체처리용량 : 4,500대/년 이상 (재활용규제만족 할 것) - 재활용소재 함량 40% 이상
		표시소자모듈의 재자원화 기술	- 재자원화율 50% 이상
		기타 전자제품의 유가금속 재활용 기술	- 재활용율 55% 이상
		휴대기기의 재자원화 기술	- 재자원화율 50% 이상 - 청정성 기존대비 30% 이상
		신조명 기기의 희토류 소재 및 소자의 재활용 기술	- 재활용율 30% 이상 - 기능성 기존대비 50% 이상
		태양전지 소재 및 소자의 재자원화 기술	- 재자원화율 35% 이상
		인쇄회로기판의 재활용 및 재사용 기술	- 재활용 및 재사용율 50% 이상
	02 재제조 (Remanufacturing)	자동차 부품 재제조 공정기술	- 재제조 품질인증 획득 제품
		전기전자 부품 및 제품 재제조 공정기술	- 재제조 품질인증 획득 제품
		화학촉매 재제조 공정기술	- 기존 촉매활성 92% 이상 재생
		고순도 ITO 타켓 재제조	- 희귀금속 인듐에 기술 적용 순도 99.995%의 인듐 ingot제조
	03 에너지․자원순환네트워크 (생태산업단지)	에너지 Cascade 기술	- 에너지사용 절감 10% 이상
		산업단지 내 용수의 사용을 최적화 (Water-pinch) 기술	- 용수사용 저감 20% 이상
		부산물 순환 네트워크 구축기술	- 부산물 배출 저감 50% 이상
		산업단지-지역사회 에너지 교환네트워크 구축	- 에너지사용 절감 10% 이상

09. 친환경농식품

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 생태환경변화대응	01 식량자원 LCI(Life Cycle Inventory) 구축	농축산물·수산물·산림자원·식품, 자재, 영농기술 등의 LCI 목록 작성, 평가 기술 및 탄소발생총량 예측·제어기술	- 예측제어 기술의 정확도 90% 이상
	02 농업환경	기후변화에 따른 농작물 피해 기작해석 및 저감기술	- 기존 농작물 기작 피해율 대비 10% 이하 감소
		병해충 예측정보 기술	- 병충해 예측 정확도 10% 증가
		아열대 자원작물 도입, 적응기술	- 신규유전자원등록, 재배 및 적응기술 보급 여부
		고온성작물 에너지 절감 기술	- 신재생에너지 이용율 30% 이상
	03 어업환경	어장환경 모니터링 기술	- 연간 연속 모니터링 비율 95%이상
		연근해 통합 수산자원 종합관리시스템 구축	- 국내 어장 생태계 자원 지도 작성 여부 - 관리시스템 적정성 여부 - ISO인증 규격율 60% 이상
		인공어초 관리기술	- 어족자원 증가율 10% 이상
		해파리 인공 제거 기술	- 제거율 기존대비 20% 이상
	04 산림환경	산림식생 변화 분석 기술	- 지형 대비 식생 식별율 60% 이상
		아열대 적응 수종 도입, 적응기술	- 신규유전자원 등록, 재배 및 적응기술 보급 여부
		산림병해 진단 및 방제기술	- 지형 대비 산림병해 진단정확도 : 60% - 기존 방재기술 대비 10% 이상 향상
		천연식생자원 보호 기술	- 생태환경보존 기술 개발 여부 - 선진국 최고수준 대비 70% 이상
02 생물자원	01 유전자원	유전자원 장기 저장 기술	- 영구보존 기술 확보 여부
		유전자 염기서열 분석	- 효율성 10% 이상
		유전자원 기능 해석	- 재현성 100% 확보
		유용유전자 실용화 기술 (분자마커 등)	- 유용유전자 기능분석 및 특허 출원/등록 여부 - 유용유전자 이용 산물(GMO, 분자농업, 특정물질 고함유 세포주 등)개발 및 산업화 여부
	02 신품종	복합내병충성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		내재해성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		환경적응성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		종자 검사 가공 처리 기술	- 종자 활력 85-90% 이상
		종자(종묘) 생산 기술	- 생산효율 10% 이상
03 저투입 생산	01 대체에너지 이용	지열히트펌프 시설원예 냉난방 이용 기술	- 화석연료대비 70% 절감
		온실내 잉여태양열 이용 시설원예 난방기술	- 화석연료대비 30% 절감
		농업기계 연료소비 최적화 스마트 드라이빙 시스템	- 연료절감 20% 이상
		수자원 이용원 농업시설 냉난방 이용 기술	- 화석연료대비 80% 절감
	02 LED 이용	LED 이용 작물 생장 기술	- 화석연료대비 70% 이상 에너지 절감
		LED 이용 가축 사양 번식 기술	- 화석연료대비 70% 이상 에너지 절감
		LED 이용 곤충 번식 향상 기술	- 화석연료대비 70% 이상 에너지 절감
		LED 이용 어류 회유 기술 (집어등 개발 포함)	- 화석연료대비 70% 이상 에너지 절감
	03 친환경 생산	녹비작물 재배 및 이용 기술	- 화학비료 절감 효과 50% 이상
		윤작체계 확립 기술	- 단작대비 생산성 80% 향상
		무경운 작물생산 기술	- CH4 배출량 : 500Gg 이하
		가축 사료효율 증진 기술	- TMR 혼합율 10% 이상
		가축 질병 전염병, 예방 제어기술	- 항체생성율 90% 이상
		가축 번식장애 예방기술	- 번식률 50% 이상
		동물성단백질 공급과정의 HACCP 관리기술	- Codex인증, KGMP기준내
		조사료 생산 및 이용기술	- 사료효율 10% 증가
		장내발효 메탄배출 억제 기술	- 메탄배출 50% 이상 저감
		내파성 수중 양식 기술	- 생산 효율 10% 이상
		고유종해수관상어 대량생산기술	- 생산 효율 10% 이상
		친환경고효율 배합사료 생산기술	- 신물질 배합율 10% 이상
		수산생물 유전자 이용 천연 항균 물질 추출 기술	- 대조군 대비 추출수율 20% 이상
		친환경 수산용 프로바이오틱스 기술개발	- 기능성이 확인된 유산균주 5종이상 확보 여부
		고속고온 발효기술을 이용한 수산부산물 사료 및 비료화 기술	- 사료화 생산수율 기존대비 20% 이상
		생분해성 어구 및 자재개발기술	- 생분해율 90% 이상
		생력형 어구 개발	- 에너지 절감율 10% 이상
04 첨단 자동화 시스템	01 작업용 로봇	로봇 플랫폼 제조기술	- 무인항법성능:항법오차 20cm 이내
		생체식별 및 생육진단 기술	- 개체인식 실별 및 상태인식 80% 이상
		로봇 모니터링 및 원격제어기술	- 양방향 응답성능 : 0.5c초 이내
		로봇 휴먼인터페이스기술	- H/R 통신성공율 80% 이상
		바이오센서 이용기술	- 오차범위 10% 이내
		생체정보 측정기술	- 목적 생체정보 인식율 90% 이상
		무인 자동화 및 로봇기술	- 인력대체율 80% 이상
	02 동식물공장 시스템	시설공조 기술	- 온습도제어율 95% 이상 증가 - 신재생에너지 대체율 30% 이상
		인공조명 기술	- 백열등 대비 에너지 절감율 70%이상
		인공배지 조합 기술	- pH=5.0~6.5 함수율=40~65% 유지 - 배지균일도 95%
		자동화기기	- 자동화율 80% 이상 - ISO규격 수용도 60% 이상
		양액 및 세척수 재활용기술	- 재활용율 80% 이상
		시설내 공기정화 기술	- 제균율 90% 이상, 입자상 물질 90% 이상
		성장모니터링 기술	- 인식율 90% 이상, 실시간처리여부
		복합영농 적용 및 온실환경, 축사환경 제어기술	- ISO규격 수용도 60% 이상 :환경인자
	03 어업(양식)자동화	순환여과식 양식시스템 및 양식장 배출수 처리 기술	- 재활용율 90% 이상
		양식자동화시스템 및 외해형 내파성 가두리양식 기술	- 자동화율 95% 이상
		근해 및 원양 대형어업 조업과정 자동화 시스템	- 조업기록 및 양식기술 시스템 모니터링 자동 자료 저장율 70% 이상
		연안 소형어업의 생력화 기술	- 작업성(기기작업량/단위인당작업량) 향상률 200% 이상
		자동형 어선운항시스템	- DB 및 시뮬레이션 90% 이상 구축 - 항법오차 30 m이내
		수중 어구상태 계측 및 제어시스템	- 계측기기 정밀도 90% 이상
05 식품생산	01 유기식품	친환경/유기식품의 최소가공기술	- 수분 혹은 Na을 제외한 친환경원료 또는 유기식품원료 95% 이상 사용
		친환경/유기식품 가공공정 시스템	- 인공첨가물 미사용 가공비 100%
	02 비가열 처리 식품	식품 고압 처리기술	- 고압 (압력 50MPa~1,000MPa 범위)처리기술 이용 가공제품 2종 이상 확보
		식품 전자기장 처리기술	- 식품 물성변화율 5% 이내, 살균율 : 식품공전고시 적용
		식품 전자기파 처리기술	- 식품 물성변화율 5% 이내, 살균율 : 식품공전고시 적용
		식품 광에너지 처리기술	- 식품 물성변화율 5% 이내, 살균율 : 식품공전고시 적용
	03 최적화 식품공정	최적화공정 저에너지/ 저탄소 식품 가공기술	- 기존 식품생산기술 대비 10% 이상 향상기술
		저에너지 고효율 다중 선별기술	- 기존 식품선별기술 대비 10% 이상 향상기술
		Machine vision 활용 광학적 비파괴 실시간 품질 모니터링기술	- 품질 모니터링 정확도 90% 이상
		고효율 식품공정을 위한 대체 살균기술	- 기존 살균방식대비 20% 이상
		에너지 절감형 품질제어기술	- 에너지효율 10% 향상
06 안전유통	01 검역시스템	화학약품 대체 농축수산물 검역처리 기술 및 처리 시스템	- 비염소계, MeBr(Methyl Bromide) 대체효과 (살균처리효과 90% 이상)
	02 품질관리시스템	식품 위해인자 검출 및 모니터링 기술	- 위해인자 검출량 ≤ 식약청고시 허용기준
		식품 품질인자 측정 및 평가기술	- 측정오차 1% 이내
		무선기반 식품 품질센서 개발기술	- 품질인식정확도 90% 이상
		식품위해인자 추적기술	- PFGE, ribotyping 등 분석시간 기존 대비 20% 이상 향상
	03 냉각시스템	예냉+예건 다중프로세싱 기술	- 기존 공정대비 에너지 절감률 15%
		냉동기 응축폐열 재활용 냉각+건조 겸용기술	- 폐열 재이용율 20% 이상
		아이스슬러리형 상변화물질 (PCM) 연속제조 기술	- 제조공정에너지 사용량 15% 이상 절감 - 축냉 유지시간 기존 PCM대비 20% 연장
		PCM 피드백 재냉각기술	- 제조공정에너지 사용량 15% 이상 절감
	04 저장․포장재	환경친화형 생분해성 식품포장재 개발기술	- 생분해성 선진국 대비 70% 이상 - 제조공정에너지 사용량 15% 이상 절감
		신선식품의 환경제어형 저장기술	- 운전중 탄소 배출량 10% 이상 억제 - 품질손실률 기존 대비 10% 이내
	05 에코주방시스템	저탄소, 고효율 조리기기 제조 기술	- 에너지 효율 15% 이상 - 유해가스배출량 20% 이상 감소

10. 환경보호 및 보전

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 기후변화 예측 및 모델링	01 국가표준 기후변화 시나리오	시나리오 산출	- 국제표준 온실가스 농도 시나리오(RCP)에 근거한 3종(저농도, 중농도, 고농도)의 전지구 기후변화 시나리오 산출 여부
		불확실성 평가 기술	- 주요 불확실성 정량화 기술 확보 여부 ․기후변화속성 : 자연적, 인위적 에어로솔 기후강제 ․극단적 기후변화 : 극단적 기후의 국지적, 지역적 신뢰도 ․기후변화 적응 방안 비용 및 이익 : 다른 환경문제와의 사회 경제적 실행, 에너지 가격․저배출기술 비용의 정량화 ․지역, 글로벌 기후변화 : 기후민감도, 기후 강제, 수증기, 에어로솔 등을 포함한 피드백 과정 등 포함 여부
		고해상도 지역기후모델	- 1 km 이하의 고해상도
		위험한 수준의 기후변화 평가기술	- 극한기후 등 지역 기후변화 평가를 위한 0.5 km 이하의 초고해상도 시나리오의 개발
	02 지구시스템 모델링	단위 기후과정 성분 모델 개발	- 대기, 해양, 탄소, 황, 화학의 각 모듈 개발 여부
		결합기술	- 5단계(대기-해양-탄소-황- 화학) 결합모델 개발 여부
		지역기후모델링	- 20 km 이하의 고해상도
		고해상도 모델링	- 110km 해상도의 지구시스템 모델 개발 여부
		결합자료동화	- 4차원 자료동화(4DDA) 기술 적용 여부
	03 탄소 수지 정량화	탄소 플럭스, 수송모델링	- 전지구 탄소추적모델 개발 및 동아시아지역 상세격자(80km) 예측기능 적용 여부
		관측망 확충 및 탄소 자료동화	- 탄소 감시를 위한 관측망 확충 및 항공, 선박, 타워, 위성 등 관측 기술 확보
		실시간 기후변화 감시 기술	- 실시간 기후변화 관측 및 감시 시스템 확보 ․대상 : 온실가스, 반응가스, 에어로솔, 대기복사, 강수화학 등
		지역규모 수지 평가 기술	- 전국 및 국지 규모의 탄소 흡수/배출량 산정을 위한 탄소수지 평가 기술 확보
02 기후변화 영향평가 및 적응기술	01 기후변화영향 감시	부문별 영향 감시 기술	- 부문별 기후변화 영향 감시 기술 확보 여부 ․대상 : 농림수산, 해양, 수자원, 육상생태계, 건강 등
		지역별 집중 영향 감시 기술	- 한반도 내 지역별 기후변화 영향 감시 기술 구현 여부
		감시 자료 DB 구축/관리 기술	- 감시 자료 DB 및 기후변화 감시 통합시스템 구축 여부
	02 기후변화영향․취약성 평가	부문별 영향평가예측 모델링 기술	- 지역기후 시나리오를 이용한 부문별/지역별 영향평가 모델개발 여부 ․부문별 대상의 특성을 고려한 정량 또는 정성 예측결과 산출
		취약성 평가 기술	- 취약성 평가기술 개발 및 한반도 시․공간적 취약성 지도 100% 작성 여부 - 공신력 있는 국제기구(UNFCC, IPCC, UNEP 등) 평가기법 조사 및 국내 적용
		통합 영향평가예측모델링 기술	- 국가 통합영향평가 예측시스템 확보 여부
		시나리오 통합관리 및 웹기반 서비스 기술	- 시나리오 DB구축기술 및 사용자 편이 시나리오 지원 시스템 확보여부
	03 기후변화 적응	부문별 적응기술	- 생태계, 물관리, 건강, 재난, 적응산업·에너지, 사회기반시설 등 6대 부문별 적응모델개발 여부
		기후자원 평가 기술	- 한반도 및 전세계 기후자원 지도 작성 여부
		지역/부문 종합 적응 전략 기술	- 지역별 맞춤형 적응기술 및 적응 이행 포트폴리오 작성기능 확보 여부
03 폐기물 및 폐자원	01 폐기물/자원 회수	재활용가능 생활폐기물 회수	- 생활폐기물 4,000kal/kg LHV이상의 RDF(고형 연료제품) 제조기술 적용여부 - 에너지 효율 30% 이상의 여열 회수기술 및 전용 보일러/발전설비 기술 - 발생량 기준 매립가스 포집(80% 이상) 및 이용기술
		재활용가능 산업폐기물/ 자원 회수	- 6,000kal/kg LHV이상의 RPF(폐플라스틱 고형연료제품) 제조기술 적용여부 - 에너지 효율 30% 이상의 여열 회수기술 - 산업폐가스 유용자원 90% 이상 회수기술 - 유가금속(전자제품, 폐수 등) 90% 이상 회수기술 등
		자원 재활용 제조공정	- 제조공정 중 발생되는 재료를 재활용할 수 있는 친환경 회수공정 적용 여부 - 재활용 재료에 대한 환경영향 및 특성에 대한 평가자료 보유여부
		폐바이오매스 유래 화학원료물질/소재 생산기술	- 친환경 범용화학물질( > 100만 톤/년) - 특수화학제품( > 10만 톤/년) - 정밀화학제품( < 10만 톤/년)
	02 폐기물/자원 재활용	생활폐기물 재활용	- 생활폐기물 분리․선별 성능 80% 이상 설비․장치 - 폐기물 성상에 따른 전처리(MBT) 시스템(30톤/일 이상)
		산업폐기물 재활용	- 산업폐기물 분리․선별 현장 적용기술 ․ 소음, 비산먼지 등 관련 법적 허용기준 만족 ․ 시간당 처리능력 100톤 이상 ․ 순환골재 품질특성 KS인증기준 달성 - 산업폐기물 유형에 따른 폐전자제품, 폐유, 폐지, 폐플라스틱, 폐타이어, 폐건축자재 등 재활용 기술 · 환경표지인증 또는 GR 인증기준 만족
	03 폐기물 저감	생산, 포장, 재활용 단계별 저감 기술	- Eco-design 기술을 적용한 단계별 폐기물 발생 최소화 기술(폐기물 발생 저감 20% 이상)
04 유기성 부산물 자원화	01 폐목재 에너지화	목질계 바이오매스 원료 제조 기술	- 생산규모 톤/일 이상 처리설비기술 또는 에너지 저소비형 고효율 소형 제조장치(이동식 포함)
		목질계 연료 발전 및 난방 설비	- 단기 1MW급 내외, 장기 수 10～100MW급
		열분해 및 가스화 장치	- 장기 1ton/d 이상 목표
	02 하수슬러지 에너지화	바이오 가스 정제 기술	- 가스 분리효율 95% 이상 - 탈황 및 황 회수율 90% 이상
		원료의 전처리 기술 (고액 분리, 효율적 건조기술)	- 함수율 20% 이하
		생물학적 에너지 전환기술 (고효율 유기성폐자원 통합소화공정)	- SCOD 분율 85% 이상
		전기화학적 에너지전환기술 (생물 전기화학적 수소생산기술)	- 수소 전환율 80% 이상 - 메탄 분율 30% 이하
		직접 에너지 활용 기술 (고성능 엔진 및 보일러 개발, 고성능 전자동 열병합 발전 시스템)	- 에너지 전환효율 60% 이상
		유용 자원 회수 및 자원 재활용 기술	- 자원 회수 효율 85% 이상 - 자원 재활용율 80% 이상
	03 가축분뇨	분뇨 회수 기술	- 분뇨 수거율 90% 이상
		퇴비화 기술	- 친환경 유기농자재목록 공시등재
		액비화 기술	- 친환경 유기농자재목록 공시등재
		악취제거 기술	- 악취농도 암모니아 5ppm 이하 - 황화수소 90% 제거
		가스정제 기술	- 탈황효율 70% 이상
		원료전처리 기술	- 이물질 제거율 90% 이상
		에너지 전환 기술	- 메탄 가스전환율 60% 이상
		에너지 활용 기술	- 발전 효율 80% 이상
		바이오가스 플랜트 설계시공기술	- 처리용량 200ton/day
	04 농수산 부산물	왕겨 이용 건조 및 전력생산 플랜트 기술	- 20ton/day
		농업시설 난방용 펠릿 기술	- 100,000kcal/h
		농수산 부산물 재활용 기술	- 재활용율 90% 이상
05 친환경 제품	01 친환경 원부자재	비스페놀-A 대체소재 및 친환경 플라스틱 제조기술	- 비스페놀-A 등 환경호르몬 발생여부 - '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 만족(환경표지 대상 품목의 경우)
		PLA(Poly-Lactic-Acid) 원료의 다양한 응용성 확보기술	- 제품의 강도유지는 최소 6개월 이상, 생분해 필수 - '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 달성(환경표지 대상 품목의 경우)
		친환경 계면활성제	- 계면활성제를 이용한 제품의 경우 '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 달성(환경표지 대상 품목의 경우)
		생분해, 광분해, 자연분해 기술	- EU PPW 규제 만족 기술 - '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 달성(환경표지 대상 품목의 경우)
	02 환경친화성 첨가제	할로겐계 수지 대체공정	- 할로겐계 수지 사용량 50% 이하
		VOC 저감 접착제 첨가제 합성 및 제조공정	- '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 달성(환경표지 대상 품목의 경우)
		연료유/윤활유/기계가공유 첨가제 합성 및 제조공정	- '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 달성(환경표지 대상 품목의 경우)
	03 환경친화적 제품설계 및 소재	LCA기반 친환경공정 최적화 기술	- 한국형 DfE 및 LCA 기술 확보여부 - 전과정 에너지소비 및 오염물질 배출평가 SW 적용여부
		환경독성물질 대체 및 유해성 저감기술	- '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 달성(환경표지 대상 품목의 경우)
		고기능성, 생분해성 소재 생산 및 표준화 기술	- '환경표지 인증기준‘ 중 환경기준 달성(환경표지 대상 품목의 경우)
06 생태계 보전 및 복원	01 생태계 모니터링 및 정보관리	현장 모니터링 기술	- 현장맞춤형 실시간 유․무선 모니터링 기술 - 탄소순환 모니터링, flux 산출 기술
		생태정보 예측기술	- 생태정보 D/B 구축 ․월별 출현종의 정성/정량 D/B ․우점종, 깃대종, 멸종위기종 구분, 개체군 변동 등 ․환경요인(온도 등) D/B 포함 - 미래 생태변화 예측기술 ․생물생산력 및 군집변화(종다양성 등) ․부영양화 예측기술(수생태)
		생태정보 GIS 기술	- GIS를 활용한 생태정보 구축기술 여부 ․일반정보 4km×4km 이내 ․상세정보 1km×1km 이내
		생태가치평가 기술	- 생태정보 D/B 구축 - 가치평가 SW기법(종다양성평가, 경관평가 등)
	02 인간 활동에 대한 생태영향 평가	사전 영향 평가기술	- 생태영향평가 적합 생태지표 개발 - 예측모델 개발 및 전산 모사기술
		사후 영향 평가기술
	03 훼손된 자연생태계 복원관리	수 생태계 복원기술	- 생물서식처 복원기술 - 자연친화적 수질정화기술 - 효율적 비점오염원 관리기술 - 수변녹지 및 생태벨트 조성기술 - 온실가스 흡수․저감 습지조성 및 관리기술 - 종․횡적 수생태통로 조성기술 - 야생동물 보호기술 - 대기오염, 산성비 등에 의한 생태변화 예측 기술 등 - 산림생태계 복원을 위한 자연친화적 훼손지 복원기술 - 산림생태계변화 모니터링 및 평가 관리기술
		육상생태계 복원기술
		해양 생태계 복원기술
		토양미생물생태계 복원기술
	04 토양지하수 오염/복원	유류오염정화 및 복원기술	- 지질환경별 부지오염 탐지기술 - 오염물질 유출 사전 예방기술 - 오염물질의 탐사/이동/예측기술 - 오염원인자 판별, 현장중심 정화, 복원기술 - 원격통신을 이용한 실시간 감시기술 등 ※ 토양오염물질의 정화기준으로서 「토양환경보전법」 에서 정한 ‘토양오염우려기준’ 달성
		유해성유기물 오염 정화/복원 기술
		중금속오염 정화/복원기술
		유해성무기물 오염 정화/복원기술
		방사능오염 정화/복원기술
07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화	01 에코 실내 환기설비	폐열 회수 기술	- 한열 회수율 70% 이상 또는 잠열 회수율 50% 이상
		상온 CO2 흡착 기술	- 흡착제의 CO2 흡착능 5 mmole/g 이상 - 실내공간에 적용할 수 있는 상온 저농도 CO2 흡착 기술
		실내오염물질 및 인체감지 정보 연동 환기량 제어 기술	- 실내 CO2 농도 연동 환기량 제어 기법(프로그램) - 다양한 실내오염물질(미세먼지, VOCs, HCHO, 미생물 등) 및 인체감지 정보 연동 환기량 제어 기법(프로그램)
	02 건물 공조용 공기정화설비	미세먼지 제거 기술	- 0.3μm, 2.5 m/s 조건에서 집진효율 95% 이상 - 2.5 m/s 조건에서 압력손실 10mmH2O 이하
		유해가스(TVOC, HCHO) 제거 기술	- 2.5 m/s 조건에서 흡착효율 또는 분해효율 90% 이상 - 2.5 m/s 조건에서 압력손실 10mmH2O 이하
		항균 기술	- 항균효율 99.9% 이상 - 항균수명 6개월 이상 - 건식 공정에 의한 고성능 필터 적용 항균 기술
	03 기능성 건축자재	흡습/방습 기술	- 12시간 동안 흡습량 70 g/m2 이상 - 조습력 0.9g/m2℃ 이상 - 무기재료를 이용한 흡방습 건축자재
		유해가스 흡착 기술	- 7일후 흡착율 80% 이상 - 톨루엔의 7일후 적산 흡착량 30,000μg/m3 이상 - 폼알데하이드의 7일후 적산 흡착량 6,500μg/m3 이상 - 유해가스(VOCs, HCHO) 제거용 기능성 건축자재
		표면 항진균 기술	- 24시간후 세균생존률 1% 이하 - 금속을 이용한 표면 항균 건축자재
	04 공기 중 유해성 물질 모니터링 센서	초미세입자 수농도 감지 기술	- 최소측정입경 20nm 이하 - 최대측정농도 104개/cm3 이상
		부유세균 감지 기술	- 최소검출농도 800CFU/m3 이하
		유해가스 감지 기술	- 검출감도 10ppb 이하 - 실내 농도 감지 수준의 VOCs, HCHO, NOx 센서
		센서 플랫폼 기술	- 4개 이상 센서 처리 모듈 - 다종 센서 플랫폼 기술
	05 공기 중 유해성 물질 측정기	미세입자 측정 기술	- 최소측정입경 20nm 이하 - 최대측정농도 10,000/cm3 이상 - 범용 실시간 초미세입자 측정기
		공기 중 미생물 측정 기술	- 측정입경범위 0.5μm 이상 - 검출최소농도 100CFU/m3 이하 - UV 자외선 이용 미생물 측정 - 범용 공기 중 미생물 측정기
		개인용 초미세입자 샘플링 기술	- 측정입경범위 100 nm 이하 - 샘플링 유량 1∼5L/min
		실내 석면 분석 기술	- 마이크로 농축, 화학물질 처리에 의한 석면분석 기술
	06 실내공기질(IAQ) 진단/개선 컨설팅 프로그램	실내공기질 및 에너지 진단 기술	- IAQ 및 에너지소비 진단 Tool - IAQ 진단 kit
		실내공기질 예측 기술	- 실내오염원 모델 - 건축자재 유해가스(VOCs, HCHO) 방출 모델 - 실내 입자상물질 거동 모델 - 건축자재 방출량 DB - 한국형 실내공기질 예측 모델
		인체 위해성 평가 기술	- 실내오염물질별 독성 DB - 실내공간 개인 노출 평가 프로토콜 - 다중이용시설의 인체 위해성 평가 프로토콜 - 일일 생활패턴 분석에 의한 개인 노출량 평가 기반 인체 위해성 평가 프로토콜
		실내공기질 개선 기술	- MACT 기술 분석 DB - 실내공기질 개선효과 평가 Tool - 실내 공기질 개선기술별 비용/편익 분석 기법 - 보육시설 등 실내공기질 진단개선 Tool
	07 산업용 악취/휘발성유기화합물(VOCs) 처리설비	악취/VOC 흡착 기술	- 활성탄 또는 동등수준의 흡착성능 5배 이상
		촉매 산화 기술	- Regenerative Thermal Oxidizer 기술 - 라디칼 하이브리드 기술
		오존수 습식세정 기술	- 오존수 이용 습식세정 공정 기술 - 축산 또는 음식물 쓰레기 처리시설 적용 기술
		습식 산화환원반응 촉매 기술	- 500Nm3/hr, 2000ppm 조건에서 H2S 처리효율 95% 이상 - 하수처리, 원유정제, 반도체 제조공정 적용 기술
		무화염연소 기술	- VOCs 처리효율 99% 이상 - NOx 생성량 5ppm 이하 - 저농도 VOCs 배출 적용 기술
		바이오 탈취 기술	- 복합악취 제거성능 100g/m3/hr 이상 - 고분자 담체 고정 미생물 이용 복합 악취 제거 기술
	08 배기가스 수은 제거설비	대기오염물질 정화기술	- 배출허용기준을 만족시키고 에너지 사용을 30% 이상 절감
		입자상 수은 제거 기술	- 제거효율 99% 이상 - 전기집진기, 백필터 등 이용 입자상 수은 제거 기술
		기체상 수은 제거 기술	- 제거효율 90% 이상 - 첨착 활성탄을 이용한 원소 수은 흡착 기술 - 나노구조 흡착제의 제조 기술 - TiO2 활성 입자의 광반응에 의한 원소 수은 제거 기술 - 저온 플라즈마, 단파장 자외선, 고전압 방전에 의한 원소 수은 산화 기술

[별표 5]

녹색인증 표시

1. 도안 모형

2. 도안 요령

가. 크기 : 마크의 크기는 표시하려는 주변의 도안 등을 고려하여 적절한 크기로 표시할 수 있다.

나. 색상 : 심볼색상은 PANTONE / 348C, 362C, 390C, 306C

국문 로고타입은 PANTONE / 348C

영문 로고타입은 PANTONE / 362C

[별표 6]

녹색인증 수수료

구 분	수수료
녹색기술 인증	신청 기술당 100만원
녹색사업 인증	신청 사업당 150만원
녹색전문기업 확인	－

[별지 제1호 서식]

(앞 쪽)

			녹색기술 인증신청서									접수 번호					처리 기한
												신청 구분			□ 신규 □ 연장		45일
신청자	기 관 명							대 표 자
	주생산품							업 종
	종업원수	명			자본금	백만원		매 출 액		백만원			영업이익			백만원
	기관유형	□ 대기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타) □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소										사업자 등록번호
	실무 책임자	소 속					직 위				성 명
		전 화 (휴대전화)		( )			팩스				전자 우편
신청기술	기술명칭
	기술분야	대분류									분류번호 (Code)
		중분류
		소분류
	기술 키워드	※ 신청 기술에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재
희망 평가기관		※ 신청한 기술 분야의 소관 행정기관이 복수이고 희망 평가기관이 소속 행정기관으로부터 지정된 경우에 희망 평가기관에 의뢰함
｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조 및 같은 법 시행령 제19조, 「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 위의 기술을 녹색기술로 인증받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류	1. 신청 기술 설명서(별지 제1-1호 서식) 2. 사업자등록증 사본 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다)															수수료
																1,000,000원

(뒤쪽) 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청자				처리기관
				한국산업기술진흥원									평가기관
	인증 신청				▶	신청서 접수
								▼
						인증평가 의뢰								▶	서류평가/ 현장평가
																	▼
															인증평가
																	▼
						결과 접수					◀				결과 송부 (인증 추천)
						인증위원회		▼
						인증 확정
										적합
								▼
	인증서 활용	◀				인증서 발급

[별지 제1-1호 서식]

신청 기술 설명서

1. 신청 기술의 개요

2. 신청 기술의 기술성

3. 신청 기술의 시장성

4. 신청 기술의 녹색성

5. 신청 기술의 소유권 또는 실시권에 관한 사항

6. 신청 기술 적용 제품(해당하는 경우)

7. 산업재산권 현황(해당하는 경우)

8. 외부기관의 시험ㆍ인증 등(해당하는 경우)

신청 기술 설명서 작성방법 (별지 제1-1호 서식 관련)

※ 본 설명서는 녹색기술 인증의 중요한 평가 근거가 되므로, 사실에 근거하여 신청 기술의 핵심적인 내용을 간단명료하게 작성하여야 합니다.

- 서식 : A4 세로쓰기 원칙. 필요시 가로쓰기 서식 포함 가능 -

1. 신청 기술의 개요

－ 신청 기술의 명칭 및 개요, 특징

－ 신청 기술의 개발 기간, 과정, 방법 등 요약

2. 신청 기술의 기술성

－ 신청 기술의 수명주기상 위치

－ 기존 또는 유사 기술과의 차별성 및 신청 기술의 우수성

－ 국내외 최고기술 대비 신청 기술의 수준(정량화하여 기술)

－ 핵심요소기술의 내용(항목별로 정량화하여 기술)

－ 신청 기술로 예상되는 기술적 파급효과(타 기술발전 등에의 효과 등)

※ 비교대상 기술이 없는 경우 “해당사항 없음”으로 표기

3. 신청 기술의 시장성

－ 국내 및 해외 시장 규모

－ 신청 기술이 적용된 제품의 경쟁 제품 대비 우수성을 기술

－ 신청 기술을 활용한 향후 사업화 계획

－ 신청 기술과 관련한 국내외 기술개발 동향 및 수준, 동종 기업의 개발현황, 후발참여 예상기업의 현황

－ 수출기대, 수입대체, 비용절감 효과 등 경제적 효과

4. 신청 기술의 녹색성

－ 신청 기술의 에너지와 자원의 절약 효과 또는 신청 기술의 녹색성장에의 기여도(기후 변화 및 환경 훼손의 억제 등)

5. 신청 기술의 소유권 또는 실시권에 관한 사항

－ 신청 기술을 직접 개발한 경우 그 개발형태(자체개발인지 공동개발인지의 여부)와 관련 계약의 주요내용(공동개발인 경우)

※ 신청자에게 소유권 또는 실시권이 있음을 증명하는 증빙자료 첨부

－ 신청 기술을 직접 개발하지 않은 경우 타인으로부터 양수 또는 실시권 허여를 받은 주요내용

※ 관련 계약서 사본 첨부

6. 신청 기술 적용 제품(해당하는 경우)

－ 신청 기술을 적용한 제품의 형태, 특징 등을 기술하고 이를 확인할 수 있는 사진 삽입

7. 지식재산권 현황(해당하는 경우)

No	명칭	권리자	등록일	등록번호

－ 신청 기술과 관련된 지식재산권의 내용을 아래 표에 맞추어 기재

※ 증빙서류(특허 등록증, 반도체 배치설계 등록증, 컴퓨터프로그램 저작권 등록증 등) 첨부

－ 신청 기술과 관련하여 타인과 지식재산권 분쟁이 있는 경우 분쟁의 주요 내용, 현재 상황, 향후 전망 등을 기술

※ 해당사항이 없는 경우 “해당사항 없음”으로 표기

8. 외부기관의 시험․인증 등(해당하는 경우)

－ 별표 4에 따른 핵심요소기술의 기술수준과 관련하여 외부기관으로부터 시험․인증 등을 받은 경우 그 주요 내용 및 결과를 기술

※ 해당 증빙서류 첨부

－ 신청 기술과 관련하여 받은 타 인증 내역

(예) 신기술(NET) 인증, 신제품(NEP) 인증, 신재생에너지 설비 인증, 소프트웨어 품질 인증, 이노비즈 인증 등

※ 해당 증빙서류 첨부

－ 신청 기술이 적용된 제품을 생산ㆍ판매하기 위하여 받았거나 받아야 할 인ㆍ허가사항 및 현황

※ 해당사항이 없는 경우 “해당사항 없음”으로 표기

[별지 제2호 서식〕

(앞 쪽)

		녹색사업 인증신청서										접수 번호						처리 기한
												신청 구분			□ 신규 □ 연장			45일
신청자	기 관 명						대 표 자
	주생산품						업 종
	종업원수	명		자본금	백만원		매 출 액		백만원					영업이익				백만원
	기관유형	□ 대기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타) □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소									사업자 등록번호
	실무 책임자	소 속				직 위					성 명
		전 화 (휴대전화)	( )			팩스					전자 우편
신청사업	사업명칭
	사업분야	대분류											분류번호 (Code)
		중분류
	사업 키워드	※ 신청 사업에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재
희망 평가기관		※ 신청한 사업 분야의 소관 행정기관이 복수이고 희망 평가기관이 소속 행정기관으로부터 지정된 경우에 희망 평가기관에 의뢰함
｢저탄소 녹색선장 기본법｣ 제32조 및 동법 시행령 제19조, 「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 위의 사업을 녹색사업으로 인증받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류	1. 신청 사업 설명서(별지 제2-1호 서식) 2. 사업자등록증 사본 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다)																수수료
																	1,500,000원

(뒤쪽) 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청자				처리기관
				한국산업기술진흥원									평가기관
	인증 신청				▶	신청서 접수
								▼
						인증평가 의뢰								▶	서류평가/ 현장평가
																	▼
															인증평가
																	▼
						결과 접수					◀				결과 송부 (인증 추천)
						인증위원회		▼
						인증 확정
										적합
								▼
	인증서 활용	◀				인증서 발급

[별지 제2-1호 서식]

신청 사업 설명서

1. 신청 사업의 개요

2. 신청 사업의 녹색기술 활용성

3. 신청 사업의 환경기대효과

4. 신청 사업의 사업 타당성

5. 신청 사업의 소유권 또는 사업권에 관한 사항

신청 사업 설명서 작성방법 (별지 제2-1호 서식 관련)

※ 본 설명서는 녹색사업 인증의 중요한 평가 근거가 되므로, 사실에 근거하여 신청 사업의 핵심적인 내용을 간단명료하게 작성하여야 합니다.

- 서식 : A4 세로쓰기 원칙. 필요시 가로쓰기 서식 포함 가능 -

1. 신청 사업의 개요

－ 신청 사업의 명칭 및 개요, 특징

－ 신청 사업의 추진 기간, 과정, 방법 등 요약

2. 신청 사업의 녹색기술 활용성

－ 신청 사업에서 고시된 녹색기술의 활용 정도 및 그 주요 내용(사업기여도 및 사업목표와 녹색기술활용의 복합성 등)

－ 공공 인프라 성격의 사업에 해당하는 경우 그 사유 및 주요 내용

3. 신청 사업의 환경기대효과

－ 신청 사업의 긍정적 환경 영향을 세부항목(에너지 절감, CO2 저감, 오염 물질 저감 등)

－ 신청 사업의 부정적 환경영향을 세부항목(산림훼손, 습지‧생태공간 훼손, 오염물질 배출 등)

※ 상기 내용을 구체적․정량적으로 기술

4. 신청 사업의 사업 타당성

－ 신청 사업의 구체적인 목표

－ 신청 사업을 추진함에 있어 예상되는 엔지니어링/기술적 오류 및 그에 대한 대책, 또는 엔지니어링/기술적 오류를 방지하기 위하여 사전에 검토 또는 검증을 실시한 내역

※ 해당 증빙서류 첨부

－ 신청 사업의 유형별로 해당 소관 정책목표와의 연관성 및 기여도, 파급효과 등을 기술

5. 신청 사업의 소유권 또는 사업권에 관한 사항

－ 신청 사업이 자체사업인지 공동사업인지의 여부 및 사업의 형태 등 관련 계약의 주요 내용(공동사업인 경우)

※ 신청 사업이 자체사업인 경우 그 소유권을 증명하는 증빙자료 첨부

※ 신청 사업이 공동사업인 경우 신청자에게 소유권 또는 사업권이 있음을 증명하는 증빙자료 첨부

〔별지 제3호 서식〕

(앞 쪽)

		녹색전문기업 확인신청서									접수 번호			처리 기한
											신청 구분		□ 신규 □ 연장	45일
신청자	기 관 명						대 표 자
	주생산품						업 종
	종업원수	명		자본금	백만원		매 출 액		백만원			영업이익		백만원
	기관유형	□ 대기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타) □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소									사업자 등록번호
	실무 책임자	소 속				직 위				성 명
		전 화 (휴대전화)	( )			팩스				전자 우편
매 출액	녹색기술 명칭									인증 번호
										인증 일자
	녹색기술 매출액 비중	%								※ 인증받은 녹색기술이 다수인 경우 별지 첨부
희망 평가기관		※ 인증받은 녹색기술이 복수이고 해당 인증의 평가기관 역시 복수인 경우에 희망 평가기관에 의뢰함
｢저탄소 녹색선장 기본법｣ 제32조 및 동법 시행령 제19조,「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 녹색전문기업으로 확인받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류	1. 매출액 비중 내역서(별지 제3-1호 서식) 2. 사업자등록증 사본 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 4. 공인회계사 확인서													수수료
														－

(뒤쪽) 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청자				처리기관
				한국산업기술진흥원									평가기관
	확인 신청				▶	신청서 접수
								▼
						확인검토 의뢰								▶	서류검토
																	▼
															확인검토
																	▼
						결과 접수					◀				결과 송부 (확인 추천)
						인증위원회		▼
						확인 확정
										적합
								▼
	확인서 활용	◀				확인서 발급

[별지 제3-1호 서식]

매출액 비중 내역서

1. 녹색기술의 개요

2. 녹색기술 매출액 비중

3. 매출액 비중 확인 방법

매출액 비중 내역서 작성방법 (별지 제3-1호 서식 관련)

※ 본 내역서는 녹색전문기업 확인의 중요한 근거 자료가 되므로, 재무제표 및 관련 회계자료에 근거하여 정확히 작성하여야 합니다.

- 서식 : A4 세로쓰기 원칙. 필요시 가로쓰기 서식 포함 가능 -

1. 녹색기술의 개요

－ 인증받은 녹색기술에 관한 사항(명칭, 인증번호, 인증일자 등)

※ 녹색기술 인증서 사본 첨부.(본인이 녹색기술 인증을 받지 않은 경우 原인증을 받은 자의 기술과 동일한 기술이라는 확인서를 함께 첨부)

－ 녹색기술 인증과 동시에 신청하는 경우에는 그 사정과 함께 해당 기술의 명칭 및 신청일자 등을 기재

2. 녹색기술 매출액 비중

－ 신청직전 연도 총매출액과 인증받은 녹색기술에 의한 매출액 등을 아래 표에 맞추어 기재

직전연도 매출액 구분		금액 (단위 : 원)
녹색 기술 제품*	생산판매 제품(a)	원
	생산판매 제품(b)	원
	생산판매 제품(c)	원
	소계(A) = a+b+c	원
녹색기술제품외 기타 매출액(d)		원
총 매출액(B) = (a+b+c+d)		원
직전년도 총 매출액 대비 녹색기술에 의한 매출액 비중(A / B)		%

* 녹색기술제품 : 인증받은 녹색기술이 적용되어 생산판매된 제품. 단, 제조원가비율, 기술수준 등을 종합적으로 고려하였을 때 인증받은 녹색기술의 해당 제품에 대한 기여도가 매우 낮은 경우에는 이를 제외.

(예시) 선박 등 최종제품 매출액이 상당히 큰 경우로서 용접로봇기술과 같이 해당 녹색기술이 다수의 요소기술 중 극히 일부만을 구성하는 경우, 식품처리 공정기술과 같이 최종제품 매출액에서 차지하는 원재료비의 비중이 높아 해당 녹색기술이 매출액에 기여하는 비중이 낮은 경우 등

3. 매출액 비중 확인 방법

－ 매출액 비중을 확인한 공인회계사에 관한 사항(성명, 경력, 확인기간 등)

※ 매출액 비중 확인과 관련된 증빙서류 일체(해당 기업의 재무제표 등) 첨부

[별지 제4호 서식]

녹색기술 인증서

인증번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

기술명칭 :

분류번호 :

『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및

『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여

위의 기술을 녹색기술로 인증합니다.

인증일자 :

유효기간 :

○○○○부 장관

[별지 제5호 서식]

녹색사업 인증서

인증번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

사업명칭 :

분류번호 :

『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및

『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여

위의 사업을 녹색사업으로 인증합니다.

인증일자 :

유효기간 :

○○○○부 장관

[별지 제6호 서식]

녹색전문기업 확인서

확인번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

『저탄소 녹색성장 기본법』제32조 및

『녹색인증제 운영요령』제27조에 의거하여

위의 기업을 녹색전문기업으로 확인합니다.

확인일자 :

유효기간 :

○○○○부 장관

[별지 제7호 서식]

(앞 쪽)

		녹색인증 평가기관 지정신청서								접수번호
신청기관	기 관 명					대 표 자
	기관형태	□ 준정부기관 □ 기타공공기관 □ 연구관리전문기관				설립연월일	년 월 일
	자산/자본	자산 : 백만원 / 자본 백만원 (부채비율 : %)
	소관 중앙행정기관
	주소	□□□-□□□
인증평가분야	녹색기술 분야	※ 녹색기술 분류번호(Code) 기재(대분류-중분류), 다수인 경우 별지 첨부
	녹색사업 분야	※ 녹색사업 분류번호(Code) 기재(대분류-중분류), 다수인 경우 별지 첨부
실무책임자		소 속		직 위				성 명
		전 화 (휴대전화)	( )	팩스				전자 우편
｢녹색인증제 운영요령｣ 제17조에 따라 녹색인증 평가기관으로 지정받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신청기관의 장 : (인) 소관 중앙행정기관의 장 귀하
구비서류	1. 법인등기부등본 2. 정관 3. 평가업무 계획서 4. 조직 및 인력 명세서 5. 평가위원 명단 6. 평가업무 규정

[별지 제8호 서식]

녹색인증 평가기관 지정서

지정번호 : 제        호

기 관 명 :                          대표자명 :

주    소 :

인증평가 분야 :

『녹색인증제 운영요령』제18조에 의거하여

위의 기관을 녹색인증 평가기관으로 지정합니다.

지정일자 :

○○○○부 장관

[별지 제9호 서식]

(앞 쪽)

			이의신청서								접수번호			처리기한
														45일
신청기관	기 관 명					대 표 자
	이의신청 대상	□ 녹색기술 인증 □ 녹색사업 인증 □ 녹색전문기업 확인
	대상 기술/사업	※ 다수인 경우 별지 첨부 ※ 대상이 녹색전문기업 확인인 경우 기재하지 않음							분류번호 (Code)
	인증/확인 신청일자
	주 소	□□□-□□□
	실무 책임자	소 속			직 위					성 명
		전 화 (휴대전화)			팩스					전자 우편
이의신청사유	※ 이의신청 사유를 구체적으로 기술하고, 분량이 많은 경우 별지에 작성하여 주십시오.
｢녹색인증제 운영요령｣ 제28조에 따라 다음과 같이 이의신청서를 제출합니다. 년 월 일 이의신청자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하

(뒤쪽) 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청자					처리기관
					한국산업기술진흥원								평가기관
	이의신청서 제출					▶	접수
								▼
							내용 검토 및 검토 의뢰(해당시)							▶	내용 검토
								▼								▼
							인증위원회 심의				◀				결과 송부
								▼
	확 인	◀					결과 안내